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SOLICITUD DE PROCESO DE CONTRATACIÓN 
  
Fecha: 21/10/2026                              
     
INVITACIÓN PRIVADA

Obra


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

	Número del CDP:
	Funcionamiento 1600089579
Inversión 1600089580


	Número solicitud de pedido:
	Funcionamiento: 6000046018
Inversión: 6000046019

	Imputación presupuestal: 
	Funcionamiento
	
	Inversión
	Centro de costo:
	2520001

	
	

	Número del grupo en plan de contratación o número y fecha del acta de comité corporativo:
	Funcionamiento:
Grupo: 1017- ID 1078
Grupo 1018 ID 1079

Inversión: Grupo 52 ID 79


	Código de la ficha del SGI:
	FO-6055-132 / FO-6055-133
AB-2098-014 T-4-1-6

	
Objeto del contrato:
	REALIZAR ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN, REMOCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS EN LOS PREDIOS ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP, ASÍ COMO EN AQUELLOS QUE, SIN SER DE SU PROPIEDAD, SE ENCUENTREN BAJO SU ADMINISTRACIÓN O RESPONSABILIDAD.



2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

	Código del proyecto:
	FO-6055-132 / FO-6055-133
AB-2098-014 T-4-1-6

	Área responsable del proyecto:
	Dirección Bienes Raíces

	Macroproyecto:
	1

	Ubicación de la ejecución del proyecto: Bogotá, en áreas de influencia EAAB-ESP y MUNICIPIOS ALEDAÑOS en áreas de importancia estratégica.

	Descripción del proyecto:
El proyecto tiene por objeto la ejecución de actividades de demolición, desmonte, remoción y retiro de elementos constructivos; cargue, transporte y disposición final de escombros, residuos de construcción y demolición (RCD) en sitios autorizados; deshierbe, poda, limpieza, retiro y disposición final de capa vegetal y mantenimiento en general de predios.

Así mismo, comprende el suministro, construcción, instalación, rehabilitación y reparación de cerramientos, así como la instalación de puertas vehiculares y peatonales, en los predios adquiridos por la EAAB-ESP, en aquellos que se encuentren en proceso de entrega para los proyectos de obra e infraestructura de servicios públicos domiciliarios, y en los que, sin ser de su propiedad, estén bajo su administración o responsabilidad, incluidos aquellos adquiridos en favor de la Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco del convenio SDA-CD-20171240 en Áreas de Importancia Estratégica. 

La ejecución se desarrollará en áreas de influencia de la EAAB-ESP, conforme a las necesidades del servicio en Bogotá D.C. y municipios aledaños, en las localidades de Engativá, Usaquén, Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Santa Fe, Barrios Unidos, Chapinero, Tunjuelito, Suba, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Sumapaz; así como, en las Áreas de Importancia Estratégica de La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, El Embalse de Tominé, El Páramo de Sumapaz, El Parque Nacional Natural Chingaza, Parque Ecológico de Montaña Entrenubes, la Franja de Adecuación, El Corredor Ecológico de Ronda del Río Tunjuelo, El Corredor Ecológico de Ronda del Río Fucha, y El Corredor Ecológico de Ronda de la Quebrada Chiguaza y aquellas áreas que sean definidas como estratégicas por las autoridades ambientales.

Las actividades deberán ejecutarse de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades de obra, lineamientos ambientales, normatividad vigente en materia de gestión integral de residuos, seguridad y salud en el trabajo y demás documentos que hacen parte integral del proceso contractual. 

La información de predios incluida como línea base en el Anexo correspondiente, tiene carácter referencial y podrá modificarse conforme a las necesidades de la Empresa, sin que ello genere derecho a reconocimiento económico adicional distinto al previsto en el contrato. 

El contratista deberá incluir en sus precios unitarios todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución del contrato, incluyendo transporte, acarreo hasta el sitio de las obras, valor comercial de los materiales, herramientas, arrendamiento de equipos, mano de obra, señalización, medidas ambientales y demás costos asociados, no siendo procedentes reclamaciones por omisiones o errores en la estructuración de la propuesta económica.


	Metas e indicadores del proyecto:

Como línea base se tiene estimado que, las actividades actualmente están asociadas a:





Para la EAAB-ESP
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Para el Convenio SDA-CD-20171240
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3. JUSTIFICACIÓN 

a) Necesidad:  

En el marco de las responsabilidades establecidas en el Acuerdo 11 de 2013, en armonía con las funciones señaladas en la Resolución 0498 del 16 de marzo de 2020 y modificaciones, corresponde a la Gerencia Corporativa Sistema Maestro, a través de la Dirección Bienes Raíces - DBR, planificar y programar las actividades de gestión predial necesarias para cumplir con los requerimientos de las áreas receptoras del servicio relacionadas, tanto con la adquisición de predios y constitución o imposición de servidumbres para la construcción de las obras de infraestructura, la ejecución de los proyectos de inversión y funcionamiento, como con los requerimientos operativos, que exigen la custodia real y material tanto de los bienes inmuebles de propiedad de la Empresa, así como su administración y mantenimiento.

Por otro lado, desde la Dirección de Bienes Raíces  se adelanta la ejecución del Convenio Interadministrativo SDA-CD-20171240, suscrito entre la EAAB – ESP y la Secretaría Distrital de Ambiente SDA, que tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para adelantar los procesos de adquisición, mantenimiento y administración de los predios requeridos para la protección y conservación de los recursos hídricos que surten de agua al Acueducto Distrital, en cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 y reglamentado por el Decreto 0953 de 2013(…)”.

Así las cosas, la DBR de la EAAB ESP además de tener la responsabilidad legal de adquirir, mantener y administrar los inmuebles para la construcción de infraestructura y obras relacionadas con el servicio público de acueducto y alcantarillado a su cargo, también adquiere, mantiene y administra los predios requeridos para la protección y conservación de los recursos hídricos en las áreas estratégicas establecidas en desarrollo del referido convenio. 

La gestión predial a cargo de la DBR de la EAAB ESP anteriormente descrita, exige en consecuencia, además de las tareas sociales, jurídicas y técnicas propias para la adquisición, la intervención física de los predios mediante actividades de mantenimiento tales como, demolición y remoción para eliminar estructuras en riesgo o no autorizados, así como bienes innecesarios; cerramientos, para la delimitación,  protección de los predios y prevención de invasiones; y mantenimiento preventivo y correctivo que incluye el deshierbe, poda, limpieza, transporte y disposición final de escombros, capa vegetal y residuos sólidos.

La EAAB-ESP no cuenta con la capacidad y suficiencia técnica ni logística (personal operativo, maquinaria y equipos) para ejecutar de manera directa todas las labores descritas en los predios bajo custodia, razón por la cual se considera necesaria la contratación, de manera que se asegure según lo requerido, la intervención, protección y mantenimiento del patrimonio inmobiliario propios de la empresa y de los que administra. 

En consecuencia, la contratación resulta necesaria para garantizar la custodia material, intervención física, protección y mantenimiento de los predios a cargo de la EAAB-ESP, funciones que no pueden ser atendidas integralmente con la capacidad operativa actual de la Empresa.

b) Conveniencia: 

La contratación externa de las actividades descritas garantiza, por una parte, el cumplimiento efectivo y oportuno de las funciones de intervención, protección y mantenimiento de los bienes destinados a la infraestructura y prestación de los servicios públicos a cargo de la EAAB – ESP, y por otro lado atender con debida diligencia los compromisos derivados del Convenio SDA-CD-2017-1240, orientados a la protección de los recursos hídricos, siendo en consecuencia la contratación solicitada la alternativa más eficiente en términos de conveniencia técnica, jurídica y operativa.

La contratación que se pretende mitiga las limitaciones de capacidad de la estructura operativa (materiales, equipos y elementos) y el recurso humano con el que cuenta actualmente la DBR, permitiendo la posibilidad ejecutar las actividades requeridas de manera simultánea en varios frentes de intervención.

La agrupación de las actividades y predios (Activos propios de la EAAB ESP e inmuebles adquiridos y administrados en virtud del Convenio SDA-CD-20171240) para ser ejecutadas en un solo contrato, genera una economía de escala que propicia mayor atracción del mercado, concurrencia y competitividad de precios, optimizando el gasto y evitando el desgaste administrativo y los sobrecostos que implica efectuar contrataciones separadas o fragmentadas. 

En virtud del presupuesto estimado, la modalidad de selección aplicable corresponde a invitación privada, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Manual de Contratación de la EAAB-ESP (Resolución 0233 del 25 de abril de 2025), al encontrarse la cuantía del proceso dentro del rango superior a 250 SMMLV y hasta 2.500 SMMLV y dirigida a un número mínimo de cinco (5) proveedores por tratarse de la escogencia de un contratista de obra.

c) Oportunidad:  

Como resultado de los procesos de adquisición voluntaria y expropiación administrativa adelantados por la EAAB-ESP y aquellos derivados del Convenio SDA-CD-20171240, se tienen un inventario significativo de predios que requieren de intervención física (demolición, remoción y cerramiento) y el mantenimiento regular, preventivo y correctivo (deshierbe, limpieza, poda y retiro de capa vegetal) para su protección y salvaguarda.

La contratación externa de las actividades requeridas permitirá a la empresa:  

· Asegurar la preparación y adecuación ágil de los corredores de obra para la recuperación ambiental del sistema en la ciudad y la ejecución de obras de acueducto y alcantarillado.
· Actuar y responder con rapidez en la protección de los recursos hídricos en las áreas de importancia objeto del convenio interadministrativo SDA-CD-20171240.
· Mitigar los riesgos jurídicos previniendo invasiones y usos ilegales que deriven en problemas de inseguridad para la comunidad, procesos administrativos, acciones populares, de tutela y sanciones administrativas de entes de control.
· Atender las necesidades descritas en un corto plazo, facilitando la reacción e intervención ágil en la administración y mantenimiento de los bienes.  	

La Dirección de Bienes Raíces, gestionó los recursos presupuestales necesarios para contratar en la actual vigencia el objeto del presente proceso, recursos que fueron incluidos en el Plan de Contratación y Compras del año 2026.

Esta es la opción bajo la estrategia de economía de escala, más favorable para la empresa ya que permite optimizar el gasto, garantiza el cumplimiento ágil y simultaneo de las actividades, liberando capacidad administrativa para la atención de las demás funciones misionales. 

4. PRESUPUESTO DEL PROCESO 

Fuente de financiación:		Recursos Propios ( Funcionamiento)
			   		Otro	 - Convenio SDA-CD-20171240

El presupuesto total de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP para la ejecución del objeto de la presente invitación es la suma de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($1.752.153.738) M/CTE INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, de acuerdo con lo establecido en el formato de presupuesto, los cuales forman parte integral de este documento. 

Con las siguientes de Fuentes de Financiación: i) Recursos Propios (Funcionamiento) y ii) Otros, Recursos asignados al Convenio SDA CD 20171240 con Fuente de financiación 0270L99/93 – 1% de los ingresos Corrientes del Distrito en cumplimiento del artículo 111 ley 99 del 1993, así:

i) Recursos Propios (Funcionamiento): La suma de hasta MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS ($1.134.244.160) M/CTE INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, de acuerdo con lo establecido en el formato de presupuesto, que forma parte integral de este documento, Discriminado de la siguiente forma:
 
	PROYECTO
	VALOR TOPE INCLUIDO

	FO-6055-133 
REALIZAR ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN, REMOCIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA – ESP, ASI COMO EN AQUELLOS QUE SIN SER DE SU PROPIEDAD SE ENCUENTREN BAJO SU ADMINISTRACIÓN O RESPONSABILIDAD 
	$571.186.591

	FO-6055-132

REALIZAR ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS EN LOS PREDIOS ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA – ESP, ASI COMO EN AQUELLOS QUE SIN SER DE SU PROPIEDAD SE ENCUENTREN BAJO SU ADMINISTRACIÓN O RESPONSABILIDAD
	$563.057.569

	TOTAL
	$1.134´244.160



[bookmark: AIU_OBRA]Valor Tope AIU (%) (aplica para obra):  VEINTITRES PUNTO CINCUENTA POR CIENTO (23.50%)                      

De este porcentaje, los IMPREVISTOS corresponden al UNO POR CIENTO (1%) que constituye un porcentaje NO OFERTABLE, NI MODIFICABLE.

[bookmark: ADM_OBRA] ii) Recursos asignados al Convenio SDA-CD-20171240: La suma de hasta SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($617.909.578) M/CTE INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, de acuerdo con lo establecido en el formato de presupuesto, los cuales forman parte integral de este documento. Discriminado de la siguiente forma:

	PROYECTO
	VALOR TOPE INCLUIDO

	AB-2098-014
DEMOLICIONES Y CERRAMIENTOS.  ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO QUE ABASTECE LOS ACUEDUCTOS MUNICIPALES, DISTRITALES Y REGIONALES UBICADOS EN AREAS ESTRATEGICAS DEFINIDAS POR LAS AUTORIDADES AMBIENTALES
	$617.909.578

	TOTAL
	$617.909.578




Valor Tope AIU (%) (aplica para obra):   VEINTITRES PUNTO CINCUENTA POR CIENTO (23.50%)

De este porcentaje, los IMPREVISTOS corresponden al UNO POR CIENTO (1%) que constituye un porcentaje NO OFERTABLE, NI MODIFICABLE.

Aplica IVA: 	                          	SI   ☐ 	NO ☒

         Requiere vigencias futuras:             SI   ☐ 	NO ☒

	Pedido SAP
	CDP #
	VALOR

	
	
	 AÑO 2026

	6000046018
	1600089579
	                 $1.134´244.160

	6000046019
	1600089580
	                    $617.909.578

	TOTAL
	                 $1.752.153.738




5. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y PRECIOS DEL MERCADO: (aplica para todos)

[bookmark: OPC_OTRS]El presupuesto fue elaborado mediante:
Inteligencia de mercado    ☐                  
Sondeo de mercado   ☐
Sistema de Avalúo de Infraestructura (SAI)  ☒ 
Bases de datos de precios de referencia ☐
Comparación de Contratos ☐
RFI    ☐                  			
RFQ   ☐
OTRO   ☐  ¿Cuál?

La Dirección de Bienes Raíces durante el proceso de maduración, calculó las cantidades de obra para cada una de las actividades según el listado estimado de predios a intervenir. Con base en ello, estableció los costos directos e indirectos necesarios para su desarrollo, los cuales corresponden a los ítems relacionados del listado de precios de referencia del sistema de avalúo de infraestructura (SAI) vigentes, utilizando como metodología el análisis de precios unitarios para estimar el valor total de las obras. 

El área de presupuesto de la Dirección de Compras y Contratación, validó la metodología de precios SAI y mediante correo electrónico de fecha 14 de mayo de 2026 aprobó el cálculo del AIU del proyecto que tiene como objeto: “Realizar actividades de demolición, remoción, mantenimiento, adecuación y construcción de cerramientos en los predios adquiridos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP, así como en aquellos que, sin ser de su propiedad, se encuentren bajo su administración o responsabilidad”. 

Con base en lo anterior, se estableció el siguiente presupuesto:
[image: ]
El uso del Sistema de Avalúo de Infraestructura —SAI— permite emplear precios de referencia institucionales vigentes y análisis de precios unitarios, lo cual garantiza razonabilidad, trazabilidad y consistencia técnica en la estimación del presupuesto oficial.

6. [bookmark: ETEC_OBRA]ESTUDIO TÉCNICO

       ¿Cuenta con estudios técnicos?,  
 
Si   ☐ 	               No ☒

7. CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES–RUP (aplica para todos)

Si aplica   ☒ 	   No aplica    ☐


	Código UNSPSC
	Descripción

	70111700
	Parques, Jardines y huertos

	72102900
	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones

	72141500
	Servicios de preparación de tierras

	72154000
	Servicio de edificios especializados y comercios



8.  IDONEIDAD DE LOS INVITADOS 


8.1 LISTADO DE PERSONAS A QUIENES SE LES FORMULARÁ LA INVITACIÓN


La DBR elaboró con base en la necesidad identificada, el requerimiento de información (RFI) para efectos de obtener del mercado la información requerida para la estructuración de la solicitud de contratación. Documento donde se incluyeron, entre otros aspectos, la descripción del objeto y alcance del proyecto, la experiencia mínima requerida, los perfiles profesionales exigidos, presupuesto, matriz de riesgo y demás condiciones técnicas y administrativas necesarias para realizar el análisis correspondiente.

Adicionalmente, en el marco de la estructuración del proyecto, se efectuó la consulta y análisis de información proveniente de diferentes fuentes, entre ellas el Registro Único Empresarial y Social – RUES, los sitios web institucionales de potenciales contratistas y la información disponible sobre antecedentes y experiencia en la ejecución de contratos y proyectos de características similares al objeto que se pretende contratar.

A partir de la información recopilada se realizó la caracterización de los potenciales proveedores, considerando criterios relacionados con su trayectoria empresarial y experiencia técnica específica en la ejecución de obras. De igual manera, y de acuerdo con la información disponible y susceptible de verificación, se consideraron aspectos relacionados con el soporte técnico, la capacidad organizacional y financiera requerida para atender obligaciones de naturaleza y complejidad similares.

Con base en los resultados de este análisis se identificaron las empresas que cumplen con los criterios de idoneidad técnica, operativa y administrativa requeridos para ser incluidas en el proceso de invitación privada que adelantará la EAAB-ESP para la ejecución del proyecto.

	[bookmark: _Hlk212544573] No. 
	Invitado
	NIT
	Dirección
	Nombre de contacto
	Teléfono
	Correo Electrónico

	1
	JHD INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA
	830.087.344-3
	Cl 53 No. 27 33 Of 509
	José Humberto Castillo C.C. No. 79305644 Castillo
	6012497040
	jhdingenieros1912@gmail.com

	2
	MB CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.

	900.671.190-4
 
	Cl 191 A No. 11 A 25 To 4 Apto
	KELLY BLANCO GIOVANNA  MORA
	3014588811

	gerenciambcd@gmail.com

	3
	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS

	901.629.216-3
	CLL 7B 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA
	LINA LORENA SALGADO GARCIA
	3015559657
	infraestructuracolombianasas@gmail.com

	4
	EYG INGENIERÍA Y PARTES S.A.S.
	900.456.062-9
	CALLE 7 NO. 27 9
	JOSE ERITH YOEL GAONA CHAVARRO
	3165280669
	EYGINGENIERIA@GMAIL.COM

	5
	GRUPO AZER S.A.S.
	900.074.646-1
	CARRERA 24 85 12
	CARLOS GARZON ALBA
	6014196113
	INFO@GRUPOAZER.COM

	6
	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S.
	900.579.723-7
	Cr 49 No. 91 76
	YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON
 
	3156481357
	INFRAESTRUCTURANACIONAL@GMAIL.COM

	7
	4G4 INGENIERÍA S.A.S

	900348808-3
	Calle 4 B 34 A 85 Torre 1 Apto
	0
	3137485080
	ANDRESGOMEZ@4G4INGENIERIA.COM

	8
	RINCÓN & RINCÓN CONSTRUCTORES S.A.S.
	900.234.319
	CALLE 70 A BIS SUR 80 M 35
	ANDRES EDUARDO GOMEZ POVEDA 
	N/A
	RYR.CONSTRUCTORES.ADMON@GMAIL.COM


	9
	AVANCE URBANO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA

	900169751-4
	CALLE 111 13 15 OFICINA 402
	RINCON PIÑEROS SANTIAGO
	3208346940
	contabilidad@avanceurbanoltda.com



En respuesta a las Solicitudes de Información (RFI) remitidas, los siguientes proveedores manifestaron interés en participar en la consulta de mercado:

	No. 
	Invitado
	NIT
	Dirección
	Nombre de contacto
	Teléfono
	Correo Electrónico

	1
	GRUPO AZER S.A.S.
	900.074.646-1
	CARRERA 24 85 12
	CARLOS GARZON ALBA
	6014196113
	INFO@GRUPOAZER.COM

	2
	4 G 4 INGENIERIA S.AS 
	900348808-3
	KR 7 # 130 - 50 TORRE 2 OFICINA 501
	ANDRÉS EDUARDO GÓMEZ POVEDA
	3125218560
	andresgomez@4g4ingenieria.com
 

	3
	UNIÓN TEMPORAL PREDIOS BOGOTÁ 2026
	 YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN 79.512.143
 
INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS.
900.579.723-7

	CRA 49 #91-76
	DAVID ALFONSO
	3014452050
	licitaciones@grupoymc.com
 

	4.
	CONSORCIO DEMOLEDOR 2026
	SEGMENTOS SAS
901.852.888-7

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA 
COLOMBIANA SAS
901.629.216-3

	MZ H9 BIF 8 CS 8D URB. PRADOS DE MAVICURE
	ERICK FELIPE JIMENEZ MORENO
	3113657912
	Obrasciviles1998@hotmail.com

	5.
	EYG INGENIERÍA Y PARTES S.A.S.
	900.456.062-9
	CALLE 7 NO. 27 9
	JOSE ERITH YOEL GAONA CHAVARRO
	3165280669
	EYGINGENIERIA@GMAIL.COM

	6.
	CONSORCIO DEMOLICIONES JM 2026
	JHD INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 
830.087.344-3

MORA TRIANA INGENIERIA SAS 00.671.190-4
	CALLE 53 No. 27-33 OFICINA 509
	JOSE HUMBERTO CASTILLO
	3123181752
	Jhdingenieros1912@gmail.com



Una vez identificadas las empresas cuya trayectoria, experiencia y capacidad técnica y operativa guardan correspondencia con las características y requerimientos del proyecto, se procedió a remitir a cada una de ellas una Solicitud de Información – RFI, mediante comunicación electrónica formal, con el propósito de obtener información complementaria que permitiera profundizar el análisis de mercado y validar las condiciones técnicas, operativas y económicas asociadas a la ejecución de las actividades previstas.

Las respuestas recibidas constituyen un insumo para complementar el conocimiento de la oferta disponible en el mercado, analizar la capacidad de los potenciales proveedores para atender las necesidades del proyecto y sustentar técnicamente las condiciones que posteriormente serán incorporadas en el respectivo proceso de contratación.

De conformidad con lo anterior, se estructuró el proceso de selección del contratista bajo la modalidad de invitación privada, en cumplimiento del Manual de Contratación de la EAAB-ESP, y teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

· Aspectos jurídicos: Verificación de la existencia y representación legal del proveedor, así como del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y contractuales.
· Aspectos técnicos: Evaluación de la experiencia general según RUP, en la ejecución  y culminación satisfactoria de contratos  de obra donde acrediten haber ejecutado las siguientes actividades: i) demolición de edificaciones en mampostería, concreto o en estructuras metálicas en un área igual o mayor a 1.100M2  ii) el mantenimiento de zonas verdes (poda y deshierbe) en un área igual o mayor a 400.000 M2, iii) la Construcción o instalación de Cerramiento en poste de concreto y/o poste de madera redonda y/o madera plástica y alambre de púas en una longitud igual o mayor a 1.500 metros lineales, iv) Construcción o Instalación de Cerramiento en Malla eslabonada con un área igual o mayor a 1.000M2.  
· Aspectos financieros: Análisis de la solidez económica y capacidad financiera de las empresas, con el fin de asegurar el cumplimiento adecuado de los compromisos contractuales en los plazos y condiciones establecidos. 
Nota: De acuerdo con lo establecido en el Artículo Trigésimo Quinto – Condiciones y términos, y trámite de la invitación privada, el Parágrafo Primero establece que “la formulación de la invitación privada no obliga a la EAAB-ESP a celebrar el contrato correspondiente, reservándose la facultad de dar por terminado el proceso si se identifica que la idoneidad de quienes fueron invitados no es la suficiente para cumplir con la necesidad del bien, obra o servicio requerido.”

8.2 JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS TENIDOS EN CUENTA PARA LA ESCOGENCIA DE LOS INVITADOS.
El análisis técnico y de mercado permitió identificar empresas con experiencia en actividades relacionadas con la demolición, adecuación y mantenimiento de predios y zonas verdes, así como con capacidad técnica y operativa acorde con las necesidades del proyecto.
En consecuencia, se procedió a realizar el análisis individual de cada empresa, verificando su experiencia en la ejecución de actividades similares a las que serán objeto de contratación. Como parte de este ejercicio, se contrastó la información reportada con los documentos y fuentes disponibles, con el fin de establecer su correspondencia con los requisitos definidos para el proyecto.
1. GRUPO AZER S.A.S.  
GRUPO AZER S.A.S. es una empresa constituida el 13 de marzo de 2006 y registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, con domicilio principal en Bogotá D.C. La sociedad se encuentra vigente y su duración está prevista hasta el 13 de marzo de 2056. Su actividad económica principal corresponde a la Construcción de otras obras de ingeniería civil, complementada con actividades de instalaciones eléctricas, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, y transporte de carga por carretera.
Dentro de su objeto social se encuentran actividades directamente relacionadas con las necesidades del proyecto, tales como construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras e infraestructura; movimiento de tierras, excavaciones, rellenos y demoliciones; transporte y disposición de materiales, escombros y residuos provenientes de excavaciones y demoliciones; así como el alquiler de maquinaria pesada. Adicionalmente, contempla actividades de recolección, disposición, barrido, corte de césped, lavado y limpieza de áreas públicas y privadas, lo que evidencia correspondencia entre su objeto empresarial y las actividades asociadas al mantenimiento, adecuación y demolición de predios y zonas verdes. Dentro del análisis se pudo constatar que el Grupo Azer S.A.S. aporta la experiencia según las actividades como se indican a continuación:
En el ámbito financiero, Grupo Azer S.A.S.  refleja una posición financiera favorable, con capacidad para atender obligaciones de corto plazo, un nivel de endeudamiento moderado y resultados operacionales positivos, aspectos que respaldan su capacidad financiera y organizacional para participar en procesos contractuales relacionados con su objeto social. Esta fortaleza económica, sumada a su experiencia técnica, posiciona a la empresa como una opción confiable para la ejecución de proyectos de mantenimiento.

2. 4G4 INGENIERIA S.A.S. 

4G4 INGENIERÍA S.A.S. es una empresa constituida en 2010 y registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, cuya actividad principal corresponde a la Construcción de otras obras de ingeniería civil, complementada con construcción de proyectos de servicio público, edificaciones no residenciales y actividades de ingeniería y consultoría técnica. Su objeto social incluye ejecución de obras civiles, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura, manejo ambiental y forestal y actividades relacionadas con acueducto, alcantarillado, aseo, residuos y escombros. 

En materia de experiencia relacionada con el proyecto, acredita la ejecución para la EAAB-ESP de actividades de demolición, remoción, deshierbe, limpieza, poda, transporte y disposición de escombros, incluyendo demolición de estructuras en mampostería, concreto y elementos metálicos. Asimismo, registra experiencia en mantenimiento de zonas verdes dentro de corredores viales en Cundinamarca, actividades directamente relacionadas con el alcance previsto para el proyecto. 
Dentro del análisis se pudo constatar que 4G4 INGENIERIA S.A.S. aporta la experiencia según las actividades como se indican a continuación:
Financieramente, presenta condiciones favorables de liquidez, cobertura de obligaciones financieras y rentabilidad, que evidencian capacidad para atender compromisos operativos y financieros. Este se encuentra acompañado de una adecuada capacidad de pago de corto plazo y una amplia cobertura de intereses. En consecuencia, la empresa presenta una estructura financiera que permite considerarla como potencial proveedor, condicionada a la verificación de los indicadores exigidos por la EAAB-ESP y a su correspondencia con la cuantía y requerimientos del proceso contractual.

3. UNIÓN TEMPORAL PREDIOS BOGOTÁ 2026 

La Unión Temporal Predios Bogotá 2026 está integrada por Yamill Montenegro Calderón (70 %) e Infraestructura Integral S.A.S. (30 %). Ambos integrantes se comprometen a ejecutar todas las actividades del objeto contractual hasta el porcentaje correspondiente a su participación. Yamill Montenegro Calderón fue designado representante principal y Mónica Jimena Guerra Vergara como suplente. La unión temporal tendrá una duración equivalente al plazo del contrato más un año adicional

El integrante mayoritario acredita en su RUP experiencia en diferentes proyectos de infraestructura civil, incluyendo antecedentes relacionados con demolición, actividad directamente vinculada con el objeto del proceso. 

Por su parte, Infraestructura Integral S.A.S. cuenta con un objeto social y actividades económicas que comprenden construcción de obras civiles y demolición; sin embargo, su experiencia contractual específica deberá ser validada mediante el RUP y/o las certificaciones de contratos correspondientes antes de concluir que cumple individualmente con los requisitos de experiencia exigidos.

Yamill Montenegro Calderón registra una amplia trayectoria amplia en contratos de infraestructura ejecutados de manera individual y mediante diferentes consorcios, relacionados con obras civiles, infraestructura vial, mantenimiento, puentes y actividades de demolición. Por tanto, es el integrante que aporta la mayor parte de la experiencia contractual acreditada de la Unión Temporal.

Infraestructura Integral S.A.S. fue constituida en 2012 y su objeto social comprende diseño, construcción e interventoría de obras de ingeniería civil y, expresamente, la demolición de toda clase de inmuebles mediante métodos manuales, mecánicos e incluso mediante implosión.

Desde el punto de vista financiero, la Unión Temporal presenta respaldo patrimonial y niveles de liquidez favorables, que evidencian capacidad para asumir las obligaciones derivadas del eventual contrato.

4.  CONSORCIO DEMOLEDOR 2026 
El Consorcio Demoledor 2026 está conformado por SEGMENTOS S.A.S. empresa con trayectoria empresarial desde 2024 y una participación del 70% y por la Empresa de Infraestructura Colombiana S.A.S constituida en 2022 con una participación del 30%. SEGMENTOS S.A.S. desarrolla actividades empresariales relacionadas con el objeto contractual y contempla dentro de su objeto social la ejecución de obras civiles, mantenimiento, adecuaciones y demolición. 
Durante la revisión de la documentación aportada se evidenció que la experiencia especifica relacionada con las actividades objeto del proceso es acreditada principalmente por SEGMENTOS S.A.S. Por su parte, la Empresa de Infraestructura Colombiana S.A.S. no aporta experiencia relacionada dentro de los documentos analizados, situación que, de conformidad con las condiciones y formatos de verificación establecidos por la Dirección de Contratación y Compras, podría dar lugar a una evaluación de no admisibilidad respecto de dicho integrante.
No obstante, SEGMENTOS S.A.S. acredita experiencia directamente relacionada con las actividades requeridas para la ejecución del contrato, particularmente en demolición de estructuras, adecuación de terrenos, mantenimiento mediante guadañado y construcción e instalación de cerramientos. La experiencia documental aportada presenta correspondencia directa de demolición, mantenimiento, adecuación y construcción de cerramientos requeridas por la EAAB-ESP, permitiendo evidenciar la capacidad técnica necesaria para la ejecución del objeto contractual.
En este sentido, si bien la experiencia hasta el momento acreditada se concentra en uno de los integrantes del consorcio, esta resulta suficiente para demostrar la capacidad técnica de la estructura plural frente a las actividades objeto del proceso, sin perjuicio de la verificación y validación que corresponda efectuar a las instancias competentes respecto del cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en el proceso de selección.

Desde el punto de vista financiero, el Consorcio Demoledor 2026 presenta condiciones favorables de liquidez, endeudamiento, respaldo patrimonial y rentabilidad, aspectos que evidencian capacidad económica para asumir las obligaciones derivadas de la ejecución contractual. Asimismo, los indicadores analizados se encuentran dentro de los límites establecidos por la EAAB-ESP para el respectivo proceso, sujetos a la validación definitiva de los requisitos habilitantes correspondientes.

5. EYG INGENIERÍA Y PARTES S.A.S. 

EYG INGENIERÍA Y PARTES S.A.S. fue constituida en 2011, tiene duración indefinida, social comprende, entre otras actividades, fabricación y montaje de productos metálicos, diseño y mantenimiento de maquinaria y construcción, adecuación y mantenimiento de obras civiles. 

En cuanto a experiencia, presenta experiencia acreditada directamente relacionada con las actividades objeto del proceso, particularmente en demolición de estructuras, adecuación de terrenos, mantenimiento mediante guadañado y construcción e instalación de cerramientos. Entre los antecedentes verificados se identifican demolición, la construcción cerramiento en postes de madera y alambre de púas, y la construcción e instalación de cerramiento en malla eslabonada, además de obras civiles complementarias. En consecuencia, la experiencia documental aportada presenta correspondencia directa con las actividades de demolición, mantenimiento, adecuación y construcción de cerramientos requeridas por la EAAB-ESP.

En cuanto a los indicadores financieros presenta una estructura económica equilibrada, con niveles adecuados de liquidez favorable, caracterizada por adecuada liquidez, nivel de endeudamiento moderado, capacidad positiva para atender sus obligaciones financieras y rentabilidades favorables sobre el patrimonio y los activos. Estos indicadores reflejan estabilidad financiera y capacidad operativa, sujeta a la verificación frente a los requisitos específicos definidos para el proceso contractual.

6. CONSORCIO DEMOLICIONES JM 2026

El Consorcio Demoliciones JM 2026 está conformado por JHD Ingenieros Consultores Asociados que tiene una trayectoria empresarial desde el 2000 y Mora Triana Ingeniería S.A.S. que fue constituida en 2013 y cambió su razón social en junio de 2026. cada uno con una participación del 50 %. Los integrantes presentan experiencia relacionada con obras civiles, mantenimiento de infraestructura y actividades complementarias al objeto contractual, destacándose JHD por su trayectoria en actividades ambientales, paisajismo y mantenimiento arbóreo, mientras que Mora Triana registra antecedentes asociados con construcción, adecuación, preparación de terrenos y mantenimiento de infraestructura.

Desde el punto de vista financiero, el Consorcio Demoliciones JM 2026 presenta una condición favorable, soportada principalmente en la solidez financiera de JHD Ingenieros Consultores Asociados Ltda., que registra alta liquidez, bajo endeudamiento y amplia cobertura de intereses. Mora Triana Ingeniería S.A.S. presenta liquidez adecuada y una capacidad de pago aceptable, aunque con mayor nivel de endeudamiento y menores márgenes de rentabilidad. En conjunto, los indicadores evidencian capacidad financiera para atender obligaciones contractuales, sujeta a la verificación frente a los requisitos específicos establecidos por la EAAB-ESP.

COMPARATIVO DE EXPERIENCIA ACREDITADA

	Proponente
	ACT. 1 (M2)
	ACT. 2 (M2)
	ACT. 3 (ML)
	ACT. 4 (M2)

	Grupo Azer S.A.S
	2.753
	445.200
	23.326
	5.919,30

	4G4 Ingenieria S.A.S.
	1.540
	23.375.037
	2.538
	4.675

	UT Predios Bogotá 2026
	565.799,57
	404.140,66
	66.750.69
	1.656,36

	Consorcio Demoledor 2026
	237.041
	838.000
	7.565
	5.850

	EYG Ingeniería y Partes S.A.S.
	1.257
	453.000
	2.530
	3.300

	Consorcio Demoliciones JM 2026
	2.453
	567.690
	5.051
	1.850,40



Conclusión Técnica

De la información analizada, se evidencia que todos los proponentes, salvo las observaciones relacionadas con la acreditación de algunos integrantes de estructuras plurales, presentan correspondencia entre su objeto social y las actividades requeridas por el proceso contractual, particularmente en materia de demolición, adecuación de terrenos, mantenimiento de zonas verdes, transporte y disposición de materiales y construcción o instalación de cerramientos.

Asimismo, en términos generales se observan condiciones financieras favorables que reflejan capacidad operativa y económica para la ejecución del proyecto, sin perjuicio de la verificación definitiva del cumplimiento de los requisitos habilitantes, indicadores financieros y las condiciones de experiencia establecidas por la EAAB-ESP para el proceso de selección.
 
Aplica etapa de obtención de credenciales 

Si aplica   ☐ 	   No aplica    ☒


       Requisitos de evaluación: 

9. EXPERIENCIA

Aplica experiencia de circular vigente 

Si aplica   ☒ 	   No aplica    ☐

Las exigencias señaladas a continuación se formulan teniendo en cuenta la naturaleza del objeto, el valor, el tipo de contrato a celebrar y las actividades a contratar, especialmente teniendo en cuenta las necesidades de la Entidad, exigencias que resultan proporcionales para el proceso y que garantizan a la Entidad la selección objetiva del futuro contratista, el que a través de su propuesta demuestre satisfacer en mejores condiciones la necesidad de la Entidad.

Requisitos habilitantes:      

       Experiencia       

La experiencia será acreditada con el RUP y los siguientes códigos:

	Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)
	Descripción

	70111700
	Parques, Jardines y huertos

	72102900
	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones

	72141500
	Servicios de preparación de tierras

	72154000
	Servicio de edificios especializados y comercios



Dentro de los contratos aportados para la experiencia, se deben acreditar todas y cada una de las siguientes actividades: 

Actividad N°1 Demolición de edificaciones en concreto, estructuras metálicas y en mampostería en un área igual o mayor a 1100M2 
Actividad N°2 Mantenimiento de zonas verdes en un área igual o mayor a 400000M2.
Actividad N°3 Construcción o instalación de Cerramiento en poste de concreto y/o poste de madera redonda con alambre de púas en una longitud igual o mayor a 1500 metros lineales.
Actividad N°4 Construcción o Instalación de Cerramiento en Malla eslabonada con un área igual o mayor a 1000M2.

NOTA: Para el criterio 4 (Actividad N°4) Cuando se presente en metro lineal (ML) la certificación, deberá́ incluir la altura de la malla eslabonada para poder efectuar el cálculo en M2. En caso de no incluir la altura, no se podría acreditar la experiencia.

Los anteriores requisitos se deberán acreditar con la suma de máximo CUATRO (4) contratos que se encuentren en el Registro Único de Proponentes - RUP, que se hayan terminado y recibido a satisfacción en los últimos treinta (30) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. 

Criterios Ponderables: 
 
La EAAB-ESP asignará máximo MIL (1.000) PUNTOS distribuidos así:

	A. CRITERIOS PONDERABLES
	PUNTAJES

	a. OFERTA ECONÓMICA (INCLUIDO COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS E IVA)
	897,5 PUNTOS

	b. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
	2,5 PUNTOS

	c. EL OFERENTE NO TIENE “REGISTROS DE OBRAS INCONCLUSAS”
	100   PUNTOS

	TOTAL 
	1.000 PUNTOS



a. OFERTA ECONÓMICA (INCLUIDO COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS E IVA):

La EAAB-ESP a partir del valor de las Ofertas asignará máximo OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE COMA CINCO (897,5) PUNTOS, de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la Oferta Económica, siguiendo las reglas descritas en las condiciones y términos

Para la presente invitación se excluirá para la asignación del puntaje de la OFERTA ECONOMICA la metodología la opción de MENOR VALOR.

b. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES:

La EAAB-ESP asignará un puntaje de DOS COMA CINCO (2,5) PUNTOS al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional  de conformidad con el Decreto 1860 de 2021, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones".

c. OBRAS INCONCLUSAS
La EAAB-ESP asignará puntaje al presente criterio de CIEN (100) PUNTOS conforme a las obras inconclusas que el oferente a la fecha del cierre del proceso tenga reportadas en el Registro de Obras Inconclusas, del siguiente vínculo CGR - Obra Inconclusa (contraloria.gov.co).
Conforme lo reportado en el ANEXO 3. “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA” la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP y a lo consultado en el registro de obras inconclusas se asignará puntaje así: 

	DESCRIPCIÓN
	PUNTAJE

	El oferente NO tiene “Registros de Obras Inconclusas”.
	100 PUNTOS

	El oferente SI tiene “Registros de Obras Inconclusas”.
	0 PUNTOS


Tratándose de oferentes plurales, la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP asignara cero (0) puntos al presente criterio de ponderación, si uno o más integrantes del oferente tiene “Registros de Obras Inconclusas”.
El oferente con la presentación de la oferta acepta la validez del Registro de Obras Inconclusas y la consulta que del mismo haga el comité evaluador; en caso de que a juicio del oferente: i) el reporte contenga proyectos que no deben ser considerados como obras inconclusas o, ii) el reporte sea incorrecto, deberá aportar con la oferta un documento suscrito por la entidad contratante que hizo el reporte, en el que se acredite lo contrario; el comité evaluador con fundamento en dicho documento entenderá excluido ese proyecto del Registro de Obras Inconclusas, sin perjuicio de la validación que podrá realizar ante la entidad reportante.
La EAAB-ESP asignará cero (0) puntos al presente criterio de ponderación, al oferente que omita o no diligencie el acápite de Obras inconclusas del ANEXO 3. “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA”.
10. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo total para la ejecución del contrato es de CUATRO (4) meses y/o hasta agotar el valor del presupuesto oficial, lo primero que ocurra, contados a partir de la fecha del acta de inicio. 

11. FORMA DE PAGO: 

Por avance mensual de obra, que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios relacionados en el Formulario No. 1.

Los pagos se harán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la factura, contra entrega de las cantidades de obras ejecutadas durante el mes, conforme a la siguiente distribución: 

El 94% del valor de las obras ejecutadas en el periodo, contra la entrega de las cantidades de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato de la EAAB – ESP.

El 3% del valor de las obras ejecutadas, contra la suscripción del Acta de Entrega y Recibo final de obra, previo cumplimiento de los requisitos, obligaciones y aprobación por parte del supervisor del contrato de la EAAB-ESP. 

El 3% restante se pagará contra la liquidación del contrato previa demostración del cumplimiento de los requisitos, obligaciones y aprobación por parte del supervisor. 

La solicitud de pago deberá estar acompañada con la factura por las cantidades de obra por los precios unitarios ofertados y, concepto de aprobación del entregable por la supervisión del contrato.  
     
12. FORMULA DE AJUSTE: 

      El contrato requiere ajuste                 SI   ☐ 	       NO ☒

13. [bookmark: ANTIC_OBRA]ANTICIPO:
[bookmark: _Hlk212113469]

Aplica el anticipo para el proyecto a ejecutar:  Si aplica    ☐             No aplica   ☒
 
14. [bookmark: PAGO_ANTIC_COMP_SUMI]PAGO ANTICIPADO:
[bookmark: _Hlk212113483]

Aplica pago anticipado para el proyecto a ejecutar:

Si aplica   ☐  No aplica ☒  

15. CUPO DE CRÉDITO 

Si aplica   ☐   No aplica ☒  

16. DESCUENTOS POR MORA O ATRASOS EN LAS OBLIGACIONES     CONTRACTUALES 

· ANS (ACUERDO POR NIVEL DE SERVICIO)

La ejecución del contrato será controlada a través del cronograma de ejecución aprobado por la supervisión, previo a la suscripción del acta de inicio. Para el control del programa de ejecución del contrato, se deberán establecer plazos parciales que se medirán con base en el cronograma, tomando como referencia las actividades más representativas del contrato.

Las actividades del contrato sujetas a este control y el descuento a aplicar en caso de incumplimiento, que se constituyen en obligatorias, son:
	No.
	Nombre de la actividad
	Plazo máximo para su cumplimiento
	Descuento por aplicar por cada día de atraso

	1
	Presentación por parte del Contratista de los documentos previos a la firma del Acta de Inicio solicitados en la reunión de apertura, como son: cronograma, SST, hojas de vida con soportes del personal requerido
	Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del contrato y designación del supervisor de la EAAB-ESP, notificado vía correo electrónico del supervisor de la Empresa y dentro de los plazos otorgados para el ajuste o correcciones de dichos documentos.
	1 SMMLV por semana de atraso o proporcional por fracción.

	2
	Presentación por parte del Contratista del Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición (PMA-RCD) según la Normatividad Ambiental vigente
	Dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la suscripción del contrato y, en todo caso, antes de la firma del acta de inicio.
	1 SMMLV por semana de atraso

	3
	Firma Acta de Inicio
	Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la aprobación de la documentación requerida para su firma.
	1 SMMLV por cada día de atraso en la suscripción del acta de inicio

	4
	Impacto Urbano
	Antes y durante la intervención de cada predio.
	1% del valor del impacto urbano, por cada día de incumplimiento en lo establecido en la Norma NS-038 EAAB-ESP

	5

	Entrega de los informes mensuales de avance de obra.
	Diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de corte mensual de obra establecido entre el contratista y supervisión
	0,5 SMMLV por cada día de atraso en la presentación de los documentos exigidos

	6
	Entrega de las correcciones a los informes mensuales de avance de obra.
	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de las respectivas observaciones por parte de la supervisión
	0,5 SMMLV por cada día de atraso en la presentación de los documentos exigidos

	7
	Cumplimiento del cronograma de obra
	Fecha establecida en el cronograma de obra
	1 SMMLV por semana de atraso o proporcional al porcentaje de retraso en la ejecución.

	8
	Cumplimiento de las fichas PIMMAS establecidas para la ejecución del contrato o ejecución de actividades para la implementación de medidas de manejo para mitigar impactos ambientales o sociales.
	En el plazo establecido por parte del supervisor o la autoridad ambiental con jurisdicción en las frentes de obra, de la necesidad de realizar actividades de manejo ambiental o social o el cumplimiento de las fichas PIMMAS.
	1 SMMLV por cada semana de atraso

	9
	Entregas de informes extraordinarios solicitados por la EAAB-ESP
	Fecha solicitada por el supervisor o la EAAB-ESP
	0.5 SMMLV por cada día de atraso

	10
	Ajustes a los trámites y observaciones hechas por las entidades ante las cuales se están adelantando los permisos y licencias para y durante la ejecución
	Posterior al tercer requerimiento de ajustes o complementación de la información por parte de la entidad
	1 SMMLV por cada revisión adicional solicitada

	11
	Trámite de información soporte para atención de PQR realizadas por los usuarios del sector de intervención y solicitudes de información de la EAAB-ESP.
	Dentro del plazo establecido por la normatividad vigente.
	2 SMDLV por cada día de atraso en la entrega de información.




















Los descuentos se aplicarán a partir del día siguiente a la fecha programada de cumplimiento de la obligación, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la supervisión tanto en la ejecución de las actividades como en la presentación de los respectivos informes, hasta el día en que cese el incumplimiento.

· Multa Convencional. No Aplica

17. VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

De conformidad con la Directiva 010 de 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá por la cual se promueven los derechos de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, el área deberá determinar su aplicabilidad para el contrato y su porcentaje.

Si aplica   ☐ 	   No aplica    ☒       

18. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL: (aplica para todos)

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto y objeto del contrato se solicita indicar si el proyecto requiere de una interventoría externa o realizará la supervisión la entidad.     Supervisión

· Justificación, según el caso: 

El área cuenta con el personal calificado para ejercer el Rol de supervisor del Contrato. Se designará el Supervisor y personal de apoyo de conformidad con los artículos 5 y 6 de la Resolución 1229 de 30 de diciembre de 2021 de la EAAB-ESP

19. GARANTÍAS CONTRACTUALES: 

        Si aplica    ☒ 	       No aplica   ☐
    
      Nota: Las garantías a aplicar deberán estar acordes a lo establecido en la Circular      vigente.

20. CLÁUSULA COMPROMISORIA 

 Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒

21. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

       Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒

22. RIESGOS PREVISIBLES 

      Se anexa MPFB0120F32-03 Matriz de riesgos previsibles al presente documento en formato Excel.


23. [bookmark: PEDAGO_OBR_CONS_INT]TALLER DE PEDAGOGÍA 
 
Especifique si aplica taller de pedagogía               Si aplica   ☐                No aplica  ☒  
     
24. [bookmark: DISEÑ_OBR_CONS_INT]DISEÑOS, PROYECTOS Y PLANOS 

· Especifique si aplica los estudios y diseños:

            Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒

· Aprobados los estudios y diseños:

            Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒


· Actualizados los estudios y diseños:

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Relacione los estudios, planos y esquemas que hacen parte de las Especificaciones Técnicas y que se deben tener en cuenta para la elaboración de la oferta:

SISTEC 2.0 Consultas - CERRAMIENTOS Esquemas generales realizados por la Empresa, Norma NP-020 CERRAMIENTOS, para el cerramiento en alambre de púas aplica el esquema entregado por el supervisor y para el cerramiento en malla eslabona debe aplicar NP-020 cerramientos

· Georreferenciación del proyecto, según la ficha del SGI: Si Aplica

· Sitio de consulta de los estudios y planos: SI aplica, Norma NP-020 CERRAMIENTOS

25. [bookmark: PRED_OBR]GESTIÓN PREDIAL 

	De requerirse predios para la obra a realizar, la Dirección de Bienes Raíces expedirá constancia de la declaratoria de utilidad pública y el trámite de inicio de proceso de expropiación por vía administrativa.

· Especifique si existe afectación predial: 

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Constancia de la declaratoria de utilidad pública: 

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Trámite de inicio de expropiación por vía administrativa:

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Constancia de medida cautelar:

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· El proyecto requiere incluir el anexo de información predial definido por la Dirección de Bienes Raíces de la EAAB- ESP.

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

26.  LUGAR DE EJECUCIÓN 

La ejecución se desarrollará en áreas de influencia de la EAAB-ESP, conforme a las necesidades del servicio en Bogotá D.C. y municipios aledaños, en las localidades de Engativá, Usaquén, Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Santa fe, Barrios Unidos, Chapinero, Tunjuelito, Suba, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Sumapaz; así como, en las Áreas de Importancia Estratégica de La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, El Embalse de Tominé, El Páramo de Sumapaz, El Parque Nacional Natural Chingaza, Parque Ecológico de Montaña Entrenubes, la Franja de Adecuación, El Corredor Ecológico de Ronda del Río Tunjuelo, El Corredor Ecológico de Ronda del Río Fucha, El Corredor Ecológico de Ronda de la Quebrada Chiguaza y aquellas áreas que sean definidas como estratégicas por las autoridades ambientales.

27. [bookmark: AMBI_LIC]ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

27.1  PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL (aplica para todos)

       Si aplica    ☒        No aplica   ☐ 

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (PMA-RCD), bajo los lineamientos de la normativa ambiental, las especificaciones establecidas por la SDA y las normas técnicas de la EAAB-ESP que apliquen, incluyendo el cumplimiento de la meta de aprovechamiento establecida en el Título 8 del Decreto 646 de 2025, tal como se indican en las Certificaciones Ambientales expedidas por la Gerencia Corporativa Ambiental, que se adjuntan.

Ante cualquier ajuste en los diseños que genere la necesidad de derivar aguas superficiales o abastecimiento de agua subterránea para la ejecución y/o operación del proyecto, el Contratista debe establecer con la Gerencia Corporativa Ambiental - GCA, las concesiones de agua o los permisos de orden ambiental aplicables, las jurisdicciones de las autoridades ambientales competentes y alistar toda la información requerida para el trámite de los permisos a través de esa Gerencia; por consiguiente, no se podrá hacer uso del recurso hídrico de fuentes superficiales o subterráneas en el proyecto que, no estén previamente concesionadas.

Así mismo, el Contratista debe actualizar o elaborar, el balance de áreas verdes existentes y objeto de endurecimiento, de acuerdo con los diseños contemplados para el área del proyecto, a través del formato “Balance de Áreas Verdes” y elaborar un archivo Shape con las respectivas áreas. Estos productos deben entregados a la Gerencia Corporativa Ambiental como requisito previo a la liquidación del contrato.

Para el inicio de las actividades con disposición final de residuos el contratista debe obtener previamente el PIN-GER

27.2  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

¿Requiere Plan de Manejo Ambiental?       Si aplica    ☐        No aplica   ☒ 

· Si el proyecto requiere plan de manejo ambiental, se debe indicar si la Empresa cuenta con este plan 

¿La obra tiene Plan de Manejo Ambiental?      Si aplica    ☐        No aplica   ☒ 

El proyecto no requiere plan de manejo ambiental. El Contratista en coordinación con la supervisión del Contrato, deberán dar aplicabilidad a lo dispuesto en la norma NS-038   “Manual de Manejo del Impacto Ambiental y Urbano” ” a través del PIMMAS establecido en los Estudios Previos, NS 040 “Panorama de Factores de Riesgo - Requisitos mínimos para su elaboración” y la NS 141 "Requisitos de seguridad industrial y salud ocupacional para contratistas“, so pena que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP aplique las multas pactadas en la minuta del contrato.

	NOMBRE
	CÓDIGO 
	VERSIÓN

	Rotura y construcción de vías, andenes, pisos y sardineles
	EC-401
	7

	Especificación Técnica de Cerramientos
	EC-402
	3.1

	Especificación Técnica Impacto Ambiental y Urbano
	EG-103
	8.1

	Especificación Técnica Excavaciones y demoliciones
	EG-104
	5.0

	Especificación Técnica Rellenos
	EG-106
	6.0

	Especificación Técnica Suministro e instalación de concretos y refuerzos
	EG-108
	6.0

	Manual de Supervisión e Interventoría
	Manual
	

	Norma Técnica de Concretos y Morteros
	NP-005
	4.0

	Norma Técnica de Producto Cerramientos
	NP-020
	4.1

	Norma Técnica de Producto Rellenos
	NP-040
	7.0

	Aspectos técnicos para Cruces y Detección de Interferencias
	NS-012
	1.1

	Excavaciones en zanja
	NS-019
	2.5

	Desmonte, Limpieza demolición traslado de estructuras
	NS-020
	1.0

	Manual de Manejo de Impacto Ambiental y Urbano
	NS-038
	8.0

	Requisitos Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajos Excavaciones
	NS-041
	2.0

	Intervención y manejo de zonas verdes
	NS-055
	0.1

	Criterios para la evaluación de la conformidad de los productos que adquiere la EAAB-ESP
	NS-100
	3.0

	Requisitos mínimos Higiene y Seguridad Industrial para manejo de herramientas manuales
	NS-108
	1.0

	Requisitos mínimos de Higiene y Seguridad Industrial para Realización Trabajar en Altura
	NS-110
	2.0

	Requisitos mínimos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para contratista
	NS-141
	5.1

	Terminología de Seguridad y Salud en el Trabajo
	NT-006
	2.0

	Terminología de construcción
	NT-009
	0.2



28. [bookmark: CTEC_COMP_SUMI_OPS_CONS]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contrato comprende la ejecución de actividades orientadas a la recuperación, mantenimiento, adecuación, protección, preservación, conservación y cerramiento de predios adquiridos por la EAAB-ESP, así como de aquellos que, sin ser de su propiedad, se encuentran bajo su administración o responsabilidad.

En desarrollo del objeto contractual, el contratista deberá ejecutar, entre otras, las siguientes actividades:

· Actividades de demolición y retiro
· Demolición parcial o total de estructuras existentes
· Desmonte y retiro de elementos constructivos
· Corte y retiro de cerramientos existentes
· Cargue, transporte y disposición final de escombros y residuos de construcción y demolición (RCD) en sitios autorizados
· Manejo, retiro y disposición de materiales resultantes de las intervenciones

· Actividades de limpieza y mantenimiento
· Deshierbe manual o mecánico
· Poda de vegetación
· Limpieza general de predios
· Retiro y disposición de capa vegetal cuando se requiera
· Actividades necesarias para la conservación y mantenimiento de las áreas intervenidas

· Actividades de cerramiento
· Construcción e instalación de cerramientos perimetrales
· Suministro e instalación de postes, estructuras de soporte y elementos de fijación
· Instalación de alambre de púas y malla eslabonada
· Construcción de zapatas, muretes u obras complementarias cuando se requiera
· instalación de puertas vehiculares y peatonales
· rehabilitación, reparación o reforzamiento de cerramientos existentes

· Actividades complementarias
· Transporte de materiales, herramientas y equipos
· Señalización y aislamiento del área intervenida
· Implementación de medidas ambientales
· Gestión integral de residuos
· Cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo
· Todas aquellas actividades necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual

· CONDICIONES DE EJECUCIÓN

· Las actividades se ejecutarán conforme a las ordenes impartidas por la Supervisión 
· Las cantidades de obra son estimadas y podrán variar según las necesidades del servicio
· El contratista deberá atender múltiples frentes de trabajo simultáneamente, si así lo requiere la Empresa
· El área de intervención podrá estar ubicada en diferentes localidades de Bogotá D.C y municipios aledaños
· Los precios unitarios deberán contemplar todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución integral de cada actividad.
Para el inicio de las actividades con disposición final de residuos, el contratista debe obtener previamente el PIN-GER

· ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS 

· CONDICIONES GENERALES

· Impacto Urbano y Gestión Social

El contratista cumplirá además con todo lo estipulado en la norma NS-038, vallas informativas, señales preventivas e informativas, conos, guías, canecas reflexivas, barreras de madera, uniformes, cascos, botas, colombinas y cinta plástica reflectiva, baños portátiles, de acuerdo con el requerimiento de la actividad. Lo anterior será por cada frente de trabajo.

· Verificación de la ubicación de los linderos de los predios a intervenir

Se realizará en campo la entrega de los predios a intervenir en forma conjunta entre la supervisión y/o el personal designado por la EAAB-ESP y el contratista, soportados mediante ayuda de memoria y lista de asistencia en los formatos vigentes establecidos por la EAAB-ESP y registro fotográfico, en la cual se concretará los detalles a que haya lugar.

· Limpieza y descapote

Antes de iniciar cualquier actividad se despejará una zona de 1.0 metros de ancho a cada lado del eje del cerramiento o perímetro del predio, retirando los elementos encontrados como: cerramientos existentes deteriorados, cimientos existentes deteriorados y la capa vegetal correspondientes a los predios adquiridos por la Empresa o de aquellos que sin ser de su propiedad se encuentran sometidos a su administración y control objeto de intervención.

Estas actividades de limpieza y descapote se encuentran incluidas dentro del ítem de “Retiro y disposición de materiales sobrantes excavación y demolición”.

· Gestión Ambiental y Seguridad Ocupacional

· Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, según los lineamientos de la normativa ambiental, las especificaciones establecidas por la SDA y las normas técnicas de la EAAB-ESP que apliquen, incluyendo el cumplimiento de la meta de aprovechamiento establecida en el Título 8 del Decreto 646 de 2025, tal como se indican en las Certificaciones Ambientales expedidas por la Gerencia Corporativa Ambiental, que se adjuntan.
· Programa de capacitación en seguridad para el personal
· Uso de equipos de protección personal específicos para cada actividad
· El Contratista debe actualizar o elaborar, el balance de áreas verdes existentes y objeto de endurecimiento, de acuerdo con los diseños contemplados para el área del proyecto, a través del formato “Balance de Áreas Verdes” y elaborar un archivo Shape con las respectivas áreas. Estos productos deben entregados a la Gerencia Corporativa Ambiental como requisito previo a la liquidación del contrato

· Documentación y Reportes

· Formato y contenido de los informes de avance
· Documentos requeridos para la entrega final del proyecto
· Archivo y respaldo de todos los registros durante un período determinado

· Transporte

El contratista deberá suministrar el transporte de los operarios, equipos herramientas, materiales a los sitios de trabajo y traslado del personal por parte de la supervisión para realizar las entregas y/o recibos de las labores asignadas.

· CONDICIONES PARTICULARES  
   
La Dirección de Bienes Raíces de la EAAB-ESP, dentro de la gestión inmobiliaria tiene a cargo la compra de un número importante de predios para diferentes proyectos, programas y ejecución de obras en diversos frentes de la ciudad; del producto de esta adquisición se crea la necesidad de realizar la demolición, el cerramiento de los predios y la disponibilidad de estos inmuebles está condicionada a la efectividad de la negociación directa y supeditada a la entrega anticipada que realicen los jueces en los procesos de expropiación cuando aplica.

En tal sentido, y acorde a las necesidades de intervención concernientes a actividades de demolición, remoción, deshierbe, limpieza, poda, transporte y disposición de escombros, y/o cerramientos de los predios adquiridos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP y los que se encuentran en proceso de entrega para los proyectos de obra e infraestructura de servicios públicos domiciliarios, y de aquellos que sin ser de su propiedad están sometidos a su administración y control de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial vigente,  la Empresa debe contar con el recurso para proceder a realizar estas labores para su custodia y protección de perturbaciones.

· Demolición y Retiro de escombros: 

Con el fin de entregar la información real de las áreas construidas a demoler, estas se tomarán de los avalúos realizados por la EAAB-ESP y presentados en la oferta de compra durante la etapa de adquisición predial.

Así mismo, las demoliciones que representen riesgo a las construcciones vecinas deberán adelantarse de forma manual y previamente se debe realizar acta de vecindad para registrar el estado inicial de los predios colindantes. 

Acorde al Decreto 1783 de 2021 en el numeral 2.2.6.1.1.6 Licencia de subdivisión y sus modalidades. Artículo 10. Ítem 7, se indica que no se requerirá licencia de Demolición para las actividades asociadas a “(…) ejecución de obras de infraestructura vial o de servicios públicos domiciliarios (…)”, en este sentido el contratista deberá realizar la demolición de las construcciones existentes en el predio, de acuerdo con lo establecido en la NS-020 de la EAAB-ESP y las consideraciones relacionadas con la investigación de interferencias y ejecución de cruces de la norma técnica NS-012 y utilizando los diferentes métodos de demolición (manual, mecánica, controlada, etc.). la cual se efectuará incluyendo cimientos y eliminando lo necesario para desarrollar los trabajos.  

Los cimientos que se van a demoler se deben romper y remover hasta una profundidad mínima de 0.30 metros por debajo de los niveles en que aparecen y cuando se requiera, se debe verificar el terreno natural.

En los sótanos, debe retirarse todo escombro o material objetable, eliminando los tabiques interiores u otros elementos de la edificación, de acuerdo con las indicaciones de la EAAB-ESP.

Cuando la edificación tiene conexiones de acueducto, alcantarillado o pozos sépticos u obras similares, las conexiones deben ser removidas y las zanjas resultantes se deben rellenar de acuerdo con lo indicado por la EAAB-ESP.

Las cavidades o depresiones resultantes de los trabajos de demolición deben rellenarse hasta el nivel del terreno circundante y el relleno debe compactarse utilizando los materiales aprobados por la EAAB-ESP de acuerdo con la norma técnica NP-040 Rellenos.

En caso de encontrarse elementos de cualquier tipo que fueran reutilizables en la obra, deben ser removidos de forma que se conserve en las mejores condiciones, estos deben ser entregados formalmente y se dispondrán en los sitios definidos por la EAAB-ESP para su posterior uso.

Deberá realizar los procedimientos para la clasificación de escombros (materiales reciclables, residuos peligrosos, etc.) de acuerdo con la normatividad vigente, aplicando los requisitos de seguridad durante la demolición y el transporte de escombros.


· Disposición Final de Escombros

Previa a esta actividad, se deberá contar con el número de PIN-GEN otorgado por la Secretaria Distrital de Ambiente de acuerdo con los lineamientos de la normativa ambiental, las especificaciones establecidas por la SDA y las normas técnicas de la EAAB-ESP que apliquen, incluyendo el cumplimiento de la meta de aprovechamiento establecida en el Título 8 del Decreto 646 de 2025, tal como se indican en las Certificaciones Ambientales expedidas por la Gerencia Corporativa Ambiental, que se adjuntan, trámite que deberá ser adelantado por el contratista a través de la Gerencia Corporativa Ambiental con el acompañamiento de la supervisión de la EAAB-ESP.

Una vez realizada la demolición, la separación in situ de los materiales encontrados, aplicando los procedimientos de manejo de escombros contaminados, si los hubiera, la remoción de escombros, los residuos sólidos deberán ser transportados y llevados a disposición final en los sitios autorizados para tal fin.

Esta disposición debe contar con la documentación requerida para la entrega de escombros en sitios de disposición final y contar con el vale o recibo entregado por la escombrera autorizada que soporte la disposición bajo el número de PIN-GEN asignado, en donde se debe reflejar la dirección del predio donde se realizó la intervención. 

La EAAB-ESP se reserva la validación o determinación previamente de las rutas para la disposición de los escombros (ítem “Retiro y disposición de materiales sobrantes excavación y demolición”).

· Deshierbe, Poda y Limpieza:

Para el desarrollo de esta actividad, el contratista deberá seguir las indicaciones de Remoción de material Vegetal de acuerdo con lo establecido en la NS-055 Intervención y Manejo de Zonas Verdes y los protocolos existentes para la eliminación de las basuras y residuos no deseados, utilizando los métodos de deshierbe permitidos (manual, mecánico, etc.). 

Esta actividad, se realiza en las áreas indicadas por la EAAB-ESP que estén cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, entre otros, incluyendo la remoción de tocones, raíces, escombros y basuras, de modo que el terreno quede limpio y libre de toda vegetación y su superficie resulte apta para iniciar los demás trabajos. Incluye, también, la disposición final dentro o fuera de la zona del proyecto, de los materiales provenientes de las operaciones de desmonte y limpieza. 

La actividad de deshierbe, se realizará por una única vez y será al inicio del contrato, en los predios que la EAAB-ESP requiera y/o demanden dicha necesidad. 

Para realizar la actividad de poda y despaste, esta debe realizarse periódicamente, con un mínimo de cuarenta y cinco días (45), u otro periodo definido por la EAAB-ESP, Teniendo en cuenta la necesidad que surjan a lo largo del contrato.

Para estas labores debe utilizarse un sistema de corte y fumigación, utilizando azadones, picas o elementos cortopunzantes, podadoras, guadañadoras u otros equipos con similares características aprobados por la EAAB-ESP y para la fumigación un herbicida de alto rendimiento, aprobado también por la EAAB-ESP. 

La fumigación debe preferiblemente realizarse en periodos secos.

El pasto o césped debe quedar como máximo a una altura de 2 cm del nivel del terreno. 

Los sitios de intervención deben quedar completamente limpios de vegetación y se clasifica de acuerdo con el siguiente criterio:

a) Limpieza en zonas no boscosas: Comprende el desraíce y la limpieza en zonas cubiertas de pastos, rastrojo, maleza, escombros, cultivos y arbustos. 
b) La Remoción Traslado y Disposición de Materiales Vegetales, deben se manejados de acuerdo con la norma técnica NS-038 “Manual de manejo del impacto ambiental urbano”

El material vegetal proveniente de esta actividad debe ser recogido el mismo día de su corte, o en su defecto debe ser almacenado en bolsas, pero en ningún caso el tiempo para su disposición final puede exceder 24 horas y debe ser dispuesto en las zonas autorizadas por la autoridad ambiental; es decir, que el contratista deberá garantizar la adecuada recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos resultantes del deshierbe, poda y limpieza de los diferentes predios.

· Cerramiento de Predios:

El Contratista deberá suministrar toda la mano de obra, equipo y materiales necesarios para la ejecución de este trabajo. En los casos de poste en concreto que deben cumplir con las especificaciones que la EAAB-ESP ha determinado, el contratista una vez firme el acta de inicio deberá realizar las gestiones correspondientes para la fabricación y/o adquisición de este material, teniendo en cuenta los tiempos para su respectivo, curado y aprobación por parte de la supervisión de la EAAB-ESP

El contratista deberá realizar los cerramientos de los predios propiedad de la EAAB-ESP, de acuerdo con lo establecido en la norma técnica NP-020 de la EAAB-ESP, para lo cual debe tenerse en cuenta todos los materiales y características con las normas enunciadas en cada uno de los apartados de materiales, adicionalmente deben tenerse en cuenta las indicaciones de la “Cartilla de Mobiliario Urbano” vigente aprobada por la Secretaria Distrital de Planeación.

Así mismo, en las áreas indicadas por la EAAB-ESP que estén cubiertas de rastrojo, maleza, escombros y basuras el contratista deberá realizar las actividades de preparación de modo que el terreno quede limpio y libre de toda vegetación y su superficie resulte apta para iniciar los demás trabajos, los cuales comprenden el corte de todo el material vegetal que pueda encontrarse dentro de un área de un metro a cada lado de la cerca, el retiro de cerramientos y cimientos existentes deteriorados y el traslado y disposición final de estos residuos, provenientes de las operaciones de desmonte y limpieza 

Para la construcción de todos los tipos de cerramiento deben tenerse en cuenta los requisitos de la norma técnica NS-038 “Manual de Manejo de Impacto Ambiental y Urbano”

Los planos y/o esquemas que a continuación se adjuntan son de referencia. Las medidas y especificaciones finales podrán ser ajustadas a criterio y necesidad de la entidad

Los tipos de cerramientos objeto de este contrato son:

1) Cerramiento en malla eslabonada apoyada en tubo galvanizado, con zapatas independientes y murete corrido en concreto reforzado 
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a) Materiales:

i) Postes

Los elementos de soporte de la malla para este tipo de cerramiento deben ser en tubería galvanizada, de 3,0 m de largo, calibre 2,49 mm y diámetro 3”, grado B o resistencia de fluencia o cedencia mínima de 35 PSI "ASTM F1083 Standard specification for pipe, steel, hot-dipped zinc-coated (Galvanized) welded, for fence structures". Los Postes, se deben colocar a una distancia mínima entre sí de 2.00 m, o según lo indicado en los planos de diseño.

ii) Malla eslabonada

La malla eslabonada galvanizada, calibre 10, con hueco de 5cmx5cm, será de rollos de altura y longitud definida en el diseño, teniendo en cuenta que se deben envolver los tubos de cada extremo, por tramo. 

La malla eslabonada debe cumplir con la norma técnica "NTC 3315 Siderurgia. Malla eslabonada de acero con bajo contenido de carbono para cerramientos".

iii) Concertina

En la parte superior del cerramiento se debe colocar la concertina de acero galvanizado, diámetro de 45 cm, instalada a una distancia de 10 cm entre espirales. 

iv) Platina

La platina de fijación de la malla eslabonada al tubo galvanizado debe ser en hierro galvanizado, con un espesor mínimo de 1/8" y un ancho mínimo de ¾”.

v) Soldadura

La Soldadura utilizada podrá ser eléctrica con electrodo revestido tipo SMAW o en caso de requerimientos especiales se debe llevar a cabo con los tipos de soldadura indicados por la EAAB-ESP. En todo caso, se debe cumplir con lo estipulado en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10).

vi) Pintura

La pintura para elementos metálicos del cerco debe realizarse de la siguiente manera:

a. Dos aplicaciones de pintura anticorrosiva (Dos manos de pintura), que cumpla con alguna de estas normas:
"NTC 1651 Pinturas. Imprimantes anticorrosivos con vehículo alquídico"
"NTC 1649 Pinturas.  Imprimantes anticorrosivos con vehículo de caucho clorado"
"NTC 1680 Pinturas.  Imprimantes anticorrosivos con vehículo fenólico"
"NTC 1693 Pinturas.  Imprimantes anticorrosivos con vehículo vinílico"
"NTC 2450 Pinturas.  Imprimantes anticorrosivos con vehículo epóxico"
"NTC 2451 Pinturas.  Imprimantes anticorrosivos ricos en zinc"

b. Dos aplicaciones de pintura que cumpla la norma "NTC 1283 Pinturas. Esmaltes sintéticos de secamiento al aire"

El color de la pintura debe estar de acuerdo con lo mostrado en los planos de la EAAB-ESP o con indicado por la EAAB-ESP 

vii) Relleno

El material del relleno en la base del cimiento se debe definir de acuerdo con las condiciones del suelo encontrado y debe cumplir con los requisitos de la norma técnica “NP-040 Rellenos".

viii) Concreto 

El concreto a utilizar debe cumplir con los requisitos de la norma técnica NP-005 “Concretos y Morteros".

ix) Tensores

Los Tensores deben ser de alambre galvanizado calibre 9 y se deben fijar a los postes por medio de una platina de fijación colocada de cara al interior del área cercada, con mínimo tres (3) puntos de soldadura.

x) Ángulos metálicos

Los ángulos deben ser galvanizados, de 1-1/4”*1-1/4”*1/8”. Los marcos se deben fabricar con las dimensiones especificadas en los planos y se deben anclar a los muros de acuerdo con los detalles mostrados en los planos, o según lo indicado por la EAAB-ESP.

b) Aspecto Constructivo:

Para las excavaciones, Cimientos y murete, sus dimensiones y especificaciones técnicas serán definidas en los planos y/o en las condiciones técnicas particulares de diseño.
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La malla debe quedar templada en ambas direcciones, nivelada, plomada y alineada; se instalará después de ocho días de empotrados los postes verticales y diagonales en el murete de concreto; los amarres a los postes verticales o diagonales se harán con platina entrelazada, la que se soldará a estos tubos con puntos cuyo distanciamiento será enunciado en los planos o condiciones técnicas; en los extremos de cada tramo de cerramiento la malla se envolverá al tubo y se soldará a este con platina entrelazada.

En la parte superior del cerramiento se colocará ángulo, el cual sostendrá la malla por medio de una platina entrelazada sujetada con puntos de soldadura; la parte baja de la malla estará amarrada a la armadura de refuerzo del murete mediante alambre negro calibre 18, rematando el murete con cinco centímetros de concreto, teniendo en cuenta especificaciones de acabados.
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No se permite soldar directamente la malla a los ángulos y platinas de fijación; en caso de necesitarse, por fuerza mayor rigidizar la estructura, esto se debe hacer con doble diagonal o riostras.

Las bocas de los extremos superiores de los tubos deben llevar tapones en PVC pintados del mismo color del cerramiento, de mortero o de otro material aceptado por la EAAB-ESP, para evitar la entrada de agua lluvia.

Los parales o postes verticales quedarán embebidos dentro del murete, como mínimo el 16% de la longitud total, soportando la malla 2,00 m; el 16% restante, correspondiente al brazo doblado máximo 30° hacia afuera de los predios, ; el espaciamiento entre postes será el definido en el diseño particular de cada predio. En la parte superior del cerramiento será instalada la concertina acorde a las indicaciones anteriormente expresadas

Los ángulos y las platinas se pintarán con anticorrosivo a base de zinc o cromato de zinc, actividad que se debe hacer en el taller; todos los elementos del cerramiento (malla, tubería, ángulos y platinas) serán pintados con una mano de Wash Primer, tanto de base como de catalizador (proceso que permite que la pintura se adhiera al galvanizado) y, adicionalmente, se dará la primera mano de esmalte para exteriores de secamiento al aire, color Ral. 6028. Todas estas actividades se ejecutarán en el taller. Montado el cerramiento se debe descarbonatar, pulir y aplicar el mismo tratamiento enunciado antes, en los puntos donde se aplique soldadura; finalmente, se aplicará una mano de esmalte para exteriores de secamiento al aire, color Ral. 6028, a toda la estructura del cerramiento montado.

Se adjunta ejemplos de cerramientos en malla como referencia
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Estos cerramientos contarán con un acceso peatonal o vehícular de acuerdo a la necesidad y/o caracteristicas del predio para lo cual se instalará puerta peatonal en malla eslabonada de hoja sencilla de L=1m y H= 2m. o puerta vehicular en malla eslabonada de hoja doble del= 4m, 
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2) Cerramiento en alambre púas con postes en concreto reforzado

                         [image: ]

a) Materiales

i) Postes de Concreto

Los postes deben ser de concreto reforzado de 3.00 m de longitud, de doce (12) hilos, de sección 11 cm x 11 cm y elaborados en concreto de 3000 PSI, con refuerzo de 4 varillas longitudinales de ¼” y flejes de ¼” cada 20 cm, en acero de 37000 PSI. 

Los postes deben ser lisos, que no presenten grietas o fracturas y las perforaciones en los postes deben tener amplitud suficiente para permitir el libre paso del alambre.

ii) Alambre de Púas

El alambre de púas debe ser alambre compuesto por dos hilos retorcidos de hierro galvanizado, calibre 12,5 ASW, con púas de 4 puntas de alambre galvanizado calibre 14 ASW

iii) Pintura

La pintura para elementos en concreto del cerco debe realizarse con esmalte brillante colores verde esmeralda y blanco. Tres aplicaciones de pintura que cumpla la norma "NTC 1283 Pinturas. Esmaltes sintéticos de secamiento al aire"
 
iv) Rellenos

El material del relleno en la base del cimiento se debe definir de acuerdo con las condiciones del suelo encontrado y debe cumplir con los requisitos de la norma técnica “NP-040 Rellenos".

v) Concreto 

El concreto debe cumplir con los requisitos de la norma técnica NP-005 “Concretos y Morteros".

vi) Acero

El acero requerido para construcción de cerramientos debe estar de acuerdo con los requerimientos del “Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 2010 (NSR-10)” y de la especificación técnica EG-108 “Suministro de Instalación de Concretos y Refuerzos”.

b) Aspecto Constructivo

Los postes deberán ser instalados a una distancia máxima de 2.0 m el uno del otro, según la Norma Técnica de Producto Cerramientos NP – 020 y serán enterrados a 0,6 m. Se deben instalar en los huecos excavados en el terreno natural y el espacio entre los bordes del hueco y el poste debe rellenarse con concreto de 21 MPa (210 Kg/cm2), el diámetro de la excavación debe ser de 0.30 m. Una vez terminado el relleno, los postes deben quedar alineados y aplomados y los postes pie de amigo deben tener las mismas especificaciones (postes de concreto con brazo) y deben ser instalados uno por cada lado del poste a reforzar o en los quiebres cada diez (10) postes hincados, cuando haya cambio de línea y cuando haya cambio de alineamiento. No se deben instalar postes que presenten grietas o fracturas y las perforaciones en los postes deben tener amplitud suficiente para permitir el libre paso del alambre.

Los postes, una vez hincados y antes de instalar el alambre de púas, deberán pintarse en su totalidad de la siguiente manera: En el extremo superior en una distancia que cubra la primera línea de arriba hacia abajo con pintura de esmalte verde y la longitud restante desde la primera hilada antes mencionada hasta la superficie del terreno, en pintura de esmalte blanco, (3 manos).

El alambre de púas deberá quedar debidamente templado, amarrado a los postes y taqueteado cada 10 postes con taco de madera. La primera línea de alambre con respecto al terreno debe quedar a una distancia mínima de 20 cm y las siguientes líneas distribuidas de manera equidistante, de igual manera, se debe construir el cerramiento por tramos de 10 metros lineales, con su amarre independiente.

3) Cerramiento en alambre púas con postes en madera redonda

a) Materiales

i) Postes de madera redonda

Deben ser inmunizados de diámetro 10 cm y longitud 300 cm, con una tolerancia máxima por defecto del 10%; los diámetros especificados se refieren a madera sin corteza.

No deben tener defectos superficiales, tales como hendiduras o grietas de más de 6 mm de ancho y 90 cm de longitud. Se deben enterrar con el diámetro mayor hacia abajo, siguiendo la vertical y alinearse por el lado donde vaya el alambre.

Deben cumplir requisitos de las siguientes normas técnicas:

a) "NTC 2593 Madera. Postes de pino pátula para cercas".
b) "NTC 776 Postes de madera para líneas aéreas de energía. Definiciones, clasificación y métodos de ensayo".

ii) Alambre de Púas

El alambre de púas debe ser alambre compuesto por dos hilos retorcidos de hierro galvanizado, calibre 12,5 ASW, con púas de 4 puntas de alambre galvanizado calibre 14 ASW

iii) Pintura

La pintura del cerco debe realizarse con inmunizante, impermeabilizante, acabado brillante de colores verde esmeralda y blanco. 
 
iv) Rellenos

El material del relleno en la base del cimiento se debe definir de acuerdo con las condiciones del suelo encontrado y debe cumplir con los requisitos de la norma técnica “NP-040 Rellenos".

v) Grapas: Las grapas deben ser de alambre de acero galvanizado No. 9, de 25 mm, de (1") para postes de madera dura y de 38 mm (1.5") para postes de madera blanda.

Las grapas deben cumplir con los requisitos de la norma técnica "ASTM F1083 Standard specification for pipe, steel, hot-dipped zinc-coated (Galvanized) welded, for fence structures "

b) Aspecto Constructivo

Los postes deberán ser instalados a una distancia máxima de 2.0 m el uno del otro, según la Norma Técnica de Producto Cerramientos NP – 020 y serán enterrados a 0,6 m. Se deben instalar en los huecos excavados en el terreno natural y el espacio entre los bordes del hueco y el poste debe rellenarse con concreto de 21 MPa (210 Kg/cm2), el diámetro de la excavación debe ser de 0.30 m.. Los postes enterrados deben quedar alineados y aplomados, debe existir una distancia de 1.50 m entre el piso y el último hilo, los postes pie de amigo deben tener las mismas especificaciones y deben ser instalados uno por cada lado del poste a reforzar o en los quiebres cada diez (10) postes hincados, cuando haya cambio de línea y cuando haya cambio de alineamiento. No se deben instalar postes que presenten grietas o fracturas y las perforaciones en los postes deben tener amplitud suficiente para permitir el libre paso del alambre.

Los postes, una vez hincados y antes de instalar el alambre de púas, deberán pintarse en su totalidad de la siguiente manera: En el extremo superior en una distancia que cubra la primera línea de arriba hacia abajo con pintura verde y la longitud restante desde la primera hilada antes mencionada hasta la superficie del terreno, en pintura blanco, (3 manos).

El alambre de púas deberá quedar debidamente templado, amarrado a los postes y taqueteado cada 10 postes con taco de madera. La primera línea de alambre con respecto al terreno debe quedar a una distancia mínima de 20 cm y las siguientes líneas distribuidas de manera equidistante: es decir, cada 20 cm de igual manera, se debe construir el cerramiento por tramos de 10 metros lineales, con su amarre independiente.

En los postes terminales y en los portones, el alambre de púas se debe envolver alrededor del poste y se debe fijar por lo menos en tres grapas, doblando, anudando y apretando las puntas sueltas. En los demás postes, el alambre se debe fijar con no menos de una grapa por cada hilo

Estos cerramientos contarán con un acceso peatonal, las puertas, que deben ser broches construidos en forma semejante a las cercas, se deben colocar en sitios convenientes para el acceso a los predios. 

Las anteriores especificaciones técnicas van de acuerdo con la necesidad requerida para el desarrollo del objeto contractual.

Cuando haya discrepancia entre la especificación particular y la norma NP-020 primará la especificación particular

· PERSONAL Y PERFILES 

El personal relacionado a continuación será objeto de evaluación y verificación de perfiles por parte de la supervisión, el mismo no será objeto de evaluación durante el proceso precontractual. 

El personal mínimo que se debe garantizar será la siguiente:

· Residente de Obra, con dedicación del 30% 
· Ingeniero Ambiental, con dedicación del 10% 
· Profesional SST, con dedicación del 20% 
· Inspector, con dedicación del 100%
· Conductor, con dedicación del 100%

Por dedicación completa debe entenderse permanencia completa en la obra

El personal profesional del Contratista deberá tener una experiencia general y específica de acuerdo con los siguientes requerimientos:

· Residente de Obra: Categoría 7, Profesional con título universitario y experiencia no menor de tres (3) años, de los cuales debe demostrar como mínimo un (1) año de experiencia relacionada.
· Ingeniero Ambiental: Categoría 7, Profesional con título universitario y experiencia no menor de tres (3) años, de los cuales debe demostrar como mínimo un (1) año de experiencia relacionada.
· Profesional SST: Categoría 7, Profesional con título universitario y experiencia no menor de tres (3) años, de los cuales debe demostrar como mínimo un (1) año de experiencia relacionada.
· Inspector 1:  Título de técnico o tecnólogo en áreas de ingeniería, con mínimo seis (6) meses de experiencia relacionada en actividades como inspector de obra en proyectos de construcción o renovación o rehabilitación, o mantenimiento de redes de acueducto o alcantarillado; o estudiante de programa profesional de ingeniería con ocho (8) semestres cursados y aprobados o su equivalente en créditos académicos y 6 meses de experiencia profesional 
· Conductor.  Título de bachiller y experiencia relacionada mínima de dos (2) años.

El personal que se destine a la operación de la maquinaria y equipos deberá cumplir y satisfacer en un todo los requisitos y disposiciones para el desarrollo de la infraestructura en Bogotá vigentes en la normatividad Distrital y Nacional sobre el tema, aspecto que debe ser controlado por el Residente de Obra.

En todo caso será responsabilidad del supervisor del contrato la verificación del cumplimiento de estos perfiles para lo cual deberá solicitar los soportes que sean necesarios, así como los requerimientos estipulados por la Ley. 

La EAAB y/o la Supervisión podrá solicitar la sustitución inmediata y sin ningún costo para esta de cualquier persona que a su consideración no ejecute de manera eficiente, cumpla o se rehúse a desarrollar el proyecto de acuerdo con las especificaciones acá consignadas o que con sus actuaciones atente contra la buena relación con el contratante, la comunidad, o cause algún impacto negativo al medio ambiente. Esta solicitud deberá ser acatada por el CONTRATISTA en plazo no mayor a 10 días calendario.

· EQUIPO REQUERIDO 

Maquinaria y equipos modelos no mayores a 10 años; Vehículos de carga: modelos no mayores a 5 años; Vehículo de transporte de personal: modelos no mayores a 5 años, de acuerdo con lo registrado en la tarjeta de propiedad, contados respecto de la fecha en la cual se suscriba el acta de inicio

La maquinaria, equipos y vehículos a utilizar deberán soportar un programa de mantenimiento preventivo – correctivo a través de un reporte mensual que se debe entregar al supervisor del contrato, de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Impacto Urbano (norma NS 038).

Equipo mínimo a utilizar:

· RETROEXCAVADORA
· 2 VOLQUETAS VIAJE SENCILLO Y/O DOBLE
· MINICARGADOR
· CAMIONETA O CAMPERO (Capacidad 5 personas)

El Contratista debe garantizar que contará con el equipo necesario y adecuado para atender el desarrollo normal de la obra en el plazo propuesto.
 
Los costos generados por la utilización y disponibilidad del equipo necesario, de acuerdo con la programación que presente el contratista y aprobada por el supervisor de la Empresa, deben estar incluidos dentro de los valores unitarios consignados en la propuesta. La Empresa no reconocerá costos adicionales por este concepto.

El equipo puede ser propio o alquilado. La presentación de un equipo mínimo no exime al contratista de la obligación de suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios para cumplir con los plazos y especificaciones técnicas de la obra.

El contratista deberá tener en cuenta que el equipo y maquinaria rodante de construcción y el tráfico de éstos, los conductores y los operadores de equipo y maquinaria y el comportamiento que observen, deberán dar estricto cumplimiento a las normas vigentes durante la realización de trabajos en vía pública, como las indicadas, entre otras, en el Acuerdo 079 de 2003 (Código de Policía de Bogotá) y sus modificatorios, el Decreto 652 del 22 de diciembre de 2025 de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Movilidad), el Acuerdo 20 de 1995 del Concejo de Bogotá (en lo referente al Código de la Construcción de Bogotá sobre disposiciones técnicas de seguridad en el manejo de la maquinaria), los planes de manejo de tráfico, de carácter temporal, que disponga la Secretaría de Movilidad para vías específicas que se vean afectadas en su movilidad por el proceso de construcción y adecuación al sistema de trasporte masivo. 

Debe igualmente cumplirse lo dispuesto en la ley 769 de 2002 (Código de Tránsito) y sus modificatorios, con respecto a permisos para transporte y movilización de cargas, así como de especificaciones de los vehículos que realizan esta clase de transporte (en aspectos como límites de pesos y dimensiones en los vehículos de carga para su operación).

· INFORMES

El contratista deberá presentar mensualmente a la supervisión el Informe de Gestión, estado de Avance y Anexos según formatos establecidos por la EAAB-ESP.

29. BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN MATERIA AMBIENTAL

Reducción en la base gravable del impuesto a la renta por inversiones en mejoramiento o control del medio ambiente:  Si aplica    ☐                No aplica   ☒ 

	Reducción en la base gravable del impuesto a la renta por inversiones en investigación y desarrollo tecnológico:           Si aplica    ☐                No aplica   ☒

        Bienes excluidos del impuesto sobre las ventas (IVA): Si aplica  ☐    No aplica   ☒

30. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

   SI   ☐              	NO ☒

31. ENTREGA DE BIENES:

          SI   ☐              	NO ☒

32. GENERACIÓN DE ACTIVOS: 

          SI   ☐              	NO ☒

33. ANEXOS 

a) Ficha técnica del SGI del proyecto 
b) PRESUPUESTO OFICIAL elaborado en el formato MPFB120F02, en medio magnético, suscrito por el Gerente Corporativo de Sistema Maestro y correo soporte aprobación Dirección Contratación y Compras.
c) Matriz de Riesgos Previsibles 
d) [bookmark: _Hlk75943660]Evaluación Técnica Invitados
e) Oficio 2410001-2026-0310
f) Oficio 2420001-2026-0464
g) Oficio 2420001-2026-0465

CONCLUSIÓN  


	


Elaborados los estudios previos se evidencia la necesidad de adelantar el proceso de contratación con los invitados sugeridos y evaluados, cuyos soportes se adjuntan al presente documento. 

APROBACIÓN

La información consignada en este documento fue estructurada y verificada por las siguientes personas:

	Funcionario/Contratista
	Nombre
	Fecha

	Proyectado por:
	Jenny Constanza Moreno Carrillo – Profesional Nivel 22
Alix Daniela Diaz Gomez – Contratista DBR
	

	Revisado por parte de DBR:
	Claudia Milena Alfonso Rodríguez – Jefe División Técnica Predial
Cesar Oswaldo Jaimes Hernández – Contratista DBR
Claudia Alejandra Cerón Mendoza – Contratista DBR 
	

	Revisado por parte de GCSM
	Alejandra Castaño Marulanda – Asesora GCSM
Carlos Alfredo Coy – Profesional GCSM
	

	Aprobado por:  
	Lucía Hernández Restrepo – Directora DBR  
	

	Aprobado por:  
	Diego Germán Montero Osorio Gerente Corporativo Sistema Maestro
	



Revisada la información, la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro, aprueba la solicitud de contratación en los términos previstos en este documento.

Persona de contacto: Jenny Constanza Moreno Carrillo 
Ext: 7060 celular 3124808011
E-mail: jmorenoc@acueducto.com.co
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