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SOLICITUD DE PROCESO DE CONTRATACIÓN 
  
	    Fecha:
	5/08/2026


                                   
INVITACIÓN PRIVADA

Prestación de servicios

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

	Número del CDP:
	1600087917

	Número solicitud de pedido:
	6000045137

	Imputación presupuestal: 
	Funcionamiento
	Centro de costo:
	26300

	Número del grupo en plan de contratación o número y fecha del acta de comité corporativo:
	ID: 728
Grupo: 687

	Código de la ficha del SGI:
	FO-6055-138

	
Objeto del contrato:
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LUMINARIA TIPO LED EN SEDES OPERATIVAS Y ESTACIONES A CARGO DE LA DSE DE LA EAAB ESP.



2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

	Código del proyecto:
	N.A.

	Área responsable del proyecto:
	Dirección Servicios de Electromecánica -DSE-

	Macroproyecto:
	N.A.

	Ubicación de la ejecución del proyecto: El proceso se desarrollará en las siguientes sedes operativas, estaciones de bombeo de Aguas residuales y Agua potable de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP:

· CHAPINERO	Calle 64 A No 1 A - 38 CHAPINERO ALTO
· PARQUE NACIONAL	Carrera 7 No 39 - 00 Costado Oriente 
· TANQUE PARQUE NACIONAL Carrera 7 No 39 - 00 piso 1 
· ESTACION BOMBEO JALISCO	Carrera 18 N BIS No 61 D- SUR LUCERO ALTO
· ESTACION BOMBEO MONTEBLANCO	Calle 93 SUR No 1 ESTE - 10 EL VIRREY
· BOMBEO UVAL	DIAGONAL 134 A SUR No 12 A - 20 SANTA ANA SUR
· SUBA ANTIGUO	Carrera 76 No 150 - 65 ANTENA GARCES NAVAS
· PARDO RUBIO 1	Calle 51 No 3 ESTE - 00 
· PARDO RUBIO 2	Transversal 3 ESTE No 49 - 23 
· PARAISO 2	DIAGONAL 43 No 3 ESTE - 20 
· LOURDES
· BOMBEO PIEDRA HERRADA VIA A VILLAVICENCIO KM 11 LA ESPERANZA – USME
· EL REFUGIO - USME BOMBEO PROVISIONAL	Carrera 9 A ESTE No 13 B SUR -17 
· SIERRA MORENA 3	Calle 79 SUR No 76 D - 48 ESTACION CENTRAL
· BOMBEO NUEVO SANTO DOMINGO	DIAGONAL 75 D No. 69 B SUR-40 PISO 1
· LAGOS DE CASTILLA	Carrera 80 No 10 D -00 - EL VERGEL ORIENTAL
· RIVERA	Carrera 106 No 13 - 35 ZONA FRANCA- JACQUELINE
· NAVARRA	Carrera 123 No 10 - 30 CAMINO SALAZAR- JACQUELINE
· BRITALIA	Carrera 81 H No 49 SUR - 03 GRAN BRITALIA
· XOCHIMILCO	Calle 58 K SUR No 81 K - 04 ISMAEL PERDOMO
· BOMBEO LISBOA	Transversal 154 No 130 - 00 LISBOA
· CIUDADELA EL RECREO	Calle 72 SUR No 100 A - 5 METROVIVIENDA
· SAN DIEGO-BOSA
· ALAMEDA FONTIBON	Carrera 138 A No 17 F - 00 - PUENTE GRANDE
· CAFAM	Calle 142 B No 150 A - 09 PONDAJE CAFAM - TIBABUYES OCCIDENTE
· CARTAGENITA MANZANARES	Carrera 86 SUR No 74 - 00 
· PLANTA CARTAGENITA B CARRERA 86 CON CALLE 77 SUR
· ESTACION DE BOMBEO TRANSMILENIO NQS	INTERSECCION NQS CON AVENIDAD SUBA - LA PATRIA
· PLANTA DE TRATAMIENTO PORVENIR	PARCELACION EL PORVENIR - FRENTE AL BARRIO LA RIVERA
· VALVULA DE ACUEDUCTO	LIMITE ENTRE TOCANCIPA Y GACHANCIPA
· PONDAJE ESTACION BOMBEO FONTANAR	Carrera 147 No 150 - 05 VEREDA TIBABUYES
· PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Calle 91 D SUR No 18 A – 00
· PONDAJE ALAMEDA	Calle 12 No 88 D - 31 VEREDA EL TINTAL
· INTERCEPTOR BRAZUELAS Y ANEXOS.	Calle 104 SUR No 3 - 13 CENTRO USME
· ESTACION DE BOMBEO CIUDAD VERDE	MUNICIPIO DE SOACHA VEREDA BOSATAMA – PALOQUEMAO
· CONSORCIO RIO FUCHA -LA MAGDALENA KR 91 B No 13 D-52	Carrera 91 B No 13 D - 52 RIO FUCHA
· DEPRIMIDO AV. CIUDAD DE CALI CON CALLE 26 AV EL DORADO DIAGONAL 25 G No 94 - 20 AVENIDAD EL DORADO
· ESTACION DE BOMBEO DEPRIMIDO DE LA CALLE 94 NQS	CALLE 94 No 20 - 39 DEPRIMIDO LA 94
· BOMBEO EL RODEO 1	VEREDA EL RODEO - LA CALERA
· BOMBEO EL RODEO 2	VEREDA EL RODEO - LA CALERA
· CERRO NORTE 1	CALLE 162 A No 6 - 11 CERRO NORTE- BOSQUE DE PINOS
· SORATAMA	Carrera 2 B No 167 C - 40 ESTACION BOMBEO 1- LA CITA
· CERRO NORTE 3	Carrera 1 No 160 B - 72 ESTACION BOMBEO 3 BARRANCAS NORTE
· CERRO NORTE 4	Carrera 1 No 160 B - 72 ESTACION BOMBEO 4 BOSQUE DE PINOS
· CERRO NORTE 2	Diagonal 163 A No 2 - 68 ESTACION 2 SEMINARIO
· CODITO 2	Calle 187 A BIS No 04 - 10 ESTACION CODITO 2 – SEMINARIO
· CODITO 3 (BOMBEO COMUNAL)	Calle 186 A No 2 ESTE - 00 VIA LA CALERA - LA ESTRELLITA
· BAJO TEUSACA	TEUSACA SUBA - FRENTE AL PARQUE SOPO
· SAN RAFAELITO	EMBALSE SAN RAFAEL - LA CALERA
· CODITO 1	AVENIDAD CARRERA 7 No 183 - 90 ESTACION BOMBEO N 1- TIBABITA
· TANQUE DE EGIPTO	CARRERA 4 ESTE No 11 - 82 SAN FRANCISCO
· TANQUE LOURDES	CALLE 3 No 2 ESTE - 58 LOURDES
· TANQUE CASABLANCA	PERDOMO MEISSEN PUENTE BOSA CASA BLANCA - EL ENSUEÑO
· ALPES 2	CARRERA 24 B No 77 SUR - 60 CORDILLERA DEL SUR
· TANQUE VOLADOR	TRANSVERSAL 20 N CON 73 A BIS SUR- CERROS DE ORIENTE
· TANQUE JUAN REY	CARRERA 16 A ESTE No 73 A - 10 SUR CIUDAD LONDRES 1
· UNICERROS 2 (TANQUE BOSQUES DEL MIRADOR)	CALLE127 C No 1 ESTE - 40 SEMINARIO
· TANQUE QUIBA	CARRERA 26 No 74 C - 00 SUR PARAISO QUIBA 5TANQUE
· SIERRA MORENA 3	CALLE 79 SUR No 76 D - 48 SANTA VIVIANA
· NUEVO TANQUE SUBA	DIAGONAL 127 A No 64 - 20 NIZA SUBA
· TANQUE PIEDRA HERRADA	CARRETERA A VILLAVICENCIO KM 11- LA ESPERANZA DE USME
· TANQUE CERRO NORTE 5	CALLE 161 CON CARRERA 1 - BOSQUE DE PINOS
· TANQUE EL PASO	VEREDA LOS SOCHES KM 0 - GRANADA SUR
· TANQUE LA FISCALA	CALLE 64 SUR No 3 B ESTE - 24 - ARRAYANES V
· TANQUE EL SILENCIO	CALLE 34 No 5 ESTE - 0 TUNEL LOS ROSALES - EL PARAISO
· TANQUE SANTA ANA USAQUEN - PCH	CALLE 119 No 0 ESTE - 10 – SEMINARIO
· TANQUE SUBA ALTO	CALLE 152 B No 86 - 00 - VEREDA SUBA
· TANQUE SUBA MEDIO	CARRERA 80 No 152 - 2 MOTOBOMBAS- GARCES NAVAS
· TANQUE BOSQUE DE PINOS	CALLE 150 A No 3 - 45 - BOSQUE DE PINOS III
· TANQUE SAN DIONISIO	DIAGONAL 4 A No 10 A ESTE - 16 - MOLINOS DE ORIENTE
· TANQUE EL CONSUELO	CARRERA 11 C ESTE No 1 SUR - 00 - LOS LACHES
· TANQUE ALTO SUCRE	ESTACION DE BOMBEROS DE SOACHA
· TANQUE SANTO DOMINGO	CARRERA 69 B No 77 B SUR - 32 – SOACHA
· TANQUE NUEVO USAQUEN	CALLE 119 No 0 - 10 USAQUEN
· PARAISO III	DIAGONAL 43 No 29 - 27 CASA
· PLANTA DE TRATAMIENTO SAN DIEGO	CALLE 26 B No 2 - 44 LOURDES
· CONTROL PARQUE NACIONAL	CARRERA 7 No 39 - 00 PISO 2 PARQUE NACIONAL
· CONTROL SANTA FE	DIAGONAL 23 BIS No 19 B - 36 SANTAFE
· CONTROL CHICO	CARRERA 3 No 93 - 00 TANQUE CHICO – SEMINARIO
· CONTROL CASABLANCA	AVENIDA GAITAN CORTES CALLE 74 FRENTE A LA POLICIA CARABINEROS
· PLANTA DE TRATAMIENTO YOMASA	CARRERA 22 B ESTE No 90 SUR - 54 VEREDA YOMASA - GRANADA SUR
· CONTROL SILENCIO	CALLE 34 No 5 ESTES - O INTERIOR 1 TUNEL LOS ROSALES - EL PARAISO
· TUNEL ROSALES - SILENCIO	VEREDA SAN LUIS INGEOLMAR ORIENTAL RURAL ROSALES
· TUNEL SANTA ANA ROSALES	CALLE 119 No 00 ESTE - 10 LOTE 6
· ESTACION CONTROL QUIBA-ALPES 2	CARRERA 24 B No 80 A SUR - LOCAL 1 INTERNO - EL MACHUELO
· CONTROL CAZUCA	CALLE 59 A SUR No 77 C - 75 PRIMAVERA II
· QUEBRADA LA VIEJA	CALLE 71 No 2 - 73 ESTE BELLAVISTA
· SAN RAFAEL	AVENIDA 32 SUR No 5 A - 18 ESTE LA CALERA
· SALITRE	CALLE 80 No 60 - 30 PARQUE SALITRE
· GIBRALTAR-TINTALITO	CALLE 42 SUR CON CARRERA 122
· QUINDIO	CARRETERA CENTRAL RAMAL VI ZIPA CALLE 44 SUR - 16 ESTE
· VILLA GLADYS	CARRERA 114 D CON CALLE 66 – ENGATIVA
· VOLADOR 2	TRANSVERSAL 20 CON CALLE 71 B SUR - BRISAS DE
· VOLADOR
· FONTIBON	CARRETERA OCCIDENTE KM 8 AL 4 SECTOR LAS PLANADAS
· PARAISO 1	AVENIDA CIRCUNVALAR 38 – 20
· SAN VICENTE	AVENIDA 32 SUR No 9 - 30 ESTE
· SUBA CASABLANCA - CANTALEJO	CARRERA 7 A ESTE No 96 – 37
· VITELMA	AVENIDA CIRCUNVALAR CALLE 9 SUR CON CARRERA 11 B ESTE
· SAN BENITO	AVENIDAD BOYACA DIAGONAL 59 B CON CARRERA 19 A BIS
· SIERRA MORENA 1	CALLE 68 I SUR CON TRANSVERSAL 60 CARRETERA PERDOMO MEISSEN SIERRA MORENA 1
· CASTILLO	CALLE 68 A SUR No 18 L – 29
· ALPES	CALLE 32 B SUR CARRERA 13 ESTE
· SIERRA MORENA 2	DIAGONAL 75 CON CALLE 48ª
· GRAN COLOMBIANO	CARRERA 86 CON CALLE 77 SUR
· COLUMNAS	AVENIDA CALE 32 A SUR CON CARRERA 7 ESTE A UN COSTADO DEL PARQUE GAITAN CORTES
· SUCRE TERREROS	CALLE 48 SUR CON 30 ESTE SOACHA
· SUCRE INTERMEDIO	CALLE 41 A CARRERA 44 ESTE SOACHA
· SANTO DOMINGO	CARRERA 75 D SUR No 68 B SUR – 2
· LA ISLA	TRASVERSAL 88 A No 94 SUR - 1 HASTA 94 SUR - 99 - SAN DIEGO BOSA


	Descripción del proyecto:


	Metas e indicadores del proyecto:



3. JUSTIFICACIÓN 

a) Necesidad:   

De acuerdo con la Resolución 18-0606 de 2008, que establece los requisitos técnicos para las fuentes lumínicas de alta eficiencia en entidades públicas, en su artículo 3° se resalta la importancia de cumplir con normativas de salud ocupacional y calidad de iluminación, promoviendo el reemplazo de sistemas de baja eficiencia por otros más eficientes.
   
Así mismo, conforme con el Acuerdo No. 11 del 25 de julio de 2013 expedido por la Junta Directiva (modificado por Acuerdo 95 del 24 de febrero de 2022) y al Alcance del Acuerdo Marco de Servicios Compartidos número 26300-12100-2024-01, la Dirección de Servicios de Electromecánica tiene la responsabilidad de realizar el mantenimiento locativo de las estaciones elevadoras. En este sentido, surge la necesidad de renovar y mantener los sistemas de iluminación de baja eficiencia y garantizar el sostenimiento de aquellos que ya se han intervenido. El objetivo primordial es asegurar los niveles de iluminancia exigidos por el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP), optimizando así las condiciones de seguridad industrial tanto para el personal técnico como para personal de seguridad que labora estas estaciones. 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, la Dirección Servicios de Electromecánica ha venido ejecutando proyectos de modernización lumínica mediante los siguientes contratos:

· Contrato 1-06-26300-1509-2021 (Contratación Pública Simplificada): "Suministro e instalación de iluminación LED en sedes operativas y estaciones a cargo de la DSE de la EAAB ESP".

· Contrato 2-06-26300-1135-2022 (Contratación Directa): "Suministro e instalación de iluminación LED en sedes operativas y estaciones a cargo de la DSE de la EAAB ESP".

· Contrato 1-06-26300-1510-2023 (Contratación Pública Simplificada): "Suministro e instalación de iluminación LED en sedes operativas y estaciones a cargo de la DSE".

· Contrato 1-05-26300-1442-2025 (Contratación Pública Simplificada): "Suministro e instalación de iluminación LED en sedes operativas y estaciones a cargo de la DSE.


Si bien estas intervenciones han fortalecido la seguridad y la operatividad de algunas estaciones, actualmente siguen persistiendo necesidades de intervenir y mantener las estaciones elevadoras donde actualmente existen luminarias convencionales y de tipo LED que han cumplido su ciclo de vida útil o presentan fallas por exposición a la intemperie y ambientes corrosivos, por lo cual se necesario realizar un proceso de contratación para el servicio de mantenimiento con suministro de repuestos para luminaria tipo LED en sedes operativas y estaciones a cargo de la DSE de la EAAB-ESP, optimizando así las condiciones de trabajo y seguridad.

b) Conveniencia:

La contratación del servicio de mantenimiento con suministro de repuestos para luminaria tipo LED en sedes operativas y estaciones a cargo de la DSE de la EAAB-ESP, es oportuno ya que al emplear sistemas de iluminación con tecnología LED, no solo se garantiza el cumplimiento normativo (RETILAP), sino que disminuirá el consumo eléctrico, generando ahorros en costos operativos, contribuyendo a los objetivos de sostenibilidad de la EAAB-ESP. Además, se asegura la estandarización de la infraestructura lumínica, alineada con los planes de modernización de la empresa.

La sustitución de iluminación en las estaciones elevadoras minimizar la materialización de riesgos laborales asociados a la baja visibilidad en intervenciones nocturnas realizadas por el personal técnico de la DSE. Un sistema de iluminación de alta potencia asegura que este personal técnico cuente con un entorno de trabajo seguro, eliminando zonas de oscuridad que puedan derivar en accidentes de trabajo en áreas críticas como lo son salas de máquinas. De este modo, la EAAB-ESP fortalece su compromiso con la integridad física de los trabajadores de EAAB-ESP, cumpliendo con los estándares de iluminación y seguridad industrial

Por todo lo anterior, se considera conveniente y necesario avanzar en la contratación propuesta, de manera que, a través del trámite de una Invitación Privada, conforme a lo establecido en los artículos vigésimo noveno, literal b), y trigésimo cuarto del Manual de Contratación adoptado mediante Resolución 0233 de 2025, teniendo en cuenta que se acudirá a tal modalidad cuando: “el presupuesto estimado para la contratación sea mayor a doscientos cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (250 SMLMV), incluido IVA, hasta dos mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (2500 SMLMV) incluido” en este sentido la Dirección Servicios de Electromecánica adelantó un proceso de estudio de mercado en donde identificó proveedores que potencialmente pudieran adelantar y ejecutar mantenimiento con suministro de repuestos para luminaria tipo LED en sedes operativas y estaciones a cargo de la DSE de la EAAB-ESP.

c) Oportunidad: 

Es oportuno realizar la contratación del servicio de mantenimiento con suministro de repuestos para luminaria tipo LED en estaciones elevadoras a cargo de la DSE de la EAAB-ESP, con el fin de solucionar las deficiencias en iluminación (tanto externa como interna) en las sedes operativas y estaciones elevadoras a cargo de la Dirección Servicios de Electromecánica de la EAAB ESP. Además, el presente proyecto se encuentra incluida en el Plan de Compras y se cuenta con recursos presupuestales aprobados para llevarlo a cabo lo que garantiza su viabilidad financiera y operativa. Así mismo es oportuno realizar la presente contratación ya que con estas intervenciones se garantiza la visibilidad dentro de las estaciones, con ello se fortalece la seguridad operativa. 

4. PRESUPUESTO DEL PROCESO 
Fuente de financiación:    Recursos Propios ( Funcionamiento)

El presupuesto de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP para la ejecución del objeto de la presente invitación es la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS ($556.811.204,00) M/CTE. IVA INCLUIDO, de acuerdo con lo establecido en el formato de presupuesto, los cuales forman parte integral de este documento. 

Aplica IVA: 	                          	SI   ☒ 	NO ☐

         Requiere vigencias futuras:             SI   ☐ 	NO ☒

Notas:
 
1. El contrato será ejecutado a monto agotable dependiendo de las necesidades del área.
2. El valor del contrato una vez desarrollado el proceso de Invitación Privada corresponderá a: El valor del presupuesto.

5. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y PRECIOS DEL MERCADO: 

[bookmark: OPC_OTRS]El presupuesto fue elaborado mediante:
Sistema de Avalúo de Infraestructura (SAI)  ☒ 
Construcción Precios Unitarios
De acuerdo con las características y el alcance de la presente contratación, se aplicaron diversas metodologías de análisis con el fin de definir los valores unitarios del formulario 1 estimado para la prestación del MANTENIMIENTO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LUMINARIA TIPO LED.
Este proceso, liderado por la Dirección Servicios de Electromecánica (DSE), contempló la formulación de los requerimientos técnicos con base en la ejecución de los contratos de MANTENIMIENTO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LUMINARIA TIPO LED de las vigencias anteriores. 
En este sentido, la Dirección Servicios de Electromecánica, realizó la determinación de los valores topes de los ítems de servicios planeados en base a la información suministrada a través de cotizaciones en el mercado especializado en el Suministro, comercialización o mantenimiento de luminaria LED. Teniendo en cuenta lo anterior, las siguientes empresas participaron en el proceso de cotizaciones, así: 
	Ítems
	EMPRESAS A COTIZAR
	Correo electrónico 
	Fecha de envío a cotizar 
	Si /No
(Cotizado)

	1
	IE GROUP SAS
	cdsarmiento@iegrupo.co
	18/03/2026
	No

	2
	PS INGENIERIA SOSTENIBLE SAS
	psingenieriasostenible@gmail.com
	11/03/2026
	Si

	3
	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA
	mantenimiento@cima-co.com
	04/03/2026
	Si

	4
	CONTROLES Y AUTOMATIZACION SAS EN REORGANIZACION
	licitaciones@cya-sa.com
	04/03/2026
	Si

	5
	COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA SAS
	carolina.rojas@comferretera.com
	04/03/2026
	Si

	6
	FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A.S.
	servicioalcliente.co@sylvania-lighting.com
	04/03/2026
	No

	7
	ALCALA ARQUITECTURA & COMUNICACIONES S.A.S.
	alcalacom@gmail.com
	04/03/2026
	Si

	8
	ILLUMINA RC DESING
	illuminarcdesing@gmail.com
	04/03/2026
	No

	9
	FELVAN SOLUTIONS SAS
	felvansolutions@gmail.com
	04/03/2026
	No

	10
	MABAR PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S
	proyectos@mabarpi.com
	04/03/2026
	No

	11
	TOP DRIVE SAS
	asistente.gerencia@topdrive.com.co
	04/03/2026
	No

	12
	INGENIEROS ELECTRICISTAS & ASOCIADOS UNIELEC LTDA
	ingenieria@unielecltda.com
	04/03/2026
	No

	13
	SEANO ELECTRONICA LTDA. AUTOMATIZACION
	gmr@seanelectronica.com
	04/03/2026
	No

	14
	COTEL SAS
	nathalia.bermudez@cotel.com.co
	04/03/2026
	No

	15
	TERRA NOVO CONSTRUCCIONES SAS
	Gerente.proyectos@terranovoconstrucciones.com
	04/03/2026
	No

	16
	ELECAM S.A.S.
	proyectoselecam@gmail.com
	29/05/2026
	Si


Una vez revisadas las ofertas de las empresas nombradas anteriormente, se realizó la media aritmética de las ofertas, se determinó la desviación estándar para hallar el rango mínimo y rango máximo, y de esta manera determinar las ofertas que se encuentran dentro del rango definido. Lo anterior ayuda a filtrar las ofertas artificialmente bajas y altas, basado en el documento "GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN" expedido el 16 diciembre de 2024 por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. De esta manera, los precios topes definidos se fundamentan en una metodología legalmente permitida, técnicamente rigurosa y estadísticamente objetiva. El proceso anterior fue validado y posteriormente en correo del 17 de junio de 2026, el Grupo SAI dio el visto bueno y aprobación del presupuesto.
6. [bookmark: ETEC_OBRA]ESTUDIO TÉCNICO

Si   ☐ 	               No ☒

7. CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES –RUP

Si aplica   ☒ 	   No aplica    ☐

	Código UNSPSC
	Descripción

	39101600
	Lámparas y Bombillas

	39101800
	Componentes y Accesorios de Lámparas

	39111500
	Iluminación de Interiores y Artefactos

	39111600
	Iluminación de Exteriores y Artefactos

	39111700
	Alumbrado de Emergencia

	39112100
	Iluminación Óptica

	39112500
	Luminarias de Escenarios y Estudios

	39121300
	Cuadros, Registros y Menaje para Electricidad

	39121600
	Dispositivos y Accesorios para la Protección de Circuitos

	39121700
	Ferretería Eléctrica y Suministros

	39122200
	Interruptores Eléctricos y Accesorios

	39131700
	Conductos Eléctricos, Electroductos y Cables Aéreos

	81101700
	Ingeniería Eléctrica y Electrónica

	72151500
	Servicios de sistemas eléctricos

	73152100
	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura

	72141100
	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura




8.  IDONEIDAD DE LOS INVITADOS 

8.1 LISTADO DE PERSONAS A QUIENES SE LES FORMULARÁ LA INVITACIÓN

Con fundamento en el estudio del sector realizado para el presente proceso de contratación, la Dirección de Servicios Especializados (DSE) identificó que el mercado de proveedores con capacidad para ejecutar integralmente el servicio de mantenimiento a las luminarias de las estaciones de bombeo. Si bien existe un número mayor de empresas dedicadas al mantenimiento locativo, el estudio evidenció que un número reducido de ellas acredita experiencia específica en la realización de mantenimientos locativos, actividad que requiere personal técnico calificado.

En consideración a lo anterior, la identificación de los proveedores invitados se fundamentó en criterios objetivos derivados del estudio del sector, orientados a seleccionar empresas con experiencia verificable en el servicio de mantenimiento sistemas de iluminación, así como con capacidad técnica, operativa, jurídica y financiera para ejecutar el objeto contractual. Esta delimitación responde a las características del mercado relevante y a la complejidad técnica del servicio requerido, sin constituir una restricción injustificada a la participación.

De igual forma, la participación de proveedores que previamente han ejecutado contratos para la EAAB-ESP constituye un elemento de información relacionado con la verificación de su desempeño contractual; sin embargo, este aspecto no constituye un requisito habilitante ni un criterio excluyente para la conformación del listado de invitados, el cual se fundamentó principalmente en la experiencia específica, la capacidad técnica y la presencia de los proveedores dentro del mercado relevante.

En consecuencia, la conformación del listado de invitados obedece a criterios objetivos previamente definidos dentro del estudio del sector y no a decisiones discrecionales o arbitrarias. Para tal efecto se valoró, entre otros aspectos, la especialización técnica, la experiencia específica en contratos similares, la capacidad operativa, la trayectoria verificable en el mantenimiento locativo y la posibilidad de garantizar una pluralidad efectiva de oferentes con capacidades comparables.

Es importante precisar que, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación de la EAAB-ESP y garantizar la trazabilidad del estudio de mercado, se consultaron fuentes de información tanto internas como externas.

En primer lugar, se revisó la información disponible en plataformas de contratación pública, identificando procesos relacionados con el mantenimiento con suministro de repuestos para luminaria tipo led. La búsqueda se realizó mediante la combinación de palabras clave asociadas al objeto contractual y la utilización de los códigos UNSPSC correspondientes, con el propósito de ampliar la cobertura y precisión de los resultados obtenidos, identificándose, entre otros, los siguientes procesos:
	Nombre Entidad
	Proceso
	Tipo de Proceso
	Detalle del Objeto a Contratar
	Cuantía Proceso

	MUNICIPIO DE PUERTO RICO - CAQUETA
	SA-SIP-2026-004
	Selección abreviada subasta inversa
	SUMINISTRO DE LÁMPARAS SOLARES Y LUMINARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ
	$120.000.000 COP

	
INDEPORTES BOYACA
	SA-SI-INDEPORTES-001-2026
	Selección abreviada menor cuantía
	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS LUMINARIAS CONTACTORES DE POTENCIA AC-3E/AC-3 265A/ 400V Y MATERIALES HIDROSANITARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS.
	$345.836.148,25 COP

	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
	CW389366
	Selección abreviada subasta inversa

	Suministro de proyectores y luminarias LED RGB - Grupo 3
	$155.210.645 COP



De igual manera se analizaron los contratos ejecutados previamente en la EAAB ESP, relacionados con el mantenimiento en sistemas de iluminación, como elemento de referencia para la verificación de desempeño y conocimiento del entorno operativo. A partir de estas fuentes, se realizó la identificación de los siguientes contratos:

· Contrato 1-06-26300-1509-2021 (Contratación Pública Simplificada): "Suministro e instalación de iluminación LED en sedes operativas y estaciones a cargo de la DSE de la EAAB ESP".
· Contrato 2-06-26300-1135-2022 (Contratación Directa): "Suministro e instalación de iluminación LED en sedes operativas y estaciones a cargo de la DSE de la EAAB ESP".
· Contrato 1-06-26300-1510-2023 (Contratación Pública Simplificada): "Suministro e instalación de iluminación LED en sedes operativas y estaciones a cargo de la DSE".
· Contrato 1-05-26300-1442-2025 (Contratación Pública Simplificada): "Suministro e instalación de iluminación LED en sedes operativas y estaciones a cargo de la DSE.

La selección de los proveedores a invitar se fundamentó en criterios objetivos orientados a garantizar su idoneidad y pertinencia frente al objeto del proceso, entre los cuales se incluyen:

· Experiencia específica en proyectos similares
· Capacidad técnica y operativa para ejecutar el objeto contractual.
· Evaluación de desempeño en contratos previos.
· Participación en procesos similares en el sector.

La aplicación de estos criterios permitió identificar el siguiente grupo de proveedores: 

	EMPRESAS INVITADAS
	(Manifestación de interés)
Si /No


	IE GROUP SAS
	No

	PS INGENIERIA SOSTENIBLE SAS
	Si

	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA
	Si

	CONTROLES Y AUTOMATIZACION SAS EN REORGANIZACION
	Si

	COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA SAS
	Si

	FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A.S.
	No

	ALCALA ARQUITECTURA & COMUNICACIONES S.A.S.
	Si

	ILLUMINA RC DESING
	No

	FELVAN SOLUTIONS SAS
	No

	MABAR PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S
	Si

	TOP DRIVE SAS
	No

	INGENIEROS ELECTRICISTAS & ASOCIADOS UNIELEC LTDA
	No

	SEANO ELECTRONICA LTDA. AUTOMATIZACION
	No

	COTEL SAS
	No

	TERRA NOVO CONSTRUCCIONES SAS
	No

	ELECAM S.A.S.
	Si



En consecuencia, las empresas invitadas corresponden a proveedores que acreditan experiencia verificable en el mantenimiento locativo, los cuales cuentan con capacidades técnicas comparables y se ajustan a las necesidades identificadas por la Empresa. Lo anterior garantiza que la conformación del listado de invitados responde a criterios objetivos derivados del estudio del sector, preservando los principios de transparencia, selección objetiva, pluralidad de oferentes y eficiencia que orientan la contratación de la EAAB-ESP.


8.2 JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA ESCOGENCIA DE LOS INVITADOS.

En el estudio de mercado se determinó que las empresas participantes debían contar con experiencia específica en la realización de mantenimiento de luminarias. En consecuencia, se estableció como criterio técnico que los proponentes acreditaran el cumplimiento de la siguiente actividad especializada:

· El objeto o alcance de los contratos con los cuales se acredite esta experiencia deberá estar relacionada con SUMINISTRO DE LUMINARIAS O INSTALACIÓN DE LUMINARIAS O MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

Este criterio responde a la necesidad de identificar contratistas que cuenten con conocimientos verificables y capacidad operativa comprobada en el suministro, instalación o mantenimiento de luminarias, garantizando que poseen la idoneidad técnica requerida para intervenir los sistemas de iluminación comprendidos dentro del alcance del presente contrato.

La experiencia en este tipo de actividades implica un dominio integral de disciplinas asociadas a la tecnología de iluminación y sistemas eléctricos (tales como la selección de luminarias bajo especificaciones técnicas de eficiencia, el montaje de sistemas de alumbrado y la conexión de redes eléctricas). Asimismo, acreditar contratos cuyo objeto o alcance contemple el suministro, instalación o mantenimiento de luminarias evidencia la competencia del contratista para gestionar aspectos críticos como el cumplimiento de normatividad técnica  RETIE, la seguridad y salud en el trabajo en labores con riesgo eléctrico o en alturas, la minimización del impacto a la iluminación operativa de las instalaciones, y la preservación de los niveles de confort visual, fotometría y seguridad en los espacios intervenidos.

Así mismo, la exigencia de esta experiencia específica resulta objetiva, razonable y proporcional frente al objeto del contrato, considerando que el suministro de insumos deficientes o la instalación y mantenimiento inadecuado de luminarias pueden ocasionar, riesgos de cortocircuitos o accidentes laborales, deficiencias en los niveles de iluminación requeridos y reprocesos en las actividades.

En consecuencia, la definición de este criterio de experiencia específica no constituye una restricción injustificada a la libre concurrencia, sino una medida proporcional orientada a verificar que los proponentes cuenten con la capacidad técnica, logística y operativa para ejecutar los trabajos requeridos, asegurando el cumplimiento de las metas físicas con los niveles de calidad, seguridad y oportunidad exigidos por la EAAB ESP.

8.3 JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS FINANCIEROS TENIDOS EN CUENTA PARA LA ESCOGENCIA DE LOS INVITADOS.

Se verificó la solidez financiera de los invitados consultando la información certificada más reciente en sus Registros Únicos de Proponentes (RUP). Se determinó que las firmas invitadas presentan una estructura financiera saludable que mitiga el riesgo de ejecución para la EAAB-ESP, cumpliendo con los siguientes indicadores estándar de idoneidad:

a. Índice de liquidez:

La relación del Activo Corriente sobre el Pasivo Corriente debe ser mayor o igual a 1.20
                		  ACTIVO CORRIENTE
Índice de Liquidez = -------------------------------- >= 1.20 
                		  PASIVO CORRIENTE
b. Endeudamiento:

El Endeudamiento deberá ser menor de 0.70

              		   PASIVO TOTAL
Endeudamiento =  ------------------------ < 0.70
               		  ACTIVO TOTAL

c. Capacidad Patrimonial:

La Capacidad patrimonial, deberá ser igual o menor a tres (3.00).

     	 (Presupuesto. Oficial + Saldo contratos vigentes con la EAAB - ESP)
Capacidad Patrimonial = ---------------------------------------------------------------------------------------------<= 3,00
Patrimonio Total

De lo anteriores numerales, se obtuvo el siguiente resultado:

	EMPRESAS PRECALIFICADAS

	RAZÓN SOCIAL
	NIT
	CUMPLIMIENTO TÉCNICO
	CUMPLIMIENTO FINANCIERO

	PS INGENIERIA SOSTENIBLE SAS
	901.718.868
	Si
	Si

	CONTROLES Y AUTOMATIZACION SAS EN REORGANIZACION
	830.112.154
	Si
	Si

	ALCALA ARQUITECTURA & COMUNICACIONES S.A.S.
	830.049.328
	Si
	Si

	COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA SAS
	900.063.026
	Si
	Si

	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA
	830.097.194
	Si 
	Si

	ELECAM S.A.S.
	901.465.583
	No 
	Si

	MABAR PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S
	901.684.347
	Si
	Si



Luego de haber realizado la evaluación a cada uno de los invitados, se concluye que a pesar de contar con una trayectoria en el mantenimiento con suministro de repuestos para luminaria tipo led, no todos cumplen con los criterios mencionados anteriormente, es por ello que solo SEIS invitados son idóneos para participar en el presente proyecto.

	EMPRESAS HABILITADAS PARA LA PARTICIPACION 

	RAZÓN SOCIAL
	NIT

	PS INGENIERIA SOSTENIBLE SAS
	901.718.868

	CONTROLES Y AUTOMATIZACION SAS EN REORGANIZACION
	830.112.154

	ALCALA ARQUITECTURA & COMUNICACIONES S.A.S.
	830.049.328

	COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA SAS
	900.063.026

	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA
	830.097.194

	MABAR PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S
	901.684.347



Sin perjuicio de lo anterior, la verificación de idoneidad de los proveedores invitados tiene como finalidad garantizar que todos los participantes cuenten con las capacidades mínimas requeridas para atender el objeto contractual.

La selección del contratista se realizará en una etapa posterior, con base en la evaluación objetiva de las ofertas que se presenten, considerando criterios técnicos, económicos y jurídicos definidos en el proceso, lo que permitirá determinar la oferta más favorable para la Empresa.

Aplica etapa de obtención de credenciales 

Si aplica   ☐ 	   No aplica    ☒


9. EXPERIENCIA

Aplica experiencia de circular vigente 

Si aplica   ☐ 	   No aplica    ☒

Las exigencias señaladas a continuación se formulan teniendo en cuenta la naturaleza del objeto, el valor, el tipo de contrato a celebrar y las actividades a contratar, especialmente teniendo en cuenta las necesidades de la Entidad, exigencias que resultan proporcionales para el proceso y que garantizan a la Entidad la selección objetiva del futuro contratista, el que a través de su propuesta demuestre satisfacer en mejores condiciones la necesidad de la Entidad.

     Requisitos habilitantes:      

       Experiencia       


Se podrá acreditar con la suma de máximo Cuarto (4) contratos ejecutados y terminados en los últimos treinta (30) años, cuyo valor sumado sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial, expresado en SMMLV. ($556.811.204)

	Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)
	Descripción

	39101600
	Lámparas y Bombillas

	39101800
	Componentes y Accesorios de Lámparas

	39111500
	Iluminación de Interiores y Artefactos

	39111600
	Iluminación de Exteriores y Artefactos

	39111700
	Alumbrado de Emergencia

	39112100
	Iluminación Óptica

	39112500
	Luminarias de Escenarios y Estudios

	39121300
	Cuadros, Registros y Menaje para Electricidad

	39121600
	Dispositivos y Accesorios para la Protección de Circuitos

	39121700
	Ferretería Eléctrica y Suministros

	39122200
	Interruptores Eléctricos y Accesorios

	39131700
	Conductos Eléctricos, Electroductos y Cables Aéreos

	81101700
	Ingeniería Eléctrica y Electrónica

	72151500
	Servicios de sistemas eléctricos

	731521000
	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura

	72141100
	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura

	72151500
	Servicios de sistemas eléctricos

	731521000
	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura



Se debe acreditar la siguiente actividad:

El objeto o alcance de los contratos con los cuales se acredite esta experiencia deberá estar relacionada con SUMINISTRO DE LUMINARIAS O INSTALACIÓN DE LUMINARIAS O MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

Criterios Ponderables: 
 
El puntaje máximo que se asignará a los criterios ponderables será el siguiente:

La EAAB-ESP a partir de los criterios ponderables asignará máximo MIL (1.000) PUNTOS, distribuidos así:

	CRITERIOS PONDERABLES
	PUNTAJES

	a. OFERTA ECONÓMICA (INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)
	997,5 PUNTOS

	b. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
	2,5 PUNTOS

	TOTAL
	1.000 PUNTOS



En ningún caso, la EAAB-ESP solicitará ni permitirá subsanar los requisitos objeto de ponderación.  

a. VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA (INCLUYENDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS):

La EAAB - ESP a partir del valor de las Ofertas asignará máximo (997,5) PUNTOS, de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la Oferta Económica, siguiendo las reglas descritas en las condiciones y términos.

b. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES: 

La EAAB-ESP asignará un puntaje de DOS COMA CINCO (2,5) PUNTOS al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional  de conformidad con el Decreto 1860 de 2021, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones". 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo total para la ejecución del contrato es de SEIS (6) MESES, contados a partir de la fecha del acta de iniciación.

11. FORMA DE PAGO: 

LA EAAB-ESP realizará pagos mensuales al CONTRATISTA de acuerdo con los mantenimientos e ítems efectivamente suministrados, instalados y funcionando a satisfacción del Supervisor designado por la EAAB-ESP.
    
12. FORMULA DE AJUSTE:

      El contrato requiere ajuste                 SI   ☐ 	       NO ☒

13. [bookmark: ANTIC_OBRA]ANTICIPO:

Aplica el anticipo para el proyecto a ejecutar:  Si aplica    ☐             No aplica   ☒
 

14. CUPO DE CRÉDITO

Si aplica   ☐   No aplica ☒  


15. DESCUENTOS POR MORA O ATRASOS EN LAS OBLIGACIONES     CONTRACTUALES


	ACTIVIDAD SUJETA A DESCUENTO 
	Plazo para su cumplimiento 
	Descuento por aplicar

	Cumplir con todas las características técnicas en cada uno de los ítems suministrados del formulario 1. 
	Cinco (5) días hábiles contado a partir del requerimiento escrito por parte del supervisor para realizar la corrección del ítem suministrado.
	0,5 SMMLV por cada día hábil de atraso  

	 Realizar visita junto con el acompañamiento del supervisor, para el levantamiento de información de las luminarias tanto interna y externa de las estaciones que determine la supervisión.
	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud por correo electrónico por parte del supervisor 
	1 SMMLV por cada día hábil de atraso.

	Entregar un listado completo y sustentado de los elementos a instalar por estación, fundamentándose en el estudio fotométrico realizado en la estación a intervenir y las pruebas realizadas a los cableados y accesorios. 
	Cinco (5) días hábiles posterior a la primera visita de cada estación
	1 SMMLV por cada día hábil de atraso.

	Entregar el cronograma inicial donde informe tiempos y cantidades aproximadas de las actividades de mantenimiento relacionadas en el formulario 1, para cada estación visitada.
	Tres (3) días hábiles posterior a la visita
	1 SMMLV por cada día hábil de atraso.

	Entregar al supervisor el DISEÑO UNIFILAR E ILUMINACIÓN final de cada estación donde se realizó la prestación de servicios de mantenimiento cambio de iluminación led, firmado por el profesional especialista de diseño, y será enviado al Supervisor del Contrato para que sean validados y aprobados.
	Dentro de los cinco (5) días hábiles después de la terminación de actividades de cada estación.
	1 SMMLV por cada día hábil de atraso.

	Contar con la respectiva herramienta menor y especializada como lo son andamios certificados, escaleras certificadas, fotómetro, luxómetro, Medidor de Gases entre otros.
	Durante toda la ejecución del contrato
	0,2 SMMLV por cada herramienta no certificada 

	Tener la documentación del vehículo al día 
	Durante toda la ejecución del contrato.
	0,5 SMMLV por cada día hábil de incumplimiento de la actividad

	Realizar la disposición final de los materiales retirados y reemplazados en un sitio previamente autorizado y con licencia ambiental vigente. De igual manera, deberá presentar toda la documentación pertinente de donde realizará la disposición y entregará al finalizar el contrato el certificado de disposición final. 
	Dos (2) días hábiles posteriores a la generación del residuo. 
	1 SMMLV por cada día hábil de atraso.

	Realizar la disposición y transporte de elementos chatarra (tableros, ductería dañada, etc) a La Diana (Kilometro 2 vía Briceño Zipaquirá).
	Cinco días hábiles antes de la fecha de terminación del contrato. 
	1 SMMLV por cada día hábil de atraso.

	Reportar mediante formato vigente de “GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, anexando los respectivos certificados de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final emitidos por los gestores externos autorizados.
	Cinco (5) días hábiles antes de la fecha de terminación del contrato.
	1 SMMLV por cada día hábil de atraso.

	Instalar la tubería (EMT o IMC), sin exceder el porcentaje de ocupación especificado en la RETIE para cada uno de los diámetros de la tubería.
	Cinco (5) días hábiles contado a partir del requerimiento escrito por parte del supervisor.
	0,2 SMMLV por cada día hábil de atraso em la corrección.

	Entregar el estudio fotométrico interna y externa, firmado por el Ingeniero Residente de Proyectos, como soporte para la ubicación y número de luminarias que requieren mantenimiento de cambio a tipo LED.
	Tres (3) días hábiles posterior a la primera visita a cada estación intervenida
	1 SMMLV por cada día hábil de atraso.

	Entregar el certificado del calibración de los equipos empleados para el estudio fotométrico, en caso de ser nuevo entregar la factura y el certificado de calibración del fabricante.
	Tres (3) días hábiles posterior a la visita de cada una de las estaciones a intervenir
	0,2 SMMLV por cada equipo empleado para el estudio fotométrico.

	Entregar el certificado de garantía de calidad de los equipos, elementos o accesorios instalados durante el mantenimiento donde se evidencie el cumplimiento de la norma RETILAP o RETIE, según aplique.
	Tres (3) días antes de la instalación de equipos o elementos
	0,1 SMMLV por cada día hábil de atraso en la entrega de la documentación

	Entrega de informes mensuales, estado de avance de los mantenimientos y anexos SST solicitados por la EAAB-ESP, a través del supervisor.  
	Dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes.
	0.5 SMMLV por cada día hábil de atraso.  

	Sustituir el personal que no cumpla los niveles del perfil, calidad y conocimiento acordes con el perfil técnico y/o profesional exigido.
	Deberán sustituir el personal que no cumpla los niveles del perfil solicitado dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud por parte de la supervisión 
	0.5 SMMLV por día hábil de atraso.

	El contratista hará actualización el primer día hábil de cada semana del cronograma de ejecución VS cronograma planificado por cada estación intervenida.
	Primer (1) día hábil de cada semana.
	0.5 SMMLV por día hábil de atraso.

	Entrega de ajustes y correcciones a los informes y estado de avance solicitados por la supervisión, para aprobación.
	Dentro de los dos (2) días hábiles contados a partir de la solicitud por parte del supervisor
	0,2 SMMLV por cada día hábil de atraso, en la entrega de dicho ajustes y correcciones.

	Radicación de Pólizas del contrato en caso de modificación, suspensión o reinicio, al correo garantíascontractuales@acueducto.com.co con copia al correo del supervisor del contrato.
	Dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la suscripción de cada acta o modificación que se genere durante la vigencia del contrato.
	0,2 SMMLV por cada día hábil de atraso.





16. VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

Si aplica   ☐ 	   No aplica    ☒       


17. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL:

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto y objeto del contrato se solicita indicar si el proyecto requiere de una interventoría externa o realizará la supervisión la entidad.     Supervisión

· Justificación, según el caso: El contrato de tipología “prestación de servicios” no requiere Interventoría externa dado que el seguimiento técnico, administrativos, financiero, contable, ambiental, social, jurídico y de calidad a la ejecución del acuerdo de voluntades se realizará con supervisión directa de la Dirección Servicios de Electromecánica de la EAAB-ESP. Dicha supervisión la realizara un profesional de la EAAB-ESP del área de la División Logística de Mantenimiento o persona natural contratada por prestación de servicios personales, que no se encuentren incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad, prohibiciones o conflictos de intereses previstos en la ley o en las normas internas de la EAAB-ESP.

18. GARANTÍAS CONTRACTUALES: 

        Si aplica    ☒ 	       No aplica   ☐
    
      Nota: Las garantías a aplicar deberán estar acordes a lo establecido en la Circular vigente.

19. CLÁUSULA COMPROMISORIA 

 Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒

20. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

       Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒

21. RIESGOS PREVISIBLES 

Se anexa matriz de riesgos del proceso
 
22.  LUGAR DE EJECUCIÓN

El contrato podrá ser ejecutado en las siguientes sedes operativas y estaciones:

	CONSECUTIVO
	ESTACION
	DIRECCION

	1
	CHAPINERO
	Calle 64 A No 1 A - 38 CHAPINERO ALTO

	2
	PARQUE NACIONAL
	Carrera 7 No 39 - 00 Costado Oriente PARQUE NACIONAL

	3
	PARQUE NACIONAL PISO 1
	Carrera 7 No 39 - 00 piso 1 TANQUE PARQUE NACIONAL

	4
	ESTACION BOMBEO JALISCO
	Carrera 18 N BIS No 61 D- SUR LUCERO ALTO

	5
	ESTACION BOMBEO MONTEBLANCO
	Calle 93 SUR No 1 ESTE - 10 EL VIRREY

	6
	BOMBEO UVAL
	DIAGONAL 134 A SUR No 12 A - 20 SANTA ANA SUR

	7
	SUBA ANTIGUO
	Carrera 76 No 150 - 65 ANTENA GARCES NAVAS

	8
	PARDO RUBIO 1
	Calle 51 No 3 ESTE - 00 BOMBA 1

	9
	PARDO RUBIO 2
	Transversal 3 ESTE No 49 - 23 BOMBA 2

	10
	PARAISO 2
	DIAGONAL 43 No 3 ESTE - 20 LOURDES

	11
	BOMBEO PIEDRA HERRADA
	VIA A VILLAVICENCIO KM 11 LA ESPERANZA - USME

	12
	EL REFUGIO - USME BOMBEO PROVISIONAL
	Carrera 9 A ESTE No 113 B SUR -17 EL REFUGIO 1

	13
	SIERRA MORENA 3
	Calle 79 SUR No 76 D - 48 ESTACION CENTRAL

	14
	BOMBEO NUEVO SANTO DOMINGO
	DIAGONAL 75 D No. 69 B SUR-40 PISO 1

	|15
	LAGOS DE CASTILLA
	Carrera 80 No 10 D -00 - EL VERGEL ORIENTAL

	16
	RIVERA
	Carrera 106 No 13 - 35 ZONA FRANCA- JACQUELINE

	17
	NAVARRA
	Carrera 123 No 10 - 30 CAMINO SALAZAR- JACQUELINE

	18
	BRITALIA
	Carrera 81 H No 49 SUR - 03 GRAN BRITALIA

	19
	XOCHIMILCO
	Calle 58 K SUR No 81 K - 04 ISMAEL PERDOMO

	20
	BOMBEO LISBOA
	Transversal 154 No 130 - 00 LISBOA

	21
	CIUDADELA EL RECREO
	Calle 72 SUR No 100 A - 5 METROVIVIENDA SANDIEGO-BOSA

	22
	ALAMEDA FONTIBON
	Carrera 138 A No 17 F - 00  - PUENTE GRANDE

	23
	CAFAM
	Calle 142 B No 150 A - 09 PONDAJE CAFAM - TIBABUYES OCCIDENTE

	24
	CARTAGENITA MANZANARES
	Carrera 86 SUR No 74 - 00 PLANTA CARTAGENITA B - GRAN COLOMBIANO

	25
	ESTACION DE BOMBEO TRANSMILENIO NQS
	INTERSECCION NQS CON AVENIDAD SUBA - LA PATRIA

	26
	PLANTA DE TRATAMIENTO PORVENIR
	PARCELACION EL PORVENIR - FRENTE AL BARRIO LA RIVERA

	27
	VALVULA DE ACUEDUCTO
	LIMITE ENTRE TOCANCIPA Y GACHANCIPA

	28
	PONDAJE ESTACION BOMBEO FONTANAR
	Carrera 147 No 150 - 05 VEREDA TIBABUYES

	29
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
	Calle 91 D SUR No 18 A - 00

	30
	PONDAJE ALAMEDA
	Calle 12 No 88 D - 31 VEREDA EL TINTAL

	31
	INTERCEPTOR BRAZUELAS Y ANEXOS.
	Calle 104 SUR No 3 - 13 CENTRO USME

	32
	ESTACION DE BOMBEO CIUDAD VERDE
	MUNICIPIO DE SOACHA VEREDA BOSATAMA - PALOQUEMAO

	33
	CONSORCIO RIO FUCHA -LA MAGDALENA KR 91 B No 13 D-52
	Carrera 91 B No 13 D - 52 RIO FUCHA

	34
	DEPRIMIDO AV. CIUDAD DE CALI CON CALLE 26 AV EL DORADO
	DIAGONAL 25 G No 94 - 20 AVENIDAD EL DORADO

	35
	ESTACION DE BOMBEO DEPRIMIDO DE LA CALLE 94 NQS
	CALLE 94 No 20 - 39 DEPRIMIDO LA 94

	36
	BOMBEO EL RODEO 1
	VEREDA EL RODEO - LA CALERA

	37
	BOMBEO EL RODEO 2
	VEREDA EL RODEO - LA CALERA

	38
	CERRO NORTE 1
	CALLE 162 A No 6 - 11 CERRO NORTE- BOSQUE DE PINOS

	39
	SORATAMA
	Carrera 2 B No 167 C - 40 ESTACION BOMBEO 1- LA CITA

	40
	CERRO NORTE 3
	Carrera 1 No 160 B - 72 ESTACION BOMBEO 3 BARRANCAS NORTE

	41
	CERRO NORTE 4
	Carrera 1 No 160 B - 72 ESTACION BOMBEO 4 BOSQUE DE PINOS

	42
	CERRO NORTE 2
	Diagonal 163 A No 2 - 68 ESTACION 2 SEMINARIO

	43
	CODITO 2
	Calle 187 A BIS No 04 - 10 ESTACION CODITO 2 - SEMINARIO

	44
	CODITO 3 (BOMBEO COMUNAL)
	Calle 186 A No 2 ESTE - 00 VIA LA CALERA - LA ESTRELLITA

	45
	BAJO TEUSACA
	TEUSACA SUB 4 - FRENTE AL PARQUE SOPO

	46
	SAN RAFAELITO
	EMBALSE SAN RAFAEL - LA CALERA

	47
	CODITO 1
	AVENIDAD CARRERA 7 No 183 - 90 ESTACION BOMBEO N 1- TIBABITA

	48
	TANQUE DE EGIPTO
	CARRERA 4 ESTE No 11 - 82 SAN FRANCISCO

	49
	TANQUE LOURDES
	CALLE 3 No 2 ESTE - 58 LOURDES

	50
	TANQUE CASABLANCA
	PERDOMO MEISSEN PUENTE BOSA CASA BLANCA - EL ENSUEÑO

	51
	ALPES 2
	CARRERA 24 B No 77 SUR - 60 CORDILLERA DEL SUR

	52
	TANQUE VOLADOR
	TRANSVERSAL 20 N CON 73 A BIS SUR- CERROS DE ORIENTE

	53
	TANQUE JUAN REY
	CARRERA 16 A ESTE No 73 A - 10 SUR CIUDAD LONDRES 1

	54
	UNICERROS 2 (TANQUE BOSQUES DEL MIRADOR)
	CALLE127 C No 1 ESTE - 40 SEMINARIO

	55
	TANQUE QUIBA
	CARRERA 26 No 74 C - 00 SUR PARAISO QUIBA

	56
	TANQUE SIERRA MORENA 3
	CALLE 79 SUR No 76 D - 48 SANTA VIVIANA

	57
	NUEVO TANQUE SUBA
	DIAGONAL 127 A No 64 - 20 NIZA SUBA

	58
	TANQUE PIEDRA HERRADA
	CARRETERA A VILLAVICENCIO KM 11- LA ESPERANZA DE USME

	59
	TANQUE CERRO NORTE 5
	CALLE 161 CON CARRERA 1 - BOSQUE DE PINOS

	60
	TANQUE EL PASO
	VEREDA LOS SOCHES KM 0 - GRANADA SUR

	61
	TANQUE LA FISCALA
	CALLE 64 SUR No 3 B ESTE - 24 - ARRAYANES V

	62
	TANQUE EL SILENCIO
	CALLE 34 No 5 ESTE - 0 TUNEL LOS ROSALES - EL PARAISO

	63
	TANQUE SANTA ANA USAQUEN - PCH
	CALLE 119 No 0 ESTE - 10 - SEMINARIO

	64
	TANQUE SUBA ALTO
	CALLE 152 B No 86 - 00 - VEREDA SUBA

	65
	TANQUE SUBA MEDIO
	CARRERA 80 No 152 - 2 MOTOBOMBAS- GARCES NAVAS

	66
	TANQUE BOSQUE DE PINOS
	CALLE 150 A No 3 - 45 - BOSQUE DE PINOS III

	67
	TANQUE SAN DIONISIO
	DIAGONAL 4 A No 10 A ESTE - 16 - MOLINOS DE ORIENTE

	68
	TANQUE EL CONSUELO
	CARRERA 11 C ESTE No 1 SUR - 00 - LOS LACHES

	69
	TANQUE ALTO SUCRE
	ESTACION DE BOMBEROS DE SOACHA

	70
	TANQUE SANTO DOMINGO
	CARRERA 69 B No 77 B SUR - 32 - SOACHA

	71
	TANQUE NUEVO USAQUEN
	CALLE 119 No 0 - 10 USAQUEN

	72
	PARAISO III
	DIAGONAL 43 No 29 - 27 CASA

	73
	PLANTA DE TRATAMIENTO SAN DIEGO
	CALLE 26 B No 2 - 44 LOURDES

	74
	CONTROL PARQUE NACIONAL
	CARRERA 7 No 39 - 00 PISO 2 PARQUE NACIONAL

	75
	CONTROL SANTA FE
	DIAGONAL 23 BIS No 19 B – 36 SANTA FE

	76
	CONTROL CHICO
	CARRERA 3 No 93 - 00 TANQUE CHICO - SEMINARIO

	77
	CONTROL CASABLANCA
	AVENIDA GAITAN CORTES CALLE 74 FRENTE A LA POLICIA CARABINEROS

	78
	PLANTA DE TRATAMIENTO YOMASA
	CARRERA 22 B ESTE No 90 SUR - 54 VEREDA YOMASA - GRANADA SUR

	79
	CONTROL SILENCIO
	CALLE 34 No 5 ESTES - O INTERIOR 1 TUNEL LOS ROSALES - EL PARAISO

	80
	TUNEL ROSALES - SILENCIO
	VEREDA SAN LUIS INGEOLMAR ORIENTAL RURAL ROSALES

	81
	TUNEL SANTA ANA ROSALES
	CALLE 119 No 00 ESTE - 10 LOTE 6

	82
	ESTACION CONTROL QUIBA-ALPES 2
	CARRERA 24 B No 80 A SUR - LOCAL 1 INTERNO - EL MACHUELO

	83
	CONTROL CAZUCA
	CALLE 59 A SUR No 77 C - 75 PRIMAVERA II

	84
	QUEBRADA LA VIEJA
	CALLE 71 No 2 - 73 ESTE BELLAVISTA

	85
	SAN RAFAEL
	AVENIDA 32 SUR No 5 A - 18 ESTE LA CALERA

	86
	SALITRE
	CALLE 80 No 60 - 30 PARQUE SALITRE

	87
	GIBRALTAR-TINTALITO
	CALLE 42 SUR CON CARRERA 122

	88
	QUINDIO
	CARRETERA CENTRAL RAMAL VI ZIPA CALLE 44 SUR - 16 ESTE

	89
	VILLA GLADYS
	CARRERA 114 D CON CALLE 66 - ENGATIVA

	90
	VOLADOR 2
	TRANSVERSAL 20 CON CALLE 71 B SUR - BRISAS DEL VOLADOR

	91
	FONTIBON
	CARRETERA OCCIDENTE KM 8 AL 4 SECTOR LAS PLANADAS

	92
	PARAISO 1
	AVENIDA CIRCUNVALAR 38 - 20

	93
	SAN VICENTE
	AVENIDA 32 SUR No 9 - 30 ESTE

	94
	SUBA CASABLANCA - CANTALEJO
	CARRERA 7 A ESTE No 96 – 37

	95
	VITELMA
	AVENIDA CIRCUNVALAR CALLE 9 SUR CON CARRERA 11 B ESTE

	96
	SAN BENITO
	AVENIDAD BOYACA DIAGONAL 59 B CON CARRERA 19 A BIS

	97
	SIERRA MORENA 1
	CALLE 68 I SUR CON TRANSVERSAL 60 CARRETERA PERDOMO MEISSEN SIERRA MORENA 1

	98
	CASTILLO
	CALLE 68 A SUR No 18 L - 29

	99
	ALPES
	CALLE 32 B SUR CARRERA 13 ESTE

	100
	SIERRA MORENA 2
	DIAGONAL 75 CON CALLE 48A

	101
	GRAN COLOMBIANO
	CARRERA 86 CON CALLE 77 SUR

	102
	COLUMNAS
	AVENIDA CALE 32 A SUR CON CARRERA 7 ESTE A UN COSTADO DEL PARQUE GAITAN CORTES

	103
	SUCRE TERREROS
	CALLE 48 SUR CON 30 ESTE SOACHA

	104
	SUCRE INTERMEDIO
	CALLE 41 A CARRERA 44 ESTE SOACHA

	105
	SANTO DOMINGO
	CARRERA 75 D SUR No 68 B SUR - 2

	106
	LA ISLA
	TRASVERSAL 88 A No 94 SUR - 1 HASTA 94 SUR - 99 - SAN DIEGO BOSA



Nota: No se intervendrán todas las estaciones, el supervisor determinara la prioridad de intervención de acuerdo con los recursos disponibles en la ejecución del contrato. 

23. [bookmark: AMBI_LIC]ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

23.1 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒ 

23.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

¿Requiere Plan de Manejo Ambiental?       Si aplica    ☐        No aplica   ☒ 

¿La obra tiene Plan de Manejo Ambiental?      Si aplica    ☐        No aplica   ☒ 

El Contratista en coordinación con el Interventor del Contrato, deberán dar aplicabilidad a lo dispuesto en la norma NS-038   “Manual de Manejo del Impacto Ambiental y Urbano” ” a través del PIMMAS establecido en los Estudios Previos, NS 040 “Panorama de Factores de Riesgo - Requisitos mínimos para su elaboración” y la NS 141 "Requisitos de seguridad industrial y salud ocupacional para contratistas“, so pena que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP aplique las multas pactadas en la minuta del contrato.


[bookmark: NTEC_OBR]
	NOMBRE
	CÓDIGO 
	VERSIÓN

	Requerimiento mínimo de seguridad y salud en el trabajo para le realización de trabajo en alturas.                                                              
	NS-110
	Vigente 

	Requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para el manejo de sistemas de seguridad en máquinas herramientas.
	NS-121
	Vigente 

	Terminología de Ingeniería Eléctrica.
	NT-007
	Vigente

	Requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para contratistas.
	NS-141
	Vigente

	Iluminación General de Uso Exterior y Redes Eléctricas Asociadas.
	EO-705
	Vigente

	Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE
	-
	Vigente

	Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP
	-
	Vigente
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24. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
24.1. Alcance del objeto contractual

El alcance comprende la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos del sistema de iluminación en las sedes operativas y estaciones elevadoras de la EAAB-ESP, los cuales incluyen:
· Sustitución y modernización: Reemplazo de luminarias fundidas, obsoletas o de alto consumo por tecnologías más eficientes.
· Infraestructura eléctrica: Cambio de cableado de alimentación, redistribución de circuitos y sustitución de accesorios eléctricos deteriorados o necesarios para el correcto funcionamiento.
· Automatización: Implementación de sistemas para el control automatizado del encendido y apagado de las luminarias.
· Estudios Técnicos: Realización de un estudio fotométrico en cada una de las estaciones elevadoras con el fin de garantizar el cumplimiento de los parámetros de la normatividad RETIE vigente.
Los mantenimientos de luminarias principalmente se programarán de acuerdo con las necesidades más urgentes que el supervisor priorice el cual entregará al contratista al inicio del contrato. No obstante, estas necesidades pueden cambiar por cualquier tipo de emergencia que surja durante la ejecución del contrato de la EAAB-ESP.
Los residuos generados en el proceso de mantenimiento de luminarias deben cumplir con lo estipulado por las autoridades ambientales tanto en su tratamiento como en su disposición final y deben ser retirados dentro de las 48 horas siguientes a su generación.
24.2. Obligaciones generales

1.	Responder por la seguridad y cuidado de las herramientas o equipos propios que requieran, para el cumplimiento del contrato. La EABB-ESP no será responsable por hurtos o acciones delictivas de elementos propiedad del CONTRATISTA o que no hayan sido recibidos a satisfacción por el supervisor. En caso de hurtos posterior a la entrega al supervisor, el contratista deberá elaborar informe de lo sucedido al supervisor para que se realice el trámite respectivo ante la Dirección de Seguros de la EAAB-ESP.
2.	Responder por los daños y perjuicios causados en contra de los equipos y personas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP, en el desarrollo de las tareas a ejecutar, por imprevisión, negligencia, descuido o daños atribuibles a reparaciones defectuosas hechas por personal no idóneo, lo mismo que aquellas resultantes del incumplimiento de las recomendaciones del fabricante de los equipos intervenidos. En dado caso estará en la obligación de reemplazar los equipos afectados y cubrir con los gastos en que se incurran debido a algún accidente personal, teniendo en cuenta que debe implementar normas de seguridad pertinentes para cada caso en el desarrollo de las actividades contratadas.
3.	Acatar los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 o aquella norma que lo modifique o sustituya y se deberán informar las actividades de gestión a la Gerencia Corporativa Ambiental en acompañamiento con el Supervisor con las respectivas evidencias (certificados de transporte y disposición final). 
4.	Tener todos los Elementos de Protección Personal EPP para sus trabajadores.
5.	.
6.	Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias normas vigentes referente a: medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos, económicos y jurídicos de acuerdo con las leyes vigentes a la ejecución del contrato.
7.	Cumplir con los lineamientos del sistema de gestión de la calidad del proceso de supervisión, con respecto a políticas de procedimientos formatos.
8.	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB-ESP, que tengan relación con el desarrollo del contrato.
9.	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas al proceso.
10.	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
11.	Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
12.	Radicar las facturas de cobro por la prestación de servicios ejecutadas y ajustes dentro de los plazos convenidos con el supervisor.
13.	Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de este.
14.	Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.
15.	Cumplir con sus obligaciones frente a los Sistemas Generales de Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes y complementarias, durante la ejecución y liquidación del contrato.
16.	Las demás que por ley o contrato le correspondan.

24.3. Obligaciones del específicas

1. Cumplir con la Potencia expresada en Watts, el Multivoltaje de Salida Luminosa expresado en Lúmenes, la temperatura de la luz expresado en grados Kelvin, y eficiencia. En caso de que se solicite por el CONTRATISTA algún cambio de las luminarias que se encuentran en el formulario N°1, estas deben ser de mejores características.
2. Realizar visita junto con el acompañamiento del supervisor, para el levantamiento de información de las luminarias tanto interna y externa de las estaciones que determine la supervisión, y entrega del informe descrito en el numeral 24.7.
3. Una vez realizada la primera visita de cada estación a intervenir, el CONTRATISTA entregará un listado relacionando las actividades de mantenimiento a ejecutar basándose en los estudios fotométricos realizados y las pruebas realizadas al cableado y accesorios u otras fallas.
4. Entregar el cronograma inicial donde informe tiempos y cantidades aproximadas de las actividades de mantenimiento relacionadas en el formulario 1, para cada estación visitada.
5. Entregar al supervisor el DISEÑO UNIFILAR E ILUMINACIÓN final de cada estación donde se realizó la prestación de servicios de mantenimiento o cambio de iluminación led, firmado por el profesional especialista de diseño, y será enviado al Supervisor del Contrato para que sean validados y aprobados. En caso de no encontrarse a satisfacción, se devolverán y se volverán a validar cuando sean enviados nuevamente. El unifilar deberá evaluar mínimo:

a) Memoria de cálculo descriptiva realizada con base en los resultados obtenidos en software para diseños de sistemas de iluminación, en la que se muestre como mínimo la siguiente información:
b) Resumen general de niveles de iluminación obtenidos en cada zona calculada, con sus respectivas uniformidades, y dependiendo si es iluminación interior o exterior, los valores exigidos en el REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO, correspondientes para cada tipo de aplicación especifica.
c) Identificación de la infraestructura eléctrica nueva (cableado, protecciones, tableros eléctricos, canalizaciones y puntos de conexión).
d) Detección de posibles deterioros o fallos en el sistema eléctrico que puedan afectar la nueva instalación.
e) Cálculos de reducción de carga eléctrica con la instalación de la nueva tecnología LED.
f) Análisis de compatibilidad con los circuitos eléctricos existentes (tensión de operación, capacidad de conductores y protecciones).
g) Entrega en formato pdf de los nuevos UNIFILARES para facilitar futuros reparaciones o mantenimientos.

El ítem anterior será hito para realizar el pago correspondiente a la estación intervenida. Las estaciones de la EAAB-ESP, no cuentan actualmente con diseños eléctricos que sirvan de base, por lo que el levantamiento de información eléctrica le corresponde al CONTRATISTA.

6. Cumplir con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los servicios de mantenimiento, de acuerdo con lo previsto en el formulario No. 1.
7. Contar con la respectiva herramienta menor y especializada como lo son andamios certificados, escaleras certificadas, fotómetro, luxómetro, Medidor de Gases entre otros.
8. Trasladar el personal de su empresa en sus respectivos vehículos y con la documentación al día.
9. Realizar la disposición final de los materiales retirados y reemplazados en un sitio previamente autorizado y con licencia ambiental vigente. De igual manera, deberá presentar toda la documentación pertinente de donde realizará la disposición y entregará al finalizar el contrato el certificado de disposición final. 
10. Realizar la disposición y transporte de elementos chatarra (tableros, ductería dañada, etc) a La Diana (Kilometro 2 vía Briceño Zipaquirá).
11. Reportar mediante formato vigente de “GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, anexando los respectivos certificados de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final emitidos por los gestores externos autorizados.
12. Verificar que el número de conductores en la tubería instalada (EMT e IMC), no exceda el permitido por el porcentaje de ocupación especificado en la RETIE para cada uno de los diámetros de la tubería que hacen parte de la Lista de cantidades y Precios.
13. Entregar el estudio fotométrico interna y externa, firmado por el Ingeniero Residente de Proyectos, como soporte para la ubicación y número de luminarias que requieren mantenimiento de cambio a tipo LED.
14. Entregar el certificado del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) de los equipos empleados para el estudio fotométrico.
15. Entregar el certificado de garantía de calidad de los equipos, elementos o accesorios instalados durante el mantenimiento donde se evidencie el cumplimiento de la norma RETILAP o RETIE, según aplique.

24.4. ESPECIFICACIONES/CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS

Ver anexo “ESP. Mantenimiento eléctrico”

24.5. PERSONAL Y PERFILES 

El personal profesional y técnico del Contratista deberá tener una experiencia general y específica de acuerdo con los siguientes requerimientos:

· Un (1) Ingeniero Residente: Profesional en Ingeniería Eléctrica, con tarjeta profesional y tres (3) años de experiencia en coordinador de proyectos de mantenimiento, instalación, recuperación o rehabilitación de iluminación de estaciones o edificios y conocimiento comprobado en RETILAP. Dedicación Mínima al proyecto es del 100%.

Funciones:

· Dirigir y coordinar las actividades de cambio de luminarias alcance del presente contrato de acuerdo con el formulario 1.
· Asegurar el cumplimiento de cronogramas y plazos establecidos.
· Garantizar que la ejecución de actividades de mantenimiento cumpla con las normativas del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP).
· Implementar planes de control de calidad en la ejecución de prestación de servicios de mantenimiento de iluminación.
· Asegurar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las luminarias LED de acuerdo al formulario 1.
· Actuar como enlace entre la empresa CONTRATISTA y la EAAB-ESP, asegurando la correcta comunicación, reporte de avances en la prestación de servicios y en el tema técnico.
· Participar en reuniones de seguimiento y elaboración de informes técnicos sobre la ejecución de la prestación de servicios de mantenimiento, de acuerdo con la periodicidad que determine el supervisor.
· Supervisar pruebas de iluminación y mediciones fotométricas para verificar el correcto funcionamiento del sistema.
· Gestionar la entrega de las actividades de mantenimiento, cambios de luminaria LED, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad y especificaciones técnicas del formulario 1.

· Un (1) Profesional Especialista de Diseño con dedicación parcial: Profesional en Salud Ocupacional o Profesional con especialización en Salud Ocupacional o Técnico en Salud Ocupacional, con experiencia general igual o superior a tres (3) años y un (1) año de experiencia específica. Dedicación 90%.

Funciones:

· Elaborar los DISEÑOS UNIFILARES Y DE ILUMINACIÓN de cada una de las estaciones que se realice la prestación de servicios de mantenimiento con suministro de repuestos.
· Responsable de elegir del Formulario N° 1, las luminarias y/o fuentes luminosas que cumplan con los requisitos del REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO RETILAP del 2024, o el que lo reemplace.
· Mediante la información fotométrica recogida en la primera visita, realizar el diseño de implementación adecuado de acuerdo con la RETILAP y a las condiciones ambientales.
· Realizar cálculos de iluminación, eficiencia energética y distribución de luminarias LED.
· Asegurar el cumplimiento de especificaciones técnicas de las luminarias LED de acuerdo al formulario 1.
· Participar en la revisión y ajuste de DISEÑO UNIFILAR E ILUMINACIÓN según las condiciones de cada estación.
· El CONTRATISTA debe asegurar su participación en el 20% del tiempo del proyecto, garantizando la calidad del diseño eléctrico y su correcta ejecución durante toda la vigencia del contrato.

· Un (1) Profesional o Técnico en Salud Ocupacional con dedicación parcial: Profesional en Salud Ocupacional o Profesional con especialización en Salud Ocupacional o Técnico en Salud Ocupacional, con experiencia general igual o superior a tres (3) años y un (1) año de experiencia específica. Dedicación 100%
Funciones:

· Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en seguridad y salud en el trabajo, conforme al SG-SST y la Resolución vigente.
· Gestionar el cumplimiento del programa de inspecciones, capacitaciones y reportes de seguridad.
· Identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a la instalación de luminarias en cada una de las estaciones intervenidas.
· Supervisar el uso adecuado de los Equipos de Protección Personal (EPP) y garantizar que cumplan con normativas nacionales.
· Realizar charlas diarias de Seguridad (Talks de 5 Minutos - T5M) antes del inicio de actividades críticas.
· Elaborar informes mensuales de seguridad y reportes de cumplimiento del SG-SST de acuerdo a la periodicidad del Anexo SST del contrato.
· Garantizar su presencia y disponibilidad 100% del tiempo en el proyecto para supervisar y gestionar temas de seguridad y salud en el trabajo.

· Dos (2) Técnicos o Tecnólogos: Técnico con tarjeta CONTE o Tecnólogo con certificación CONALTEL, certificación en alturas vigente, con mínimo tres (3) años de experiencia en proyectos de mantenimiento, instalación, recuperación o rehabilitación de iluminación industrial o de edificios. Dedicación 100%

Funciones:

· Ejecutar el mantenimiento a las luminarias existentes y reemplazarlas por luminarias LED que garanticen la calidad de la prestación del servicios de acuerdo al formulario 1.
· Verificar que durante todo el contrato de prestación del servicio, exista la correcta conexión eléctrica y garantizar que la instalación cumpla con el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) y el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050).
· Seguir las indicaciones del Ingeniero Residente y del Ingeniero Especialista de Diseño en cuanto a planos eléctricos y distribución de luminarias.
· Realizar actividades en alturas, cumpliendo con las normativas de seguridad en trabajo en alturas (Resolución 4272 de 2021), al igual que utilizar correctamente los Equipos de Protección Personal (EPP) y los dispositivos de seguridad para trabajos en alturas.
· Realizar mediciones de tensión, corriente en los circuitos de iluminación.
· De ser solicitado por el supervisor, participar activamente en reuniones de avance y en la ejecución del cronograma de actividades.

· Auxiliar Administrativo: Deberá acreditar título tecnológico o técnico en gestión documental y acreditar una experiencia mínima de dos (2) años en gestión documental. Dedicación 50%

24.6. EQUIPO REQUERIDO 

El Contratista debe garantizar que contará con el equipo necesario y adecuado para atender el desarrollo normal de la obra en el plazo propuesto.
 
Los costos generados por la utilización y disponibilidad del equipo necesario, de acuerdo con la programación que presente el contratista y aprobada por el supervisor de la Empresa, deben estar incluidos dentro de los valores unitarios consignados en la propuesta. La Empresa no reconocerá costos adicionales por este concepto.

El equipo puede ser propio o alquilado. La presentación de un equipo mínimo no exime al contratista de la obligación de suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios para cumplir con los plazos y especificaciones técnicas de la obra.

 Los equipos requeridos como mínimo son los siguientes:

· Herramienta Menor
· Camioneta 4X4 para traslado de personal de la empresa contratista, que cuente con la documentación requerida para su desplazamiento por la ciudad de Bogotá.
· Luxómetro LED Calibrado con Certificado ONAC.
· Pinzas voltiamperimetricas
· Escalera Certificada con Guarda Hombre
· Andamio Certificados
· Medidor de Gases Calibrado con Certificado ONAC

El CONTRATISTA debe garantizar que contará con el equipo suficiente y adecuado para atender el desarrollo normal del contrato en el plazo propuesto. El vehículo y equipos deben estar en óptimas condiciones de operación. 

24.7. INFORMES 

El informe inicial es el resultado del levantamiento de información de la primera visita en cada una de las estaciones a intervenir, y el cual deberá ser adjuntado en el informe de gestión más cercano y debe contemplar como mínimo lo siguiente:

· Actividades de mantenimiento correctivo a desarrollar de acuerdo con las actividades que se encuentran en el formulario 1.
· Condiciones físicas y arquitectónicas de la estación a iluminar, sus condiciones ambientales y su entorno. El CONTRATISTA deberá realizar el levantamiento fotográfico el cual deberá ser anexado al primer informe de gestión.
· Determinar los niveles de iluminación de acuerdo con las actividades o tareas visuales (se debe evitar una iluminación por exceso o por defecto).
· Información de carga existente.
· Ubicación y cantidad de iluminación de emergencia, en caso de falla en las instalaciones de alumbrado normal o del suministro de energía.
· Voltaje y tipo de alimentación (monofásica, trifásica, etc).
· Distribución de tableros eléctricos y circuitos de iluminación.
· Teniendo en cuenta las características técnicas de las luminarias del formulario 1, seleccionar el tipo y cantidades de luminaria led a instalar y su ubicación en cada estación, junto con su soporte fotográfico y del porqué su selección, basado en el REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO.
· Cálculo del ahorro energético estimado que se tendrá una vez realizado el cambio de luminaria.
· Evaluación si los circuitos existentes soportan la nueva carga.
· Verificación de los dispositivos de protección.
· Medición con luxómetro en horario nocturno (se debe realizar antes y después del cambio de las luminarias). La EAAB-ESP no reconocerá valores adicionales por la no recopilación adecuada de la información que el CONTRATISTA considere necesaria para el objeto de la presente invitación, por lo que, tanto para la iluminación interior como exterior, el CONTRATISTA debe considerar información adicional que permita prever posibles problemas de ubicación de luminarias, soportes, cableado, etc., con el fin de atender a las demandas de la presente invitación.

Informe mensual de gestión: Documento mediante el cual el contratista consigna los avances en las actividades de mantenimiento objeto del contrato, que sirve como soporte de la factura. Dicho informe deberá acompañarse de los documentos necesarios que respaldan la realización de los servicios objeto de cobro. De igual manera se incluirá en el informe mensual de gestión el estado de avance diligenciado adecuadamente y los anexos SST que correspondan de acuerdo al anexo SST que aplique para el contrato de prestación de servicios. El contratista debe entregar vía correo electrónico al supervisor del contrato de manera mensual un informe de gestión junto con archivo de Excel relacionando, por cada estación intervenida, cantidades de prestación de servicios de mantenimiento de acuerdo al formulario 1, descripción, valor unitario incluido IVA, valor total incluido IVA, estado de avance del contrato y pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

25. BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN MATERIA AMBIENTAL

Reducción en la base gravable del impuesto a la renta por inversiones en 

mejoramiento o control del medio ambiente:  Si aplica    ☐                No aplica   ☒ 

	Reducción en la base gravable del impuesto a la renta por inversiones en 

	investigación y desarrollo tecnológico:           Si aplica    ☐                No aplica   ☒
         
        Bienes excluidos del impuesto sobre las ventas (IVA): Si aplica  ☐    No aplica   ☒

26. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

   SI   ☐              	NO ☒

27. ENTREGA DE BIENES:

          SI   ☐              	NO ☒

28. GENERACIÓN DE ACTIVOS:

          SI   ☐              	NO ☒

29. ANEXOS

a) Cotizaciones que sean soporte del presupuesto
b) PRESUPUESTO OFICIAL elaborado en el formato MPFB120F02, en medio magnético, suscrito por el Gerente de Tecnología
c) Matriz de Riesgos Previsibles 
d) [bookmark: _Hlk75943660]Evaluación Técnica a un Invitado

CONCLUSIÓN  


	


Elaborados los estudios previos se evidencia la necesidad de adelantar el proceso de contratación con el invitado sugerido y evaluado, cuyos soportes se adjuntan al presente documento. 

APROBACIÓN

La información consignada en este documento, fue estructurada y verificada por las siguientes personas:



	Funcionario/Contratista
	Nombre
	Fecha

	Proyectado por:
	Edilson Argemiro Porras Caballero
	22/07/2026

	Revisado por:
	Daniel Camacho

	22/07/2026

	Aprobado por:  
	Daniel Joaquin Rodríguez Morales                        
	22/07/2026



Revisada la información, la Gerencia de tecnología, aprueba la solicitud de contratación en los términos previstos en este documento.

Persona de contacto: Edilson Argemiro Porras Caballero
Ext: 5093
E-mail: eporrasc@acueducto.com.co
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