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SOLICITUD DE PROCESO DE CONTRATACIÓN 
                                               
	    Fecha:
	9/10/2026



INVITACIÓN PUBLICA
Contrato de Obra



1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

	Número del CDP:
	1600088657
1600088658
1600088659
1600088660

	Número solicitud de pedido:
	6000045533

	Imputación presupuestal: 
	Funcionamiento
	Centro de costo:
	14500

	Número del grupo en plan de contratación o número y fecha del acta de comité corporativo:
	Grupo de compras: 557
ID: 589 - 590

	Código de la ficha del SGI:
	FA-6055-034-F-4-1, FA-6055-034-F-4-1-1

	
Objeto del contrato:

	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE SEDES, PUNTOS DE ATENCION, CADES, CASINOS, COLEGIO RAMON B JIMENO Y CENTRO DE ACOPIO.




2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

	Código del proyecto:
	FA-6055-034-F-4-1, FA-6055-034-F-4-1-1

	Área responsable del proyecto:
	Dirección Servicios Administrativos

	Macroproyecto:
	1

	Ubicación de la ejecución del proyecto: 
· Sede COA
· Subcentral Santa Lucia
· Subcentral Usaquén 
· Puntos de atención y Cades
· Colegio Ramon B. Jimeno
· Casinos
· Centro de Control Modelia
· Centros de Acopio


	Descripción del proyecto: El proyecto contempla la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo de la infraestructura física de las sedes Central de Operaciones, Centro Operativo del Agua (COA), Subcentral Santa Lucía, Colegio Ramón B. Jimeno, puntos de atención y CADES, casinos, Subcentral Usaquén, Centro de Control Modelia y Centros de Acopio, bienes inmuebles de propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP (EAAB-ESP).

Las intervenciones se desarrollarán en las localidades de Teusaquillo, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Usaquén, Suba, Tunal y Fontibón, e incluirán la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo sobre los diferentes componentes de la infraestructura física, orientadas a conservar y prolongar la vida útil de las edificaciones, prevenir el deterioro progresivo de sus elementos constructivos y garantizar su adecuado desempeño funcional.

El proyecto tiene como propósito mantener la infraestructura en condiciones óptimas de operación, seguridad, habitabilidad y funcionalidad, reduciendo la ocurrencia de fallas que puedan afectar la continuidad de los procesos institucionales, la prestación de los servicios de apoyo y el desarrollo de las actividades misionales de la Empresa.

Con la ejecución del proyecto se busca fortalecer la conservación del patrimonio inmobiliario de la EAAB-ESP, optimizar la gestión de mantenimiento mediante intervenciones programadas, disminuir la necesidad de mantenimientos correctivos y de atención de emergencias, así como proporcionar ambientes seguros, confortables y adecuados para servidores, contratistas, colaboradores y usuarios, en cumplimiento de los estándares técnicos, de seguridad y de calidad aplicables a la infraestructura institucional.

[image: ]


	Metas e indicadores del proyecto: MU0023 avance de obra en unidades.
Indicador: Porcentaje en avance de obra.



3. JUSTIFICACIÓN 

a) Necesidad:      

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP (EAAB-ESP) cuenta con una infraestructura física conformada por edificaciones administrativas, operativas y de atención al usuario, cuya adecuada conservación constituye un factor esencial para garantizar la continuidad de la gestión institucional, la prestación eficiente de los servicios de apoyo y el desarrollo de las actividades misionales de la Empresa.

Como parte de la estrategia de gestión de activos y conservación del patrimonio inmobiliario, resulta necesario ejecutar actividades de mantenimiento preventivo de manera periódica, orientadas a preservar las condiciones de funcionalidad, seguridad, estabilidad, habitabilidad y vida útil de las edificaciones, evitando el deterioro progresivo de sus componentes constructivos, la materialización de fallas que puedan comprometer la operación de las sedes y la generación de intervenciones correctivas de mayor complejidad técnica y económica.

La ejecución de mantenimientos preventivos permite garantizar espacios de trabajo seguros, funcionales y confortables para servidores, contratistas, colaboradores y visitantes, contribuyendo al cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad, accesibilidad y bienestar requeridas para el adecuado desarrollo de las actividades institucionales. De igual forma, estas intervenciones favorecen la eficiencia operativa, optimizan la disponibilidad de la infraestructura y reducen los riesgos asociados al deterioro de las instalaciones.

La necesidad de adelantar estas actividades se encuentra en concordancia con las responsabilidades asignadas a la Dirección Servicios Administrativos mediante el Acuerdo 11 del 25 de julio de 2013, cuyo artículo 27, numeral 5, establece como función de dicha dependencia la de "planificar, coordinar y desarrollar los proyectos de construcción, remodelación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de la Empresa", razón por la cual corresponde a esta Dirección garantizar la conservación y el adecuado funcionamiento de los bienes inmuebles que conforman la infraestructura institucional.

En desarrollo de estas competencias, la EAAB-ESP proyecta la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo en las sedes Central de Operaciones, Centro Operativo del Agua (COA), Subcentral Santa Lucía, Colegio Ramón B. Jimeno, puntos de atención y CADES, casinos, Subcentral Usaquén, Centro de Control Modelia y Centros de Acopio, con el propósito de mantener las condiciones técnicas y operacionales requeridas para el normal funcionamiento de cada una de estas instalaciones.

La necesidad de intervención surge como resultado de las inspecciones técnicas y diagnósticos realizados por el personal de planta física, mediante los cuales se identificaron condiciones de deterioro propias del uso continuo, la exposición a agentes ambientales y el envejecimiento natural de los materiales. Dichas inspecciones permitieron establecer las actividades requeridas para prevenir la evolución de los daños y garantizar la conservación de la infraestructura.

En las intervenciones identificadas se encuentran actividades de mantenimiento civil, arquitectónico, hidrosanitario y eléctrico, tales como reparación y construcción de elementos en concreto, pañetes, resanes, levantamiento de muros, aplicación de estuco y pintura, reemplazo de cubiertas y de sus estructuras de soporte, demoliciones controladas, renovación de redes hidrosanitarias, reparación de instalaciones eléctricas, reposición de pisos, mantenimientos viales, construcción de cerramientos, aplicación de pinturas epóxicas, impermeabilización de cubiertas y demás actividades complementarias necesarias para garantizar la conservación integral de la infraestructura física.

La ejecución de estas actividades permitirá preservar el patrimonio inmobiliario de la Empresa, prolongar la vida útil de sus edificaciones, minimizar la ocurrencia de fallas que afecten la continuidad de la operación institucional y optimizar el uso de los recursos públicos mediante la priorización de acciones preventivas sobre intervenciones correctivas de mayor impacto económico. Asimismo, contribuirá a mantener ambientes de trabajo adecuados, seguros y funcionales, fortaleciendo las condiciones para el desarrollo eficiente de las funciones institucionales y proyectando una imagen de calidad, organización y adecuado mantenimiento de las instalaciones ante servidores, contratistas, usuarios y ciudadanía en general.

b) Conveniencia: 

Resulta conveniente para la EAAB-ESP ejecutar el mantenimiento preventivo de la planta física de sus sedes administrativas, toda vez, que estas actividades permiten conservar las condiciones de funcionalidad, seguridad y desempeño de las edificaciones, mitigando el deterioro progresivo de sus componentes constructivos y reduciendo la probabilidad de fallas que puedan afectar la continuidad de la operación institucional.

En este contexto, se requiere contratar una firma especializada que cuente con experiencia y capacidad técnica, administrativa y operativa en la ejecución de actividades de mantenimiento, adecuación y construcción de edificaciones institucionales, que cuente con el personal especializado, los equipos, herramientas y procedimientos necesarios para desarrollar las intervenciones de conformidad con las especificaciones técnicas, la normatividad vigente y las buenas prácticas de la ingeniería y la construcción.

La contratación de un ejecutor especializado garantiza la atención integral y oportuna de las necesidades identificadas durante las inspecciones técnicas realizadas en las diferentes sedes de la EAAB-ESP, asegurando la calidad de las intervenciones, el cumplimiento de los cronogramas establecidos, la adecuada administración de los riesgos asociados a la ejecución de las actividades y la continuidad de las condiciones de operación de la infraestructura física.

De esta manera, la EAAB-ESP da cumplimiento a las responsabilidades asignadas a la Dirección Servicios Administrativos de la Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa, relacionadas con la planificación, coordinación y ejecución de los proyectos de mantenimiento de la infraestructura física de la Empresa, garantizando la conservación del patrimonio inmobiliario y el adecuado funcionamiento de las instalaciones donde se desarrollan las actividades administrativas, operativas y de atención a los usuarios.



c) Oportunidad:   

Resulta oportuno adelantar la presente contratación que garantiza la prestación de los servicios en lo que resta de la vigencia 2026 y la vigencia 2027, en atención a la programación de mantenimiento preventivo definida por la Dirección Servicios Administrativos y a las necesidades identificadas mediante las inspecciones técnicas realizadas en las diferentes sedes de la EAAB-ESP.

La contratación permitirá ejecutar de manera oportuna las actividades de mantenimiento preventivo requeridas en la infraestructura física de la Central de Operaciones, Centro Operativo del Agua (COA), Subcentral Santa Lucía, Colegio Ramón B. Jimeno, puntos de atención y CADES, casinos, Subcentral Usaquén, Centro de Control Modelia y Centros de Acopio, con el propósito de preservar las condiciones de funcionalidad, seguridad, habitabilidad y disponibilidad de las edificaciones, evitando el incremento de los niveles de deterioro y la necesidad de intervenciones correctivas de mayor complejidad técnica y costo.

Asimismo, la ejecución de estas actividades permitirá atender oportunamente los requerimientos formulados por las diferentes dependencias de la Empresa, garantizando la continuidad de la operación institucional y proporcionando espacios adecuados para el desarrollo de las actividades administrativas, operativas y de atención a los usuarios.


4. PRESUPUESTO DEL PROCESO

Fuente de financiación:    Recursos Propios ( Funcionamiento)

El presupuesto de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP para la ejecución del objeto de la presente invitación es la suma de SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO ONCE PESOS. ($6.958.057.111) M/CTE. INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, de acuerdo con lo establecido en el formato de presupuesto, los cuales forman parte integral de este documento. 

Discriminado de la siguiente forma:

	PROYECTO
	DESCRIPCIÓN
	VALOR TOPE INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

	FA-6055-034
	CENTRAL DE OPERACIONES
	$ 1.194.286.925

	FA-6055-034
	SEDE COA
	$ 149.475.549

	FA-6055-034
	SUBCENTRAL SANTA LUCIA
	$ 965.589.954

	FA-6055-034
	COLEGIO RAMON B JIMENO
	$ 2.598.409.839

	FA-6055-034
	PUNTOS ATENCIÓN Y CADES
	$ 55.712.530

	FA-6055-034
	CASINOS
	$ 51.392.071

	FA-6055-034
	SUBCENTRAL USAQUEN
	$ 1.853.999.283

	FA-6055-034
	CENTRO DE CONTROL MODELIA
	$ 62.491.267

	FA-6055-034
	CENTROS DE ACOPIO
	$ 26.699.693

	TOTAL
	$ 6.958.057.111



Valor tope de la Oferta: La oferta no podrá ser superior al valor total del presupuesto del proceso, ni superior a los topes establecidos por proyecto.

Los ítems unitarios ofertados al ser comparados con los precios unitarios oficiales de presupuesto del proyecto de la EAAB-ESP, no podrán ser superiores al 110% del precio oficial del Ítem respectivo, ni ser inferiores al 90% del precio oficial del Ítem respectivo, so pena de rechazo de la oferta.

[bookmark: AIU_OBR]Valor Tope AIU (%): VEINTISEIS COMA SESENTA Y NUEVE POR CIENTO (26,69%)    

Aplica IVA:	     	SI ☐ 	NO ☒
  
Requiere vigencias futuras:   SI ☒ 	NO ☐

	[bookmark: _Hlk82808598]Pedido SAP
	CDP o VIGENCIA FUTURA #
	VALOR

	
	
	2026
	2027

	6000045533
	1600088658; 1600088660
	$ 952.970.209
	$ 2.272.392.614

	
	1600088657; 1600088659
	$ 784.425.000
	$ 2.950.066.926

	TOTAL, POR AÑO
	$ 1.737.395.209
	$ 5.222.459.540

	GRAN TOTAL
	$ 6.959.854.749



Fuente de financiación: Recursos Propios ( Funcionamiento)

Aplica IVA:	     	SI ☐ 	   NO ☒

[bookmark: _Hlk75507593] El valor del contrato una vez desarrollado el proceso de Invitación Pública corresponderá a: El valor de la oferta adjudicataria
        

5. [bookmark: _Hlk82808698]ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y PRECIOS DEL MERCADO: 
[bookmark: OPC_OBR]          Sistema de avaluó de infraestructura SAI ☒
[bookmark: OPC_OTRS]
El presupuesto fue elaborado a partir de las inspecciones realizadas en las diferentes sedes objeto de intervención, las cuales fueron efectuadas por el personal técnico de Planta Física de la Dirección Servicios Administrativos, con el acompañamiento de los responsables de cada una de las sedes. Durante estas visitas se identificaron, verificaron y priorizaron las necesidades de mantenimiento locativo, con el fin de establecer las intervenciones requeridas para conservar las condiciones de funcionalidad, seguridad y operación de la infraestructura física.

Con base en los resultados de las inspecciones, se realizó el levantamiento técnico de las necesidades identificadas, definiendo el alcance de las actividades a ejecutar y efectuando la cuantificación de las cantidades de obra correspondientes a cada uno de los ítems requeridos.

Posteriormente, se estructuró el presupuesto detallado del proyecto, para lo cual se adoptaron como referencia los precios SAI de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP (EAAB-ESP), el detalle de las actividades, cantidades de obra y valores estimados se encuentra consignado en el Formulario 1 (Presupuesto Detallado Consolidado de Obra - Formato MPFB120F02-02), el cual hace parte integral de los documentos que soportan el presente proceso de contratación.

6. [bookmark: _Hlk82808735]CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES –RUP (aplica para todos)

	Código UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de apoyo a la construcción

	72121000
	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas


	72121100
	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina

	72151500
	Servicio de sistemas eléctricos

	72153200
	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego

	81101500
	Ingeniería Civil y Arquitectura




7. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato será de DOCE (12) MESES calendario contados a partir del acta de inicio. En todo caso, la fecha máxima de finalización de la etapa de ejecución será el treinta y uno (31) de diciembre de 2027. 

8. FORMA DE PAGO:  OBRA: Por avance mensual de obra, que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios ofertados.

La EAAB pagará al CONTRATISTA hasta el 95% del valor de las actividades del contrato, contra el avance mensual de obra, previa presentación y aprobación por parte del Supervisor del informe mensual de obra del correspondiente mes del periodo a pagar, las actas de avance y pago parcial, y el pago de seguridad social.

El valor del acta parcial de pago corresponderá al valor que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios relacionados en el Formulario No. 1, las cuales se cancelarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la factura respectiva. 

Las actas se deberán aprobar entre el CONTRATISTA y el SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al vencimiento del respectivo mes de ejecución, luego de lo cual, EL SUPERVISOR deberán aprobar la entrada de mercancía una vez la misma se encuentre radicada en cada una de las partes con el cumplimiento de todos los requisitos para la procedente aplicación y el CONTRATISTA deberá radicar la factura por los medios y dentro de los plazos establecidos.  

La EAAB-ESP cancelará el valor del ÚLTIMO PAGO, el cual corresponderá al 5 % del valor de las actividades del contrato, una vez suscrita el Acta de Liquidación del Contrato, previa certificación del Supervisor.

8.1. [bookmark: ANT_OBR]ANTICIPO:

       Aplica Anticipo:	                          	SI   ☒  (20,00%)	NO ☐

[bookmark: PANT_COM_SUM]
9. PRECALIFICACIÓN:

La invitación publica será adelantada con precalificación

Si aplica   ☐   No aplica ☒  

En caso afirmativo señala el tipo

Precalificación con oferta  ☐   No Precalificación ☒  


10. CUPO DE CRÉDITO 

Si aplica   ☐   No aplica ☒  

11. [bookmark: _Hlk82810266]FORMULA DE AJUSTE: 

El contrato requiere ajuste                 SI   ☐ 	NO ☒


12. VISITA Y/O CONFERENCIA TÉCNICA: 

SI   ☒ 	       NO ☐

Se recomienda que la persona que asista a la visita o conferencia técnicas sea: INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO.

Lugar de reunión: Central de operaciones Av. Calle 24 #37-15 

Modalidad: Presencial 

Hora: 10:00 am

NOTA: El hecho de no asistir a la visita o conferencia técnica no podrá generar reclamación posterior por desconocimiento del sitio a intervenir o actividades a realizar.

13. [bookmark: ABO_OBR]ABONO DE LA OFERTA: 

SI   ☒ 	     NO ☐

Profesional que abona la oferta: INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO

14. REQUISITOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

Las exigencias señaladas a continuación se formulan teniendo en cuenta la naturaleza del objeto, el valor, el tipo de contrato a celebrar y las actividades a contratar, especialmente teniendo en cuenta las necesidades de la Entidad, exigencias que resultan proporcionales para el proceso y que garantizan a la Entidad la selección objetiva del futuro contratista, el que a través de su propuesta demuestre satisfacer en mejores condiciones la necesidad de la Entidad.

[bookmark: _Hlk82809194]14.1. Requisitos habilitantes: 

14.1.1. EXPERIENCIA

Aplica circular de experiencia vigente

SI   ☒ 	     NO ☐

a) [bookmark: _Hlk82809757][bookmark: _Hlk82809858]La experiencia requerida se deberá acreditar con la suma de máximo CUATRO (4) contratos que se encuentren relacionados en el Registro Único de Proponentes - RUP, inscritos en cualquiera de los códigos estipulados en la siguiente tabla, que se hayan terminado y recibido a satisfacción en los últimos treinta (30) años anteriores a la fecha de cierre de la presente Invitación; cuya sumatoria en valor sea igual o superior al ochenta por ciento (80%) del presupuesto oficial de la Invitación expresado en SMMLV.

	Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)
	Descripción

	72101500
	Servicios de apoyo a la construcción

	72121000
	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas

	72121100
	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina

	72151500
	Servicio de sistemas eléctricos

	72153200
	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego

	81101500
	Ingeniería Civil y Arquitectura



b) Se deben acreditar cada una de las siguientes actividades:

ACTIVIDAD No. 1 - Haber ejecutado obras de CONSTRUCCIÓN, O RENOVACIÓN O REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO DE OBRAS DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES EN UN ÁREA CUBIERTA mayor o igual a veinticinco mil novecientos noventa y un metros cuadrados (25.991 M2)

NOTA: Se entiende por edificaciones no residenciales: Aquellos espacios que tienen establecido un uso diferente al de vivienda, según el DANE esta categoría contiene los siguientes grupos; administración pública, comercio, educación, hoteles, hospitales, oficinas, industria, religioso, social- recreacional y otros.

ACTIVIDAD No. 2 - Haber ejecutado obras de CONSTRUCCIÓN, O RENOVACIÓN O REMODELACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO EN PAVIMENTOS FLEXIBLES O RIGIDOS con un volumen igual o mayor a 1036 m3 o en un área mayor o igual a 10.360 m2 y un espesor mínimo de 0.10m.

NOTAS:
•	El concreto asfáltico puede ser de cualquier especificación.
•	El concreto hidráulico puede ser de cualquier resistencia o módulo de rotura.
•	Cuando se presente la cantidad ejecutada en metros cuadrados (m2) también se deberá acreditar el espesor de la capa del concreto hidráulico o asfáltico para poder efectuar el cálculo de los M3 efectivamente instalados.

Los anteriores requisitos se deberán acreditar con la suma de máximo CUATRO (4) contratos que se encuentren en el Registro Único de Proponentes - RUP, que se hayan terminado y recibido a satisfacción en los últimos treinta (30) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. 

[bookmark: PON_CON_INT]14.2. Requisitos ponderables: 

La EAAB- ESP a partir del valor de las Ofertas asignará máximo mil (1.000) puntos a la oferta económica, distribuidos así:

	CRITERIOS PONDERABLES
	PUNTAJES

	a. OFERTA ECONÓMICA (INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)
	 897,5 PUNTOS

	b. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
	 2,5 PUNTOS

	c. EL OFERENTE NO TIENE “REGISTROS DE OBRAS INCONCLUSAS”
	 100,0 PUNTOS

	TOTAL 
	1.000



En ningún caso, la EAAB - ESP solicitará ni permitirá subsanar los requisitos objeto de ponderación. 

a. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (INCLUYENDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS):

La EAAB - ESP a partir del valor de las Ofertas asignará máximo OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE COMA CINCO (897,5) PUNTOS, de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la Oferta Económica, siguiendo las reglas descritas en las condiciones y términos.

b. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES: 

La EAAB-ESP asignará un puntaje de DOS COMA CINCO (2,5) PUNTOS al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con el Decreto 1860 de 2021, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones".

c. OBRAS INCONCLUSAS:

La EAAB-ESP asignará puntaje de CIEN (100) PUNTOS al proponente que no presente registro de obras inconclusas.

El presente criterio de ponderación se verificará en el Registro de Obras Inconclusas, del siguiente vínculo CGR - Obra Inconclusa (contraloria.gov.co).

Conforme lo consultado durante la evaluación de las ofertas allegadas para el presente proceso, la EAAB – ESP asignará puntaje así:

	DESCRIPCIÓN
	PUNTAJE

	El oferente NO tiene “Registros de Obras Inconclusas”.
	100

	El oferente SI tiene “Registros de Obras Inconclusas”.
	0



Tratándose de oferentes plurales, la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP asignara cero (0) puntos al presente criterio de ponderación, si uno o más integrantes del oferente tiene “Registros de Obras Inconclusas”.

El oferente con la presentación de la oferta acepta la validez del Registro de Obras Inconclusas y la consulta que del mismo haga el comité evaluador; en caso de que a juicio del oferente: i) el reporte contenga proyectos que no deben ser considerados como obras inconclusas o, ii) el reporte sea incorrecto, deberá aportar con la oferta un documento suscrito por la entidad contratante que hizo el reporte, en el que se acredite lo contrario; el comité evaluador con fundamento en dicho documento entenderá excluido ese proyecto del Registro de Obras Inconclusas, sin perjuicio de la validación que podrá realizar ante la entidad reportante.

La EAAB-ESP asignará cero (0) puntos al presente criterio de ponderación, al oferente que omita o no diligencie el acápite de Obras inconclusas del ANEXO 3. “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA”.

Nota 1: La información relacionada en el Anexo 3, puede ser verificada por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP durante la evaluación de las ofertas allegadas para el presente proceso.


15. CONDICIONES PARA LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

15.1. [bookmark: _Hlk82810619]VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD (aplica para todos)

[bookmark: _Hlk82808791]Si aplica   ☐ 	   No aplica    ☒              

16. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL:

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto y objeto del contrato se solicita indicar si el proyecto requiere de una interventoría externa o realizará la supervisión la entidad.     Supervisión

· Justificación, según el caso: 

[bookmark: _Hlk103778323]De acuerdo con la Resolución 1229 de 2021 Manual de Supervisión e Interventoría exigencia de estos perfiles debe consultar en cada caso particular la idoneidad, conocimientos y experiencia relacionada con el objeto del contrato, para tal efecto el ordenador del gasto deberá verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos:

“Debe contar con título profesional; cuando se trate de un funcionario de la EAAB-ESP debe ejercer como mínimo un cargo de nivel profesional. Conocimientos y/o experiencia relacionada con la naturaleza del contrato a supervisar. Ser un funcionario de la EAAB-ESP vinculado a término fijo, indefinido, labor contratada o empleado público con vinculación legal y reglamentaria en una determinada área de la EAAB- ESP; en el caso que el supervisor sea una persona vinculada mediante contrato de prestación de servicios, debe contemplar en el objeto o como una obligación específica, la ejecución de actividades de supervisión. Si la obligación mencionada no se encuentra explicita dentro del contrato de prestación de servicios, se deberá realizar la respectiva solicitud de modificación del contrato y la expedición de la garantía de calidad y cumplimiento de este.

· Supervisor: funcionario de la EAAB–ESP vinculado a término fijo, indefinido, labor contratada o empleado público con vinculación legal y reglamentaria en una determinada área de la EAAB-ESP; o persona vinculada mediante contrato de prestación de servicios, designado por el ordenador del gasto, para que ejerza la labor de supervisión.

· Personal de Apoyo: Funcionario de la EAAB–ESP vinculado a término fijo, indefinido, labor contratada o empleado público con vinculación legal y reglamentaria en una determinada área de la EAAB-ESP; o persona vinculada mediante contrato de prestación de servicios, designado por el ordenador del gasto, con el fin de asistir al supervisor en su gestión sobre los acuerdos de voluntades que celebre la EAAB–ESP, en el marco de sus competencias funcionales y las directrices impartidas por el supervisor del acuerdo de voluntades.”

Para este tipo de obras, por tratarse de actividades de mantenimientos de la planta física en materia de arreglos locativos y tratarse de actividades que no requieren de conocimientos especializadas, no se hace necesario la contratación de una interventoría externa, por lo cual esta supervisión estará a cargo de los profesionales de la Dirección Servicios Administrativos de la siguiente manera, se contara con un (1) supervisor y dos (2) personas de apoyo de la Dirección Servicios Administrativos de la EAAB-ESP.

17. GARANTÍAS CONTRACTUALES:
        Si aplica    ☒ 	       No aplica   ☐
    
Nota: Las garantías a aplicar deberán estar acordes a lo establecido en la Circular vigente

18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

        Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒

19. [bookmark: _Hlk82810559]DESCUENTOS POR MORA O ATRASOS EN LAS OBLIGACIONES     CONTRACTUALES / CONTROL DE PLAZOS PARCIALES: 

· ANS (Acuerdos nivel de servicios) 

	N° de actividad
	Nombre de la actividad
	Plazo máximo para su cumplimiento
	Descuento para aplicar por cada día de atraso

	1
	Presentación por parte del Contratista los documentos de Carácter Técnico, hojas de vida con soportes de personal profesional, exámenes de ingreso y plan de SST.
	Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, vía correo electrónico del supervisor de la Empresa.
	Un (1) SMMLV por semana de atraso o proporcional por fracción.

	2
	Presentación de los informes mensuales de avance del Contratista a la supervisión, denominados Informe Ejecutivo de Gestión y Estado de Avance, según formatos establecidos, a la supervisión. 
	Dentro de los cinco (5) primeros días calendario de cada mes.
	Un (1) SMMLV por semana de atraso o proporcional por fracción.

	3
	No contar con el personal mínimo requerido
	Dentro de los tres (3) días posteriores a la solicitud por parte del supervisor.
	Un (1) SMMLV por día de atraso.

	4
	NO atención oportuna a emergencias que se presenten durante la ejecución de actividades.
	Dentro de las dos (2) horas posteriores a la solicitud por parte del supervisor.
	Uno punto cinco (1,5) SMMLV por no atención oportuna o proporcional a la afectación.

	5
	Daños que se causen a propiedades de La EAAB-ESP
	veinte (20) días calendario desde la fecha en que se causen
	La totalidad de los costos más el diez por ciento (10%) por administración.

	6
	No presentar la documentación de los vehículos, licencia de tránsito, SOAT, Revisión tecno mecánica y conductor, así mismo no disponer de estos en obra
	Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, vía correo electrónico del supervisor de la Empresa.
	Un (1) SMMLV por semana de atraso o proporcional por fracción.

	7
	Atraso en el cronograma general de ejecución del contrato.
	Deberá presentar, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al cierre mensual (último día hábil del mes), el plan de contingencia que regularice los retrasos.
	Un (1) SMMLV por semana de atraso o proporcional al porcentaje de retraso en la ejecución.

	8
	Atraso en el cronograma individual de ejecución por frente de trabajo del contrato.
	Deberá presentar, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la notificación por parte de la supervisión, el plan de contingencia que regularice los retrasos.
	Un (1) SMMLV por semana de atraso o proporcional al porcentaje de retraso en la ejecución.

	9
	Respuesta a los requerimientos realizado por parte de la supervisión sobre la ejecución del contrato en los componentes técnicos, SST, ambiental y financieros
	Dentro de los cinco (5) días posteriores a la solicitud por parte del supervisor.
	Punto cinco (0,5) SMMLV por semana de atraso 



20. CLÁUSULA COMPROMISORIA 

        Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒

21. [bookmark: PED_CON_INT]TALLER DE PEDAGOGÍA 
        Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒

        
22. RIESGOS PREVISIBLES

[Se anexa al presente documento en formato Excel


23. [bookmark: DIS_OBR_CON_INT]DISEÑOS, PROYECTOS Y PLANOS 

· Especifique si aplica los estudios y diseños:

            Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒

· Aprobados los estudios y diseños:

            Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒

· Actualizados los estudios y diseños:

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Relacione los estudios, planos y esquemas que hacen parte de las Especificaciones Técnicas y que se deben tener en cuenta para la elaboración de la oferta:

· Georreferenciación del proyecto, según la ficha del SGI

· Sitio de consulta de los estudios y planos: No aplica

24. [bookmark: GES_OBR_CON_INT]GESTIÓN PREDIAL

	De requerirse predios para la obra a realizar, la Dirección de Bienes Raíces expedirá constancia de la declaratoria de utilidad pública y el trámite de inicio de proceso de expropiación por vía administrativa.

· Especifique si existe afectación predial: 

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Constancia de la declaratoria de utilidad pública: 

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Trámite de inicio de expropiación por vía administrativa:

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Constancia de medida cautelar:

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· El proyecto requiere incluir el anexo de información predial definido por la Dirección de Bienes Raíces de la EAAB- ESP.

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒


25. [bookmark: AMB_NOLIC]  ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES


25.1. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒ 

   PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

¿Requiere Plan de Manejo Ambiental?       Si aplica    ☐        No aplica   ☒ 

· Si el proyecto requiere plan de manejo ambiental, se debe indicar si la Empresa cuenta con este plan 

¿La obra tiene Plan de Manejo Ambiental?      Si aplica    ☐        No aplica   ☒ 

Si el proyecto no requiere plan de manejo ambiental, el Contratista deberá dar aplicabilidad a lo dispuesto en la norma NS-038   “Manual de Manejo del Impacto Ambiental y Urbano” ” a través del PIMMAS establecido en los Estudios Previos, NS 040 “Panorama de Factores de Riesgo - Requisitos mínimos para su elaboración” y la NS 141 "Requisitos de seguridad industrial y salud ocupacional para contratistas“, so pena que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP aplique las multas pactadas en la minuta del contrato


26. [bookmark: CTEC_OBR_INT]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: GENERALES

26.1. GENERALES

El CONTRATISTA deberá desarrollar las actividades de mantenimiento de acuerdo con las especificaciones técnicas suministradas por la EAAB-ESP, con todos sus elementos, materiales y accesorios, bajo la supervisión del Supervisor, esto incluye en general actividades de excavaciones, retiros y disposición de sobrantes, suministro e instalación de base granular, suministro e instalación de sub base granular, suministro e instalación de tuberías, demoliciones, suministro e instalación de concretos, suministro e instalación de carpeta asfáltica, morteros, levante de muros, estuco de muros, pintura de muros, cambios de cubiertas, cambio de luminarias, construcción de cerramientos, impermeabilización de cubiertas, cambios de pisos, y las demás que se requieran de acuerdo con el objeto del contrato.

[bookmark: _Hlk203584966]El CONTRATISTA deberá disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y el personal contratado para las labores, el cual deberá cumplir con los requisitos exigidos por la EAAB-ESP, especialmente EL CONTRATISTA deberá realizar el pago oportuno y dentro de los términos de ley, de los parafiscales de cada uno de los trabajadores del proyecto: profesionales, mano de obra calificada y no calificada. El incumplimiento, mora o atraso de los pagos señalados generará suspensión de las obras por parte de la SUPERVISIÓN del contrato, cuyo atraso y sobrecostos del proyecto, serán asumidos única y exclusivamente por EL CONTRATISTA, quien desde ya renuncia a reclamar perjuicio alguno por la suspensión de las obras.

El CONTRATISTA debe presentar los informes que le sean requeridos por la Supervisión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que se relacionen con el objeto del contrato.

[bookmark: _Hlk103683187]El CONTRATISTA debe dar respuesta al Supervisor del contrato en los cinco (05) días hábiles siguientes de todas las observaciones que puedan influir en la ejecución del contrato de obra, así como la información técnica, social, ambiental y financiera que se requiera para elaborar reportes o respuestas a entidades de control.

La custodia, y seguridad de los equipos, herramienta, materiales y bienes de la obra, serán de responsabilidad única y exclusiva del CONTRATISTA, por tanto, deberá proveer su propia vigilancia, aunque estén dentro de predios o de las instalaciones de la EAAB-ESP.

26.2. CAMPAMENTOS DE OBRA

EL CONTRATISTA deberá contar como mínimo con dos (2) contenedores de 20 pies para oficina del personal administrativo, así mismo se indica que deberá contar con uno en la central de operaciones y el otro podrá ser trasladado a las sedes donde lo requiera de acuerdo con sus necesidades, así mismo, deberá construir campamentos de obra y el lugar de almacenamiento temporal de sus materiales e insumos (almacén) en los sitios de intervención: Central de Operaciones, Sede COA, Subcentral Santa Lucia, Colegio Ramon B. Jimeno, Puntos atención y Cades, Casinos, Subcentral Usaquén, Centro de Control Modelia y Centros de Acopio.

Las actividades de mantenimientos de estos espacios no deberán interrumpir las operaciones que esté desarrollando la EAAB-ESP.

Por ningún motivo se utilizará la infraestructura de la EAAB-ESP.

[bookmark: _Hlk203585592]26.3. SUMINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS, ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA

EL CONTRATISTA es responsable de la gestión y pago de los servicios públicos que requería utilizar. Por ningún motivo se utilizará la infraestructura de la EAAB-ESP.

Con respecto a la utilización de agua durante la obra, no se permite la utilización o suministro de agua provenientes de las instalaciones de la EAAB-ESP. EL CONTRATISTA deberá realizar la gestión para transitoria con la Zona de la EAAB-ESP respectiva, en obra en los sitios de intervención o través de carrotanques.

Con respecto a la utilización de energía eléctrica durante la obra, no se permite la utilización o suministro por ningún motivo provenientes de las instalaciones de la EAAB-ESP. 

EL CONTRATISTA deberá realizar la gestión para transitoria de obra en los sitios de intervención, a través del operador de energía o hacer uso de generadores de energía en el caso de no contar con fluido eléctrico cercano.

De manera general, para el resto de los servicios públicos como telecomunicaciones, WiFi, gas o cualquier otro servicio público, no se podrá por ningún motivo utilizar el suministro proveniente de las instalaciones de la EAAB-ESP.

26.4. REQUISITOS EN CUANTO A PERSONAL

Todos los trabajadores del contratista deben tener los pagos y protecciones parafiscales y de ARL vigentes en todo momento, amparados en el contrato, no se admiten afiliaciones a través de proveedores de mano de obra.

[bookmark: _Hlk103682853]Se deberá presentar a la supervisión paz y salvo por todo concepto y la liquidación de los trabajadores que terminen su vinculación laboral con el contratista antes de la suscripción del acta de liquidación.

26.5. METODOLOGÍA Y PROGRAMACIÓN DE OBRA 

El CONTRATISTA deberá presentar para aprobación del supervisor del contrato, la metodología, cronogramas, recursos y demás actividades a seguir en la ejecución del contrato. 

El CONTRATISTA deberá presentar a la SUPERVISIÓN, la programación y control del proyecto, los cuales deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Norma NS-048 “Programación y control de proyectos” de la EAAB-ESP, se deberá contar con un cronograma general y cada frente de obra deberá tener su cronograma independiente, debidamente aprobado por la supervisión.

Este programa deberá contener la secuencia detallada, duración estimada, tiempo de iniciación y terminación de cada una de las actividades y deberá indicar los métodos de construcción previstos, el número, tipo y características de los equipos asignados, los rendimientos esperados; las zonas de préstamo y botaderos de los materiales sobrantes, la descripción de los sitios de trabajo y de los materiales y suministros a utilizar, entre otras normas, el cumplimiento de la NS-038.

El contratista debe tener presente que dicha programación será el insumo que la supervisión de la EAAB-ESP utilizará para hacer el seguimiento oficial del avance del proyecto, y se tendrá en cuenta para el cálculo de los atrasos en el avance del proyecto que derivarán en descuentos o notificaciones de incumplimiento que se deban aplicar por no cumplir con la programación aprobada.

26.6. PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El contratista deberá proponer dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma del acta de iniciación del contrato, el procedimiento operativo para la ejecución de las obras, frentes de trabajo y áreas de intervención en cada una de las sedes: Central de Operaciones, Sede COA, Subcentral Santa Lucia, Colegio Ramon B. Jimeno, Puntos de Atención y Cades, Casinos, Subcentral Usaquén, Centro de Control Modelia y Centros de Acopio.

Estos procedimientos deberán ser presentados por el contratista de obra y ser aprobados por la Supervisión de la EAAB-ESP, teniendo en cuenta que se busca minimizar la afectación de los procesos habituales en las sedes de intervención (Central de Operaciones, Sede COA, Subcentral Santa Lucia, Colegio Ramon B. Jimeno, Puntos de Atención y Cades, Casinos, Subcentral Usaquén, Centro de Control Modelia y Centros de Acopio), pero a su vez, debe ser el más ágil posible para el logro del cumplimiento del tiempo contractual.

Para la aplicación de este procedimiento, se considera que cada una de las sedes (Central de Operaciones, Sede COA, Subcentral Santa Lucia, Colegio Ramon B. Jimeno, Puntos de Atención y Cades, Casinos, Subcentral Usaquén, Centro de Control Modelia y Centros de Acopio), tendrán procedimientos operativos diferentes.

Nota 1: Inmediatamente se cumpla el tiempo de presentación del procedimiento a cargo del contratista, la Supervisión tendrá un (1) día hábil para solicitar ajustes, explicaciones o mejoras a este procedimiento antes de presentarlo a la EAAB-ESP.

La aprobación deberá hacerse, máximo al quinto (5) día hábil y se deberá dar inicio de ejecución del procedimiento al día sexto (6) y en adelante hasta el cumplimiento del tiempo contractual.

Nota 2: Por ningún motivo este procedimiento se podrá tener como causa o excusa de incumplimientos del tiempo contractual por el contratista de obra. 

Nota 3: Las áreas máximas de intervención de obras serán hasta el 100% del área total a intervenir.
 
26.7. FRENTES DE OBRA

El contratista deberá contar como mínimo con nueve (9) frentes de trabajo operativos y en simultaneo, es decir, todos los frentes de trabajo deberán estar laborando al mismo tiempo, de forma tal que cada frente tenga avance de obra diferentes, conformados por nueve (9) oficiales y veintisiete (27) ayudantes para los nueve (9) frentes, cada frente estará conformado por un (1) oficial y, como mínimo, tres (3) ayudantes. Estos avances deberán estar reflejados en la programación y avance aprobado por la Supervisión del contrato de obra. 

· [bookmark: _Hlk203586815]Central de operaciones

En la Central de Operaciones el contratista deberá contar como mínimo con un (1) frente de trabajo operativo. Dentro de la programación de obra del contratista, se deberá definir con qué actividades, el frente de trabajo estará desarrollando las intervenciones. 

Los trabajos en la Central de Operaciones serán coordinados por el frente administrativo.

· [bookmark: _Hlk203586852]Sede COA

En la sede COA el contratista deberá contar como mínimo con un (1) frente de trabajo operativo. Dentro de la programación de obra del contratista, se deberá definir con qué actividades, el frente de trabajo estará desarrollando las intervenciones. 

Los trabajos en la sede COA serán coordinados por el frente administrativo.

· [bookmark: _Hlk203586871]Sub Central de Santa Lucia

En la Sub Central Santa Lucia el contratista deberá contar como mínimo con un (1) frente de trabajo operativo. Dentro de la programación de obra del contratista, se deberá definir con qué actividades, el frente de trabajo estará desarrollando las intervenciones. 

Los trabajos en la Sub Central Santa Lucia serán Coordinados por el frente administrativo.

· [bookmark: _Hlk203586885]Colegio Ramon B. Jimeno

En el Colegio Ramon B Jimeno el contratista deberá contar como mínimo con un (1) frente de trabajo operativo. Dentro de la programación de obra del contratista, se deberá definir con qué actividades, el frente de trabajo estará desarrollando las intervenciones. 

Los trabajos en el Colegio Ramon B. Jimeno serán coordinados por el frente administrativo.

· [bookmark: _Hlk203586903]Subcentral Usaquén 

En la Sub Central Usaquén el contratista deberá contar como mínimo con un (1) frente de trabajo operativo. Dentro de la programación de obra del contratista, se deberá definir con qué actividades, el frente de trabajo estará desarrollando las intervenciones. 

Los trabajos en la Sub Central Usaquén serán Coordinados por el frente administrativo.

· [bookmark: _Hlk203587099]Centro de control Modelia

En el centro de control Modelia el contratista deberá contar como mínimo con un (1) frente de trabajo operativo. Dentro de la programación de obra del contratista, se deberá definir con qué actividades, el frente de trabajo estará desarrollando las intervenciones. 

Los trabajos en el centro de control Modelia serán coordinados por el frente administrativo.

· [bookmark: _Hlk203587108]Puntos atención y Cades

En los puntos de atención y Cades el contratista deberá contar como mínimo con un (1) frente de trabajo operativo. Dentro de la programación de obra del contratista, se deberá definir con qué actividades, el frente de trabajo estará desarrollando las intervenciones. 

Los trabajos en los Puntos de Atención y Cades serán coordinados por el frente administrativo.

· [bookmark: _Hlk203587124]Casinos

En los casinos el contratista deberá contar como mínimo con un (1) frente de trabajo operativo. Dentro de la programación de obra del contratista, se deberá definir con qué actividades, el frente de trabajo estará desarrollando las intervenciones. 

Los trabajos en los casinos serán coordinados por el frente administrativo.

· [bookmark: _Hlk203587139]Centros de Acopio

En los centros de acopio el contratista deberá contar como mínimo con un (1) frente de trabajo operativo. Dentro de la programación de obra del contratista, se deberá definir con qué actividades, el frente de trabajo estará desarrollando las intervenciones. 

Los trabajos en los Centros de Acopio serán coordinados por el frente administrativo.

26.8. GRUPO CUADRILLA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, DAÑOS E IMPREVISTOS

El contratista deberá implementar un grupo o cuadrilla para atención de emergencias, daños, e imprevistos que se presenten por fuera del horario laboral, sábados, domingos o festivos, es decir, disponibilidad las 24 horas durante los siete (7) días de la semana, que implica una atención inmediata en caso de requerirse, y con medio de transporte para llegar al sitio donde se requiera.

Este grupo o cuadrilla actuará con ocasión a emergencias presentadas en materias de infraestructura locativa de las distintas sedes de la EAAB-ESP o de trabajos del contrato de obra, debido a estos y será liderado por el Profesional Director de obra o el residente.

Deberá estar compuesta como mínimo de:

· Un (1) técnico en electricidad
· Un (1) técnico fontanero
· Un (1) oficial de construcción
· Dos (2) ayudantes 
· Un (1) Técnico en seguridad y salud en el trabajo.

Este grupo reaccionará al momento de presentarse un daño en redes de acueducto, alcantarillado, daño eléctrico, o cualquier emergencia derivada de los trabajos de obra en los horarios antes mencionados.

Procedimiento:

1. Se recibe por cualquier medio de comunicación un aviso de emergencia a la supervisión del contrato o Dirección Seguridad de la EAAB-ESP, y se da aviso al Director, residente, SST o cualquier personal del contratista de obra.
2. El contratista de obra cuenta con un máximo de dos (2) horas desde la recepción de la llamada o aviso, hasta el inicio de atención de la emergencia.
3. En caso de requerir algún corte eléctrico, cierre de válvulas o apoyo alguno de la EAAB-ESP, se gestionará con la Supervisión.
4. En caso de requerir algún apoyo o servicio de una entidad o empresa diferente a la EAAB-ESP, esta gestión estará a cargo del contratista de obra y deberá ser gestionada durante la atención de la emergencia.

Esta cuadrilla no tendrá reconocimiento económico adicional en la ejecución del contrato, ya que estas reparaciones estarán a cargo del contratista quien deberá asumir los costos de esta cuadrilla.

26.9. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO

El CONTRATISTA efectuará mensualmente la entrega parcial de la documentación magnética y física de las labores efectuadas, de tal manera que junto con la cuenta de cobro haga entrega de dicha documentación en los formatos y plataformas establecidas por la EAAB-ESP. Lo anterior obliga al contratista a disponer de personal para el cargue de esta información en los sistemas dispuestos.

26.10. COMITÉS Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO

· Comités semanales

Se realizarán comités semanales regulares de seguimiento, control y avance de obra entre el contratista de obra y la Supervisión de la EAAB-ESP.

· Comités extraordinarios

Se podrán realizar comités extraordinarios de obra, por solicitud del contratista de obra o la Supervisión de la EAAB-ESP.

· Bitácora de obra

Se mantendrá una bitácora en cada frente de obra: Central de Operaciones, Sede COA, Santa Lucia, Colegio Ramon B. Jimeno, Puntos atención y Cades, Casinos, Subcentral Usaquén, Centro de Control Modelia y Centros de Acopio.

Se podrá implementar la bitácora digital, para lo cual se deberá tener el medio electrónico en obra para ser diligenciado e implementar el debido archivo y custodia.

27. [bookmark: ALT_OBR]ALTERNATIVAS TÉCNICAS (OBRA)

Cumpliendo con los requisitos mínimos se solicita indicar si el proyecto a ejecutar requiere de alternativas técnicas constructivas o nuevas tecnologías y si se aceptan:

Si se requieren y se aceptan     ☐        No se requieren   ☒


28. [bookmark: SUM_OBR_INT]SUMINISTROS POR PARTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP: 

Si se requieren    ☐        No se requieren   ☒


29. [bookmark: EQP_OBR_CON_INT]EQUIPO A UTILIZAR 

La maquinaria, equipos y vehículos a utilizar deberán cumplir los siguientes requerimientos:

· Maquinaria y equipos modelos no mayores a 10 años; 
· Vehículos de carga: modelos no mayores a 5 años; 
· Vehículo de transporte de personal: modelos no mayores a 5 años, de acuerdo con lo registrado en la tarjeta de propiedad, contados respecto de la fecha en la cual se suscriba el acta de inicia.

La maquinaria, equipos y vehículos a utilizar deberán soportar un programa de mantenimiento preventivo – correctivo a través de un reporte mensual que se debe entregar al supervisor del contrato, de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Impacto Urbano (norma NS 038).

Equipo mínimo a utilizar:

El Contratista debe garantizar que contará con el equipo necesario y adecuado para atender el desarrollo normal de la obra en el plazo propuesto.

Los costos generados por la utilización y disponibilidad del equipo necesario, de acuerdo con la programación que presente el contratista y aprobada por el supervisor de la Empresa, deben estar incluidos dentro de los valores unitarios consignados en la propuesta. 

La Empresa no reconocerá costos adicionales por este concepto.

El equipo puede ser propio o alquilado. La presentación de un equipo mínimo no exime al contratista de la obligación de suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios para cumplir con los plazos y especificaciones técnicas de la obra.

El contratista deberá tener en cuenta que el equipo y maquinaria rodante de construcción y el tráfico de éstos, los conductores y los operadores de equipo y maquinaria y el comportamiento que observen, deberán dar estricto cumplimiento a las normas vigentes durante la realización de trabajos en vía pública, como las indicadas, entre otras, en el Acuerdo 079 de 2003 (Código de Policía de Bogotá), el decreto 112 del 28 de febrero de 1994 de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá (lineamientos para vehículos de carga industrial en el área urbana del Distrito Capital), la Resolución No. 463 del 3 de noviembre de 1999 de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá (Manual para el manejo del tránsito por obras civiles en zonas urbanas), el Acuerdo 20 de 1995 del Concejo de Bogotá (en lo referente al Código de la Construcción de Bogotá sobre disposiciones técnicas de seguridad en el manejo de la maquinaria), los planes de manejo de tráfico, de carácter temporal, que disponga la Secretaría de Movilidad para vías específicas que se vean afectadas en su movilidad por el proceso de construcción y adecuación al sistema de trasporte masivo. 

Debe igualmente cumplirse lo dispuesto en la ley 769 de 2002 (Código de Tránsito), cumplir con el aspecto de permisos para transporte y movilización de cargas, así como de especificaciones de los vehículos que realizan esta clase de transporte (en aspectos como límites de pesos y dimensiones en los vehículos de carga para su operación).


30. [bookmark: PER_OBR_CON_INT]PERSONAL Y PERFILES 

La Planta mínima de personal que el proponente debe garantizar será la siguiente:

· Un (1) Director Residente, con dedicación completa (100%)
· Un (1) Profesional en salud y seguridad en el trabajo (SST) con dedicación completa (100%)
· Un (1) Ingeniero Ambiental, con dedicación parcial (20%).
· Tres (3) Inspectores, con dedicación completa (100%). 
· Un (1) conductor, con dedicación completa (100%).
· Un (1) topógrafo, con dedicación parcial (30%).
· Un (1) cadenero, con dedicación parcial (30%).

          
30.1. [bookmark: PERF_OBR_CON_INT]PERFILES PARA EL PERSONAL PROFESIONAL 

El personal profesional del Contratista deberá tener una experiencia general y específica de acuerdo con los siguientes requerimientos:

· Director (Categoría 4): Profesional en ingeniería civil o arquitectura con título universitario, matricula profesional vigente, calificado para ejecutar actividades técnicas o administrativas de director o de residente de proyectos, con experiencia profesional no menor de ocho (8) años, de los cuales debe demostrar como mínimo cinco (5) años de experiencia relacionada.

· Profesional en salud y seguridad en el trabajo (SISO) (categoría 7): Profesional en seguridad y salud en el trabajo, ingeniero industrial con título universitario y experiencia no menor de tres (3) años, de los cuales debe demostrar como mínimo un (1) año de experiencia relacionada.

· Ingeniero Ambiental (Categoría 7): Profesional con título universitario y experiencia no menor de tres (3) años, de los cuales debe demostrar como mínimo un (1) año de experiencia relacionada.
[bookmark: PERFNO_OBR_CON_INT]
30.2. PERFILES PARA EL PERSONAL NO PROFESIONAL

· INSPECTOR 1: Título de técnico o tecnólogo en obras civiles o áreas de ingeniería civil, con mínimo seis (6) meses de experiencia relacionada en actividades como inspector de obra en proyectos de construcción o renovación o rehabilitación, o mantenimiento de redes de acueducto o alcantarillado; o estudiante de programa profesional de ingeniería con ocho (8) semestres cursados y aprobados o su equivalente en créditos académicos y 6 meses de experiencia profesional.

· CONDUCTOR O MOTORISTA: Título de bachiller y experiencia relacionada mínima de dos (2) años.

· TOPOGRAFO INSPECTOR: Título profesional o tecnológico o técnico, en topografía, y licencia de topógrafo; o tecnólogo en obras civiles. Experiencia relacionada de mínimo tres (3) años en proyectos de infraestructura.

· CADENERO 1: Título de bachiller con experiencia relacionada de mínimo un (1) año en actividades de cadenero principal en comisiones de topografía, o en proyectos de infraestructura.

El personal que se destine a la operación de la maquinaria y equipos deberá cumplir y satisfacer en un todo los requisitos y disposiciones para el desarrollo de la infraestructura en Bogotá vigentes en la normatividad Distrital y Nacional sobre el tema, aspecto que debe ser controlado por el Director de Proyecto.

En todo caso será responsabilidad del supervisor del contrato la verificación del cumplimiento de estos perfiles para lo cual deberá solicitar los soportes que sean necesarios, así como los requerimientos estipulados por la Ley. 


31. [bookmark: OBL_OBR_CON_INT]OBLIGACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATISTA 

· Presentar los certificados de conformidad de las tubería y accesorios suministrados, de acuerdo con lo previsto en la Resolución 501 del 2017, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, "por la cual se expiden los requisitos técnicos relacionados con composición química e información, que deben cumplir los tubos, ductos y accesorios de acueducto, alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias”, y las demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

· El contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en la NS-038 “Manual de manejo de Impacto Ambiental y Urbano”. 

· Excavación y retiro de sobrantes: El manejo de excavaciones y retiro de sobrantes debe cumplir lo que disponga normatividad ambiental, la norma NS-038, PIMMAS y disposiciones legales vigentes al momento de la firma del contrato.

· El contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4274 de 2021 expedida por el Ministerio del trabajo, “Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas” y las demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

· Presentar el Informe Final de la obra ejecutada para aprobación de la Supervisión, antes del recibo final de los trabajos, este informe deberá incluir un capítulo de recomendaciones a la Empresa, sobre el contrato ejecutado que puedan ser implementadas en el futuro en conservación y mantenimiento de la obra.

· El contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido las normas y especificaciones técnicas establecidas en el sistema de normalización técnica SISTEC de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, a la fecha de suscripción del contrato y/o cualquier modificación que se presente durante la ejecución de este.

· Previo al inicio de las actividades correspondientes a la ejecución del cerramiento en malla eslabonada, el contratista deberá realizar la verificación técnica y normativa respecto de la necesidad de obtener licencia urbanística, permisos, autorizaciones o cualquier otro trámite que resulte aplicable, de conformidad con la normatividad nacional y distrital vigente y con las condiciones particulares del predio objeto de intervención.
En caso de determinarse que para la ejecución del cerramiento se requiere licencia urbanística o cualquier autorización previa, el contratista deberá adelantar y gestionar, bajo su responsabilidad, los trámites correspondientes ante las autoridades competentes, incluyendo la elaboración, presentación, ajuste y/o complementación de la documentación técnica requerida para su obtención, sin que pueda dar inicio a las actividades sujetas a autorización hasta tanto se cuente con los permisos o licencias exigibles.
Para efectos de lo anterior, el contratista deberá considerar, entre otras disposiciones aplicables, lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.1 del Decreto 1077 de 2015 y sus modificaciones, así como las disposiciones urbanísticas vigentes aplicables al Distrito Capital de Bogotá D.C.


32. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A continuación, se describen las actividades principales objeto de ejecución en las diferentes sedes de la EAAB, en el marco de las intervenciones de mantenimiento, adecuación y mejoramiento locativo previstas:

Central de Operaciones

Ejecutar actividades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento locativo en la Central de Operaciones de la EAAB-ESP, incluyendo labores de pintura y resane en áreas de puntos fijos del edificio ECO y demás espacios que requieran intervención; retiro y reposición de cubiertas y estructuras de soporte; reemplazo de placas de sobrepiso en zonas de alto tráfico; y remodelación de baños administrativos.


Ejecutar actividades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento locativo en la sede Centro Operativo del Agua (COA), incluyendo labores de pintura y resane en espacios que requieran intervención, realización de impermeabilización de cubierta, instalación de luminarias y reparación e impermeabilización de juntas de concreto.

SANTA LUCIA

Ejecutar actividades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento locativo en la sede Subcentral Santa Lucía, incluyendo labores de pintura y resane en los espacios que requieran intervención; construcción de la vía de acceso para vehículos pesados con su respectiva estructura de soporte; construcción de sardineles y cunetas; así como el retiro y reposición de cubiertas y sus estructuras de soporte.

COLEGIO RAMON B JIMENO

Ejecutar actividades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento locativo en el Colegio Ramón B. Jimeno de la EAAB-ESP, incluyendo labores de pintura y resane en las instalaciones y demás espacios que requieran intervención; mantenimiento de la vía interna de circulación vehicular; reparación de andenes y cunetas; y construcción de cerramientos internos.

PUNTOS ATENCIÓN Y CADES

Ejecutar actividades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento locativo en las diferentes instalaciones de Puntos de atención y CADES, incluyendo labores de pintura y resane en las instalaciones y demás espacios que requieran intervención.

CASINOS

Ejecutar actividades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento locativo en los diferentes casinos de la EAAB-ESP, incluyendo labores de pintura y resane en las instalaciones y demás espacios que requieran intervención, se realizara la remodelación total del casino de la PTAR Salitre.

USAQUEN ZONA 1 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Ejecutar actividades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento locativo en las sedes Oriental (Acueducto) y Occidental (Alcantarillado), incluyendo la reparación de la vía interna de circulación vehicular, la construcción de una batería de baños y el retiro y reposición de cubiertas y estructuras de soporte para el centro de acopio.

CENTRO DE CONTROL MODELIA

Ejecutar actividades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento locativo en la sede Centro Control de Modelia, incluyendo labores de pintura y resane en las instalaciones y demás espacios que requieran intervención.

CENTROS DE ACOPIO

Ejecutar actividades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento locativo en las diferentes instalaciones incluyendo labores de pintura y resane en las instalaciones y demás espacios que requieran intervención.

· CONDICIONES GENERALES:  

1. Seguridad en la obra y de los campamentos

EL CONTRATISTA es el responsable de la seguridad de la obra, de las oficinas en los contenedores y de los campamentos, su costo deberá estar incluido dentro de los costos administrativos del contrato.

2. Identificación de Riesgos a Terceros

EL CONTRATISTA deberá identificar y valorar los riesgos que podrán sufrir terceros, entre otros, funcionarios, contratistas o comunidad aledaña, transeúntes y bienes materiales o bienes de la EAAB-ESP en los sitios (Central de Operaciones, Sede COA, Santa Lucia, Colegio Ramon B. Jimeno, Puntos de Atención y Cades, Casinos, Usaquén zona 1 acueducto y alcantarillado, Centro de Control Modelia y Centros de Acopio) de intervención en el sector o zona donde se lleven a cabo los procesos, actividades y/o tareas del proyecto. La valoración se deberá realizar con base en el nivel de riesgo y el número de personas expuestas.

EL CONTRATISTA deberá realizar las recomendaciones e implementar las medidas necesarias para minimizar los riesgos y peligros identificados.
EL CONTRATISTA será el único responsable por los daños que le ocasionen a personas y/o bienes de las EAAB-ESP, empleados, contratistas o de particulares al interior de las instalaciones de la EAAB-ESP o con ocasión de los trabajos contratados, de o en servicios o de La EAAB-ESP, por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, o por la no observancia de las políticas, normas o procedimientos establecidos dentro o fuera de las áreas donde se han de ejecutar los trabajos derivados en su actividad, de la de sus trabajadores o de la de sus subcontratistas. En el evento en que ocurra algún daño por acción u omisión del personal de EL CONTRATISTA o subcontratistas, EL CONTRATISTA se obliga, a su cargo, a:

· Responder por los daños que se ocasionen a las personas o bienes de La EAAB-ESP y/o terceros.
· Reparar o reponer los equipos dañados o averiados por otros de iguales especificaciones técnicas.
· Recuperar los datos y/o programas dañados o averiados.
· Rehacer los servicios mal prestados y los trabajos mal ejecutados o con condiciones o especificaciones diferentes a las pactadas.
· Realizar las acciones pertinentes para subsanar el daño causado en forma oportuna asumiendo los costos a que haya lugar.

[bookmark: _Hlk7788074]Para los daños que se causen a propiedades de La EAAB-ESP, EL CONTRATISTA dispondrá de veinte (20) días calendario desde la fecha en que se causen, para repararlos. Pero si los perjuicios se causan a equipos, vehículos, maquinarias, instalaciones o a edificaciones de EAAB-ESP que demanden su inmediata reparación y si EL CONTRATISTA no acomete las reparaciones oportunamente de conformidad con la situación, EAAB-ESP procederá a efectuar los trabajos necesarios y descontará al CONTRATISTA la totalidad de los costos más el diez por ciento (10%) por administración.

3. Confidencialidad de la Información

EL CONTRATISTA deberá mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada y que se produzca en desarrollo del objeto del contrato.

EL CONTRATISTA será responsable por las investigaciones, conclusiones y recomendaciones que formule a la EAAB-ESP en desarrollo del contrato y por lo tanto será responsable de los perjuicios originados por la utilización que haga la EAAB-ESP o terceros autorizados por éste de dichas investigaciones, conclusiones, recomendaciones o diseños en el caso de que tales perjuicios puedan ser imputados a mal desempeño de las funciones de EL CONTRATISTA o de sus subcontratistas, o que su aplicación resulte en violación de la ley.

Se considerará como confidencial toda la información básica, criterios, metodologías, procedimientos, informes, desarrollos en programas de computador, técnicas especiales y todos los demás documentos en que los trabajos objeto del contrato queden consignados y que sin el consentimiento escrito previo de la EAAB-ESP los obtengan o utilicen terceras personas. El manejo de la información deberá hacerse confidencial y solamente en la medida que sea necesario para el propósito de la ejecución del contrato.

4. Pólizas y Garantías

EL CONTRATISTA deberá mantener vigentes todas las pólizas y garantías que amparan el contrato durante su ejecución, liquidación y responsabilidades futuras.

5. Aspectos presupuestales y Financieros.

El CONTRATISTA dispondrá de los primeros cinco (5) días de cada mes para radicar su factura, previa obtención de aprobación del pago por parte de la Supervisión del contrato y presentación de soportes para el pago los cuales son:

· Factura discriminando los valores por la línea de proyecto y demás información que por normas contables sean requeridos.
· Formato MPFB0201F07 REQUISITOS QUE DEBE CONTENER LAS FACTURAS PARA SU RADICACIÓN
· Acta de pago parcial 
· Estado de avance del contrato
· Informe de gestión del contrato
· Certificado de parafiscales
· En caso de que se radique facturas sin cumplir con el lleno de los requisitos para ello, la misma serán anuladas y se devolverán dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a su radicación.
· El CONTRATISTA a través de la SUPERVISIÓN, dispondrá de los primeros tres (3) días, una vez por trimestre para solicitar la modificación del PAC programado, con el objeto de reflejar los valores realmente ejecutados. Es una obligación del contratista cumplir con una ejecución mínima del 95% del PAC programado.
· El CONTRATISTA deberá radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y efectuar los ajustes requeridos por la SUPERVISIÓN dentro de los plazos oportunos para su adecuado trámite.
· El CONTRATISTA deberá presentar a la SUPERVISIÓN los soportes de las facturas para su aprobación.
· El CONTRATISTA deberá pagar los impuestos a que haya lugar.
· El CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.
|
6. Previas al Acta de Inicio

Es obligación de EL CONTRATISTA estudiar cuidadosamente el proyecto de la obra a realizar, su naturaleza, localización, composición y conformación del terreno, las condiciones normales y extremas del clima que se presentan o puedan presentarse, en los sitios que se han indicado en este pliego de condiciones, que es donde ellas han de ejecutarse; la situación, calidad, cantidad y disponibilidad de los materiales necesarios para su ejecución; las condiciones de transporte y acceso al sitio de las obras; la disponibilidad de energía eléctrica, agua y comunicaciones; el tipo de instalaciones provisionales, caminos y vías de acceso, servicios de vigilancia, máquinas, equipos y herramientas que se requieren para la ejecución de la obra; la disponibilidad de mano de obra y las disposiciones de las leyes o costumbres locales relativas a prestaciones sociales.

Así mismo, EL CONTRATISTA deberá haber investigado la disponibilidad local y acceso de materiales. Igualmente, conocer todos los requisitos e impuestos exigidos por las leyes colombianas; que conoce cada una de las estipulaciones de las condiciones y términos de la invitación y que ha considerado éstas en relación con las condiciones del sitio de las obras y ha hecho todos los estudios necesarios para entender completamente el propósito de todas las partes del contrato y la naturaleza del trabajo. Igualmente, tener en cuenta en su oferta todos estos factores favorables o desfavorables, que puedan influir en la ejecución de las obras y todas las demás condiciones que puedan afectar el costo o el plazo para ejecutarlas, por lo tanto, su influencia no será alegada por EL CONTRATISTA como causal que justifique el incumplimiento del presente contrato.

Lo anterior implica que EL CONTRATISTA se abstendrá de realizar cualquier reclamo que implique compensación, prolongación del plazo o concesión de cualquier clase, con base en la interpretación errónea de alguna de las partes del contrato o desconocimiento de las normas y resoluciones relacionadas.

Los costos directos e indirectos que se generen por efecto del incumplimiento de las responsabilidades descritas en el presente numeral no tienen medida y pago por separado, en consecuencia, EL CONTRATISTA deberá contemplar dichos costos dentro de los gastos administrativos o dentro de los precios unitarios de cada uno de los ítems del contrato.

7. Programa detallado de ejecución del Proyecto

EL CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR, la programación y control del proyecto, que deberán cumplir con los requisitos establecidos en la norma NS048 "Programación y control de proyectos" de La EAAB-ESP. Este programa deberá contener la secuencia detallada, la metodología para adelantar las actividades propias del proyecto, las técnicas y procesos constructivos a emplear, el tipo de controles que se van a aplicar, la interrelación con el SUPERVISOR de la EAAB-ESP en donde se definan los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto, todo acorde con lo ofrecido para la ejecución del objeto a contratar en el plazo previsto, la duración estimada, tiempo de iniciación y terminación de cada una de las actividades y deberá indicar los métodos de construcción previstos, el número, tipo y características de los equipos asignados; los rendimientos esperados; las zonas de préstamo y escombreras de los materiales sobrantes; la descripción de los sitios de trabajo y de los materiales y suministros a utilizar.

El programa detallado de ejecución deberá contemplar el periodo de liquidación del contrato y programar todas las actividades necesarias para lograr la firma de dicha acta.

La aprobación que el SUPERVISOR dé a la programación y control del proyecto no exonera a EL CONTRATISTA de sus obligaciones contractuales. En consecuencia, deberá entregar los trabajos oportunamente y en forma satisfactoria, aunque para ello tenga necesidad de utilizar un número mayor o tipo diferente de equipos a los programados, lo mismo que personal adicional, aumentar la jornada diaria o que tenga necesidad de reprogramar algunas o todas las actividades.

EL CONTRATISTA deberá suministrar cada uno de los documentos que conforman el programa detallado de actividades y de todas sus revisiones, modificaciones o adiciones posteriores. Esta programación se entregará en Microsoft Project versión editable o plataforma de programación similar.

Si a juicio del SUPERVISOR no están de conformidad con los demás documentos del contrato, no son completos o suficientemente detallados, o no son realistas o lógicos, o su ejecución no es factible, o no satisfacen los requisitos de seguridad, o no consultan las necesidades prioritarias de La EAAB-ESP o no son aceptables por cualquier razón, el SUPERVISOR así lo notificará a EL CONTRATISTA y éste deberá modificarlos, complementarlos o revisarlos según las observaciones y comentarios del SUPERVISOR y los presentará nuevamente para su no objeción dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del SUPERVISOR.
Una vez aprobada la programación, será obligatorio para EL CONTRATISTA y éste deberá utilizarlo para la organización y desarrollo de todas las actividades relacionadas con la ejecución del contrato. Este documento se constituirá en una de las herramientas de control y seguimiento del proyecto y solamente será modificado en circunstancias excepcionales en consenso con EL SUPERVISOR.

Nota: Esta programación debe ser complemento al PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

8. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

EL CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos:

· Presentación del Programa de Salud Ocupacional (Exámenes de ingreso, entregas de EPP entre otros).
· Presentar el panorama de factores de riesgo para el proyecto, conforme con la norma NS040 "Panorama de factores de riesgo. Requisitos mínimos para su elaboración".
· Presentar el plan de emergencias específico para el proyecto, conforme con las normas de La EAAB-ESP.
· Presentar el Plan de Acción orientado a mitigar y controlar los riesgos identificados. El plan de acción deberá incluir las siguientes actividades como mínimo.

· Actividades de capacitación y entrenamiento. 
· Actividades de señalización.
· Dotación de Equipos de Protección Personal

9. Procedimiento de Control de Avance Físico y Pagos

Se debe elaborar el documento incorporando la programación de la facturación y el avance físico previsto de cada actividad. Para tal fin, EL CONTRATISTA deberá elaborar este documento guardando estricta correspondencia con los ítems del contrato y en todo caso reflejando el avance físico real del proyecto.

El procedimiento de control de avance físico deberá tener tanto líneas de avance como actividades deba realizar.

10. Personal propuesto

EL CONTRATISTA deberá presentar antes de la firma del acta de iniciación, una “RELACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO", para la planta de personal que considere necesaria para el cumplimiento del contrato. En todo caso EL CONTRATISTA deberá anexar como mínimo la hoja de vida del personal mínimo establecido términos de condiciones, atendiendo lo requerido en los perfiles del personal mínimo y acreditando el cumplimiento del perfil exigido sobre experiencias y estudios.

El cambio de cualquiera de los profesionales durante el desarrollo de las obras deberá ser solicitado a la supervisión por los canales de notificación de la EAAB-ESP, para lo cual la supervisión deberá realizar la validación del cumplimiento del perfil exigido por el nuevo profesional propuesto por el contratista para su debida aprobación.

11. Equipo y Maquinaria

Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a mantener la totalidad del equipo necesario al servicio de la obra, por el tiempo requerido para su uso y deberá estar ubicado y disponible en los sitios de los trabajos, por lo menos durante la ejecución de las actividades correspondientes, de conformidad con el programa de obra aprobado por La EAAB-ESP.

Si la maquinaria, equipos y herramientas puestas al servicio de la obra resultaren subutilizados, insuficientes o sobraren, o se llegare a requerir equipo diferente, La EAAB-ESP no reconocerá costo alguno por este concepto.

Si el equipo propuesto no resulta suficiente para el adecuado cumplimiento de las obligaciones del proponente adjudicatario, deberá ser adicionado, de tal manera que EL CONTRATISTA cumpla cabalmente con las obligaciones derivadas del proyecto. Todo el equipo necesario deberá estar disponible para la ejecución del contrato y, en consecuencia, el que sea retirado de manera permanente, por cualquier causa y con la debida autorización de EL SUPERVISOR, deberá ser remplazado sin contraprestación o remuneración adicional alguna.

El equipo puede ser propio o alquilado. La presentación de un equipo mínimo para no objeción de EL SUPERVISOR no exime a EL CONTRATISTA de la obligación de suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios para cumplir con los plazos y especificaciones técnicas del proyecto.

12. Comunicaciones internas del contratista

EL CONTRATISTA deberá tener sistemas de comunicación fijos, móviles y conexiones a internet para el desarrollo efectivo de sus actividades.

13. Con relación al personal

EL CONTRATISTA se obliga a atender en forma permanente, no delegable en terceros, la Dirección y residencia de la Obra.

Todos los trabajadores, contratistas, subcontratistas y demás personal del CONTRATISTA no adquieren vinculación de ninguna índole con La EAAB-ESP.

EL CONTRATISTA tendrá a su cargo el pago de los salarios y prestaciones sociales a que los trabajadores tengan derecho de acuerdo con las leyes laborales vigentes. 

EL SUPERVISOR verificará mensualmente el pago oportuno, por parte de EL CONTRATISTA, de las obligaciones de orden laboral con sus trabajadores y parafiscales provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Al iniciar el proyecto EL CONTRATISTA informará al SUPERVISOR, la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) donde tiene afiliados a sus trabajadores, reportando de inmediato todo cambio que haga al respecto

14. Con relación al equipo y maquinaria

EL CONTRATISTA debe garantizar que contará con el equipo suficiente y adecuado para atender el desarrollo normal de la obra en el plazo propuesto, de acuerdo con lo establecido en la especificación técnica EG101 "Consideraciones generales para la ejecución de obras y actividades para la EAAB-ESP". Todos los vehículos y equipos deben estar en óptimas condiciones de operación.

EL CONTRATISTA deberá mantener los equipos y herramientas utilizadas para la ejecución de los trabajos en la mejor forma posible, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños frecuentes de los equipos. La mala calidad de los equipos y herramientas, o los daños que ellos puedan sufrir, no serán causales que eximan al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente contrato.

Nota: EL SUPERVISOR o La EAAB-ESP se reservan el derecho de objetar o solicitar el reemplazo de aquellos equipos, maquinarias o herramientas que a su juicio sean inadecuados, ineficientes, o que por características no se ajusten a los requerimientos de seguridad o de índole ambiental, o sean un obstáculo para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato.

15. Informes técnicos

El CONTRATISTA deberá entregar La EAAB-ESP los informes técnicos que se requieran en desarrollo del proyecto los cuales deberán contener toda la información relacionada con los análisis y evaluaciones de los métodos de construcción de las obras.

Sin perjuicio de la presentación de informes técnicos sobre aspectos específicos de las obras que pueda solicitar el SUPERVISOR, El CONTRATISTA deberá entregar reportes de los trabajos de construcción y manuales de procedimientos.

16. Informe final

El CONTRATISTA entregará al SUPERVISOR al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido será como mínimo, el siguiente

· Aspectos contractuales.
· Descripción detallada de los trabajos.
· Ejecución de los trabajos (período de ejecución, frentes de trabajo).
· Balance económico del Contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos, reclamaciones sí se presentan, trabajos extras o adicionales sí se causan).
· Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.
· Descripción de los procedimientos utilizados.
· Recomendaciones sobre cambios en especificaciones y soluciones dadas a los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

Toda la información anteriormente mencionada será entregada en medio físico y en medio magnético, de acuerdo con lo establecido en el soporte computacional del presente documento. Estos documentos deberán ser entregados a La EAAB-ESP una vez sea emitida la no objeción por EL SUPERVISOR.

EL CONTRATISTA deberá incluir el costo de la totalidad de los informes presentados dentro de los costos administrativos del contrato, ya que estos no se pagarán por separado.

17. [bookmark: _Hlk510174570]Materiales de Construcción

EL CONTRATISTA deberá velar por la calidad de los suministros que realice y por su oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas correspondientes. Los materiales y suministros que realice EL CONTRATISTA serán sometidos a consideración para su aprobación por parte del SUPERVISOR.

Todos y cada uno de los suministros utilizados por EL CONTRATISTA en la obra deberán cumplir con las indicaciones consignadas en las normas técnicas aplicables de La EAAB-ESP u otras normas nacionales o internacionales no objetadas por La EAAB-ESP; deberán contar con lo establecido en la Norma NS100 “Criterios para la evaluación de la conformidad de los productos que adquiere la EAAB-ESPESP", o deberán ser verificados con las pruebas correspondientes. De lo contrario pueden ser rechazados cuando no cumplan con los requisitos de calidad exigidos por La EAAB-ESP.

Se deberá contemplar el adecuado almacenamiento en obra, de materiales y equipos.

EL CONTRATISTA deberá certificar que su procedencia corresponde a sitios autorizados por las Autoridades Ambientales competentes mediante la presentación de documentos que demuestren su procedencia, si así lo exige el SUPERVISOR.

Todos los costos que representan la toma de muestras y la realización de los ensayos de laboratorio para el control de calidad serán por cuenta de EL CONTRATISTA. Los materiales y elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecución de las obras deben tener el certificado de conformidad o en su defecto la aprobación por parte del SUPERVISOR.

Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, EL SUPERVISOR exigirá el retiro y/o demolición de la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales, lo cual no tendrá medida ni pago por separado, y suspenderá esta parte de la obra hasta que EL CONTRATISTA reemplace los materiales por otros que cumplan con los requisitos exigidos por La EAAB-ESP y entregue el certificado de conformidad. En tal caso, EL CONTRATISTA presentará la certificación de disposición de material en sitio autorizado.

La aprobación dada por el SUPERVISOR para una fuente de materiales no exime al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones, ni obliga al SUPERVISOR a permitir que EL CONTRATISTA continúe su explotación, si los materiales y productos resultantes no llenan a satisfacción los requisitos de las especificaciones o si sus características son diferentes a las correspondientes de las muestras analizadas y no objetadas.

Los materiales para utilizar deberán proceder de zonas autorizadas para su explotación, con su respectiva licencia de funcionamiento, avalada por la autoridad competente para tal fin.

Será por cuenta de EL CONTRATISTA el pago de las regalías y otros derechos o compensaciones inherentes a la explotación de canteras y materiales aluviales requeridos para la ejecución de las obras.

18. Bitácora de Obra

Se contará con una bitácora en cada uno de los frentes de trabajo, en donde EL CONTRATISTA y el SUPERVISOR, deberán dejar anotado todo lo que sucede en la obra cada día (resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se dejarán consignados todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre EL CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

La Bitácora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrán derecho a usarla el representante de EL CONTRATISTA, el SUPERVISOR, y La EAAB-ESP. Una vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada a La EAAB-ESP para su custodia al suscribirse el Acta de Recibo Final de Obra.

19. Presencia en obra

EL CONTRATISTA deberá controlar la permanencia en los frentes de obra, del Director Residente, los tres (3) Inspectores y de todo el personal requerido incluyendo un (1) profesional SST, (1) profesional ambiental, (1) topógrafo inspector y (1) cadenero. Si por algún motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberá contarse con la presencia del Ingeniero Director Residente, los inspectores, Profesional SST, en caso de que se requiera deberá contar con Profesional ambiental, topógrafo inspector y cadenero.

Así mismo y con el fin de atender emergencias, se deberá tener disponibilidad de personal profesional del área de la salud o primeros auxilios; para esta actividad se relacionará y se informará a La EAAB-ESP del personal disponible, junto con los teléfonos y direcciones donde se puedan ubicar.

Nota 1: Queda terminantemente prohibido la utilización de las instalaciones de la EAAB, para reuniones sociales, ingesta de licor o sustancias psicoactivas.

Nota 2: Queda terminante mente prohibido el reemplazo de los profesionales director residente de obra, por profesionales de nivel jerárquico inferior, o por personal no profesional.

20. Seguridad Industrial

EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad industrial y salud ocupacional hayan emitido las autoridades competentes, así como las normas vigentes de La EAAB-ESP correspondientes. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando EL SUPERVISOR establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte de EL CONTRATISTA informará, en primera instancia a La EAAB-ESP para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

EL CONTRATISTA debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional en el país e igualmente con las normas vigentes de La EAAB-ESP.

El cumplimiento de las actividades establecidas deberá verificarse mensualmente por el SUPERVISOR.
EL CONTRATISTA, de conformidad con la normatividad vigente y las Normas Técnicas de La EAAB-ESP, deberá contar con un Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional específico para la obra, el cual deberá presentarlo durante los primeros 10 días de obra al SUPERVISOR para su aprobación.

21. Control de calidad de concretos, mezcla asfáltica y materiales pétreos

· El CONTRATISTA será responsable por el control de calidad de los concretos, mezcla asfáltica y materiales pétreos que requiera la obra y por los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las Normas y Especificaciones Técnicas adjuntas. También será responsable por los ensayos requeridos para verificar la calidad de estos materiales, definida en la correspondiente norma de La EAAB-ESP, que de no existir será la definida por EL SUPERVISOR del proyecto. Dichas pruebas se realizarán en los laboratorios de La EAAB-ESP o aquellos que éste defina. Los costos en que incurra el CONTRATISTA por este concepto deberán estar incluidos dentro de los gastos administrativos del contrato y no tendrán ítems separados de pago.

· EL SUPERVISOR verificará que el CONTRATISTA cumpla con lo anterior y certificará que los materiales utilizados correspondan con los verificados y/o inspeccionados, y deberá dejar constancia escrita del sitio de instalación.

· El CONTRATISTA cumplirá entre otros, los siguientes aspectos contemplados en la Norma NS038:

· Retiro de sobrantes y disposición de materiales: El CONTRATISTA velará que no permanezcan al lado de las excavaciones, materiales sobrantes de las mismas o de las labores de limpieza y descapote; por lo tanto, el transporte de estos deberá hacerse en forma inmediata y directa desde la excavación y áreas despejadas hasta el equipo de acarreo. Dichos materiales deberán ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el CONTRATISTA y aprobados por la autoridad ambiental competente. El SUPERVISOR verificará que la disposición de los escombros sea legal y que se haga de forma adecuada. En caso de que el material de excavación sea aceptado como relleno, se procederá como lo establecen los términos de condiciones de la obra.

22. Liquidación del contrato

EL CONTRATISTA elaborará en conjunto con EL SUPERVISOR el acta de liquidación final del contrato, con sus correspondientes anexos, en los términos que indica la ley y de acuerdo con las disposiciones de La EAAB-ESP.

Para la liquidación del contrato, EL CONTRATISTA efectuará la corrección de defectos y realizará la adecuación final de las zonas de las obras. EL SUPERVISOR se asegurará del establecimiento de las pólizas requeridas, por parte DEL CONTRATISTA, para la terminación del Contrato.

· CONDICIONES PARTICULARES  
   
	Descripción de la Obra
	Se realizará el mantenimiento preventivo de la planta física de las sedes: Central de Operaciones, Centro Operativo del Agua (COA), Subcentral Santa Lucia, Colegio Ramon B. Jimeno, Puntos de Atención y Cades, Casinos, Subcentral Usaquén, Centro de Control Modelia y Centros de Acopio propiedad de la EAAB-ESP. 

	Objetivo General 

	Desarrollar el mantenimiento de la planta física en la Central de Operaciones, Centro Operativo del Agua (COA), Subcentral Santa Lucia, Colegio Ramon B. Jimeno, Puntos de Atención y Cades, Casinos, Subcentral Usaquén, Centro de Control Modelia y Centros de Acopio.

	Objetivos Específicos 

	· Ejecutar todas las actividades del proyecto
· Realizar adecuaciones locativas para tener espacios que cumplan con los lineamientos básicos de la normatividad vigente. 
· Mantenimiento y adecuación de los espacios óptimos para funcionarios y visitantes.

	Descripción y Alcance 

	La Supervisión del contrato será integral y tendrá la responsabilidad de realizar seguimiento y control al contrato de obra. 

	Periodicidad en la entrega de los informes documentos o entregables
	Se deberán entregar informes de avance del proceso de obra semanales en los comités de obra, de manera mensual se deberán entregar toda la documentación de avance del contrato.



32.1. NORMAS TÉCNICAS APLICABLES

	NOMBRE
	CODIGO 
	VERSIÓN

	Resolución 0233 de 2025 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP
	Manual de Contratación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP.
	vigente a la fecha de suscripción del contrato

	Resolución 1229 de 2021 
	Manual de Supervisión e interventoría de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP.
	vigente a la fecha de suscripción del contrato

	NSR - 10 
	Norma Colombiana Sismo Resistente, Última Versión 2010 
	vigente a la fecha de suscripción del contrato

	SISTEC 
	Normas Técnicas de la EAAB-ESP 
	vigente a la fecha de suscripción del contrato

	Acuerdo No. 16 del 30 de julio de 2018 
	Código de Integridad de la EAAB-ESP 
	vigente a la fecha de suscripción del contrato

	Acuerdo 114 de 2003 Secretaría Distrital de Ambiente
	Por el cual se impulsa en las entidades distritales, el aprovechamiento eficiente de residuos sólidos"
	vigente a la fecha de suscripción del contrato

	Resolución 242 de 2014 Secretaría Distrital de Ambiente
	Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA”
	vigente a la fecha de suscripción del contrato

	Decreto 1076 del 2015 Secretaría Distrital de Ambiente
	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
	vigente a la fecha de suscripción del contrato

	Decreto 1079 de 2015 Secretaría Distrital de Ambiente
	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte
	vigente a la fecha de suscripción del contrato

	Decreto 815 de 2017 Secretaría Distrital de Ambiente
	Por medio del cual se establecen los lineamientos para la formulación e implementación de los instrumentos operativos de planeación ambiental del Distrito PACA, PAL y PIGA, y se dictan otras disposiciones
	vigente a la fecha de suscripción del contrato

	RAS 
	Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS
	vigente a la fecha de suscripción del contrato

	RETIE
	Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE
	vigente a la fecha de suscripción del contrato

	RETILAP
	Reglamento Técnico de iluminación y Alumbrado Público-RETILAP.
	vigente a la fecha de suscripción del contrato

	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

	DECRETO 2525 DE 2010 
DECRETO 092 DE 2011 


	 Modifica el Decreto Nacional 926 de 2010, por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismorresistentes NSR-10, respecto de su entrada en vigor y las derogatorias y dicta disposiciones relacionadas con la modificación y revalidación de licencias de construcción vigentes

	vigente a la fecha de suscripción del contrato

	
DECRETO 2113 DE 2019 
	por el cual se incorpora al Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10 el documento AIS-610-EP-2017 - Evaluación e Intervención de Edificaciones Patrimoniales de uno y dos pisos de Adobe y Tapia Pisada, y se dictan otras Disposiciones.
	vigente a la fecha de suscripción del contrato

	DECRETO 340 DE 2012 
	Modifica parcialmente el Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes, NSR-10. en los ordinales, numerales, literales y párrafos, figuras, tablas, notas, ecuaciones, valores, coeficientes y demás aspectos técnicos. 
	vigente a la fecha de suscripción del contrato

	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2050 CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO 
	Código eléctrico colombiano. 
	vigente a la fecha de suscripción del contrato

	NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR -10 

	NTC 1500
	Código colombiano de instalaciones hidráulicas y sanitarias.
	vigente a la fecha de suscripción del contrato

	Resolución 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo.
	por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.
	vigente a la fecha de suscripción del contrato

	Resolución 40117 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía
	mediante la cual se adopta el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).
	vigente a la fecha de suscripción del contrato

	Resolución 40150 de 2024.
	por la cual se expide el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP).
	vigente a la fecha de suscripción del contrato

	Resolución 501 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
	instalaciones hidrosanitarias
	vigente a la fecha de suscripción del contrato

	Decreto 1072 de 2015
	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo)
	vigente a la fecha de suscripción del contrato

	Resolución 0312 de 2019
	estándares Mínimos del SG-SST.
	vigente a la fecha de suscripción del contrato

	Ley 1562 de 2012 
	Sistema General de Riesgos Laborales.
	vigente a la fecha de suscripción del contrato

	Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 
	INVIAS - Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, versión vigente, en lo que resulte aplicable a las actividades objeto del contrato.
	vigente a la fecha de suscripción del contrato



32.2. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se requiere


33. [bookmark: BAMB_NOLIC]BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN MATERIA AMBIENTAL

Reducción en la base gravable del impuesto a la renta por inversiones en mejoramiento o control del medio ambiente:  Si aplica    ☐                No aplica   ☒ 

	Reducción en la base gravable del impuesto a la renta por inversiones en investigación y desarrollo tecnológico:           Si aplica    ☐                No aplica   ☒

	Bienes excluidos del impuesto sobre las ventas (IVA): Si aplica  ☒    No aplica   ☐


34. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

   SI   ☐              	NO ☒


35. ENTREGA DE BIENES:

          SI   ☐              	NO ☒


36. GENERACIÓN DE ACTIVOS: (aplica todos)
 
          SI   ☐              	NO ☒


37. ANEXOS

a) Ficha técnica del SGI del proyecto (Cuando aplique)
b) PRESUPUESTO OFICIAL elaborado en el formato MPFB120F02, en medio magnético, suscrito por la Gerente Corporativa Gestión Humana y Administrativa
c) Matriz de Riesgos Previsibles 
d) [bookmark: _Hlk75943660]Estudio del Sector 






	CONCLUSIÓN  



Elaborados los estudios previos se evidencia la necesidad de adelantar el proceso de contratación con el invitado sugerido y evaluado, cuyos soportes se adjuntan al presente documento. 

APROBACIÓN

La información consignada en este documento, fue estructurada y verificada por las siguientes personas:

	Funcionario/Contratista
	Nombre
	Fecha

	Proyectado por:
	Julio Cesar Martínez 
	2/10/2026

	Revisado por:
	Carolina Arcila Villa
	2/10/2026

	Revisado por:
	Liliana García Velasquez
	2/10/2026

	Revisado por:
	Diego Ayala Monje
	2/10/2026

	Revisado por:
	Lady Guayacundo Duarte
	2/10/2026

	Aprobado por:
	Marina Montes Álvarez
	2/10/2026



Revisada la información, la Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa, aprueba la solicitud de contratación en los términos previstos en este documento.

Persona de contacto: Julio Cesar Martínez Hernández
Ext: 3166133360
E-mail jcmartinez@acueducto.com.co
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~ _FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO - FORTALECIMIENTO ADMINISTRAT |

Mercadoa BOGOTA (AREA INFLUENCIA EAAD)
Beneficiar

sistema 6. FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO
Cadena 1. FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO

Tipo . MANTENIMIENTO

Clasificacién 11005. FORTALECIMIENTO - OTROS EQUIPOS
Activo CRA INSTITUCIONALES

Programa 1. PROGRAMA ESTANDAR (. ADMINISTRATIVO)
Técnico

‘Subprograma

Objetivo Estratégico 1 EFICIENCIA OPERACIONAL

Estrategia LPRESTACION DEL SERVICIO

Indicador 4.CONTINUIDAD DE SERVICIO

Recursosde  Fundionamiento

i
CODIGO SAP

FA6085.034 | 2026 - Mantenimiento de la planta fisica, puntos de atencién
¥ CADES, casinos, colegio, casas guardabosques y centros.

acRoPRoTEcTo de acopio Funcionamiento
CODIGO SIG-
0062026 2026 - Mantenimiento de a planta fisica, puntos de atenciony.
‘CADES, casinos, colegio, casas guardabosques y centros de acopio
Funcionamiento
1. Datos Basicos

Gerencia Responsable Gestion Humana
Dieccion Direceion de Servicios Administrativos

Funcionario responsabie de fa formiacion de poyecto (Lider de Proyecto) Julio Cesar
Martinez Hernandez

Planificador del Area: Maria Dl Carmen Ome GuevaraEAAB

2 Justficacion
Dar cumpimiento al Acuerdo 11 del 25 de juio de 2013, el cualestablece en el Aricuo 27 as:
responsablicades de la Diteccion Servicios Adminisiratvos deriro de las cuales se encuertra
“Pranificar, coordinar y desarrolr los poyectos de consiTuccidn,femodelacion, adecuaciony
marterimiento de la nfraestructura fisica de a Empresa’ (Aricuo 27 Numeral5) hacen parte
dela infraestnciura fsica de la EARB-ESP las sedes adminsratvas Central de operaciones,
Usaquén, Sarta ucia, COA, Centro de contiol modea, Colegio Ramon B Jimeno, Casinos,
puntos de alencion, cades, asi mismo de s Casas Guardabosques y ceniios de Acopios. De
‘esta manera se busca meforar el corfort en el &mbito diario e abajo, clevar los nvees de
caldad, eficacia, eficiencia y efectvidad en s tareas que cumple en procura de la misicn
Insttucional, asi como presentar una buena imagen de a insucion e benefico de os
usuarios que acudena la enidad
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