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SOLICITUD DE PROCESO DE CONTRATACIÓN

                                               
	    Fecha:
	16/10/2026



INVITACIÓN PUBLICA
ACUERDO MARCO
suministro

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

	Número del CDP:
	No aplica

	Número solicitud de pedido:
	No aplica

	Imputación presupuestal: 
	Funcionamiento
	Centro de costo:
	25300

	Número del grupo en plan de contratación o número y fecha del acta de comité corporativo:
	

	Código de la ficha del SGI:
	No aplica

	Objeto del contrato:
	ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE POLICLORURO DE ALUMINIO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EAAB-ESP



2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

	Código del proyecto:
	No aplica

	Área responsable del proyecto:
	Dirección Abastecimiento

	Macroproyecto:
	No aplica

	
Ubicación de la ejecución del proyecto:
· Planta Tibitoc (Kilómetro 4.5 vía Briceño-Zipaquirá)
· Planta Wiesner (Kilómetro 12 vía Bogotá- La Calera)
Planta El Dorado (900 metros antes del primer túnel vía Villavicencio, vereda el UVAL, Usme)

	Descripción del proyecto: Suministro de policloruro de aluminio según especificación técnica en viajes de aproximadamente 34 toneladas para las plantas Wiesner, Tibitoc y El Dorado, y 1300 kilos para planta Yomasa (con entrega en planta El Dorado).

	
Metas e indicadores del proyecto: Objetivos estratégicos, estrategias e indicadores del PGE 2024-2028 a los cuales se les está apuntando:

	Objetivo estratégico
	Estrategia

	4
	Garantizar la eficiencia operacional
	4.1
	Excelencia en la prestación del servicio 











3. JUSTIFICACIÓN 

a) Necesidad:

De conformidad con el Acuerdo No. 11 de 2013 “Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP, y se determinan las responsabilidades de sus dependencias”, en cuyo artículo 37 en concordancia con el artículo 1 numeral 8, se definió que la Gerencia Corporativa Sistema Maestro, a través de su Dirección de Abastecimiento, debe (…) 2. Coordinar la ejecución de los procesos de tratamiento de agua que se ha de suministrar a los usuarios en términos de cantidad, oportunidad y continuidad, cumpliendo los requisitos de calidad establecidos en la normatividad legal vigente y las normas de la Empresa (…)”, se ha establecido que el cumplimiento de los valores o límites indicados para las diferentes características que determinan la calidad en el agua para el consumo humano requerida en el Decreto 1575 de 2007 y la resolución 2115 de 2007, se alcanza con los procesos de tratamiento a través del uso de oxidantes, floculantes, coagulantes, desinfectantes, estabilizantes, entre otros productos. 

Todas las plantas de la Dirección de Abastecimiento de la EAAB-ESP, entre sus procesos de tratamiento cuentan con coagulación – floculación y para los mismos, se utilizan los insumos sulfato de aluminio y policloruro de aluminio. El empleo de uno u otro depende de las condiciones de calidad del agua cruda. Por lo expuesto, el suministro de policloruro de aluminio es de vital importancia y debe ser permanente con el fin de no afectar la potabilización y por ende la calidad del agua que se suministra a la ciudad.

El Policloruro de Aluminio se emplea en el proceso de remoción de turbiedad y color   en las plantas de tratamiento de la EAAB-ESP, en la planta Yomasa es el único coagulante empleado, en planta El Dorado se utiliza alternado con sulfato de aluminio líquido, en la planta Tibitoc se emplea en combinación con sulfato de aluminio, y en planta Wiesner es combinado con polímero catiónico.

En la presente solicitud e Acuerdo Marco se manejarán tres (3) especificaciones técnicas diferentes del PAC dado que, por los factores asociados a los parámetros de calidad del agua en cada una de las plantas es diferente el porcentaje de alúmina y la basicidad requerido para la formación de FLOC (Conglomerado de partículas sólidas que se genera a través de los procesos de coagulación y floculación) que permita la sedimentación y retención en los filtros.

Lo anterior, con el fin de cumplir con la normatividad vigente de calidad para agua potable (Decreto 1575 de 2007), al realizar la remoción de turbiedad y color, para lo cual se emplean coagulantes inorgánicos y polímeros para el cumplimiento de la normatividad interna de la EAAB-ESP, que es más exigente a la mencionada en el Decreto.

[bookmark: _Int_arD4Izub]Para cumplir en todo momento con las remociones y los parámetros de calidad de agua establecidos a través de las normas nacionales e internas de la EAAB-ESP, se debe contar con la disponibilidad del policloruro de aluminio para ser empleado como coagulante y garantizar la continuidad del proceso de acuerdo con los procedimientos establecidos en cada una de las plantas en cuanto al uso del producto.

Dados los consumos actuales, y las cantidades disponibles del Policloruro de Aluminio, es imperioso mantener la continuidad de este suministro, bajo condiciones que a su vez resulten beneficiosas para la EAAB-ESP por lo tanto se requiere iniciar con tiempo el proceso licitatorio para tener en todo momento disponibilidad de policloruro de aluminio, ya que el acuerdo marco actual que incluye los contratos No. 3-06-11900-1700-2024, 3-06-11900-1701-2024 y 3-06-11900-1702-2024 cuentan con fecha de terminación el 11 de diciembre de 2026.

Por lo expuesto, el suministro de policloruro de aluminio es de vital importancia y debe ser permanente a fin de no afectar la potabilización y por ende la calidad del agua que se suministra a la ciudad y demás usuarios de la EAAB-ESP, en especial en época de invierno, y así, cumplir con lo establecido en la resolución No. 2115 de 2007.  

b) Conveniencia:

Con el fin de garantizar el suministro de este insumo, en el año 2024 se adelantó el proceso AMEAB-1677-2024, con el objeto “ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE POLICLORURO DE ALUMINIO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EAAB-ESP”.  Como resultado de este proceso se suscribieron los contratos 3-06-11900-1700-2024, 3-06-11900-1701-2024 y 3-06-11900-1702-2024 con las empresas PRODUCTOS PANAMERICANOS S.A., QUIMPAC DE COLOMBIA S.A, y SULFOQUÍMICA S.A. respectivamente, con plazo de ejecución de 24 meses. Contratos que fueron ejecutados bajo la modalidad de Acuerdo Marco, los cuales finalizan el próximo 11 de diciembre de 2026 de acuerdo con lo descrito en las respectivas actas de inicio. 

Los contratos de Acuerdo Marco vigentes, asociados al proceso AMEAB-1677-2024, han completado, a la fecha de estructuración del presente documento, 21 meses de ejecución. Durante este período, se ha evidenciado un suministro oportuno y eficiente de los productos requeridos, generando beneficios económicos para la EAAB-ESP, optimizando la gestión administrativa y permitiendo la participación de múltiples proveedores. Esto último representa una ventaja frente al esquema de contratación con un único proveedor por períodos más cortos de tiempo. En este sentido, los resultados obtenidos constituyen el principal sustento para que el nuevo proceso contractual se proyecte con un plazo mínimo de ejecución de treinta y seis (36) meses, manteniendo las condiciones contractuales asociadas a un acuerdo marco. 

Dada la finalización de los contratos y la necesidad de continuar con el suministro oportuno para garantizar la adecuada operación de las plantas de tratamiento con el fin de cumplir con los valores límite indicados en el marco de la evaluación de calidad de agua para el consumo humano requerida en la Resolución 2115 de 2007, la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro considera que es conveniente gestionar el proceso administrativo necesario para adquirir el insumo, minimizando así el riesgo al asegurar el suministro oportuno del agua potable. 

Por lo expuesto, se considera adelantar nuevamente una Invitación Pública para contratar un Acuerdo Marco, dando continuidad a esta modalidad de adquisición de los insumos mediante la generación de órdenes de compra conforme a la necesidad del producto.  

Es conveniente contar con el presente proceso teniendo en cuenta las necesidades de producto en cantidad y calidad, en especial para garantizar la dosificación en caso de mayores consumos por situaciones de calidad de agua cruda, sin afectar el suministro por no poder cumplir con los parámetros de calidad de agua potable.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo Trigésimo Séptimo del Manual de Contratación de la EAAB, la modalidad de selección aplicable para el presente proceso corresponde a un acuerdo marco con el fin de suscribirlo con uno o varios proveedores del mismo insumo. 

c) Oportunidad:

Es oportuno adelantar el proceso de contratación requerido, con el fin de garantizar la continuidad del suministro y por ende la continuidad en la prestación del servicio. Adicionalmente, el disponer de Policloruro de Aluminio - PAC como coagulante permite tener la flexibilidad operativa en las plantas; por lo que el suministro continuo de este insumo químico permitirá garantizar una mejor eficiencia en los procesos de potabilización de agua, para cumplir con la normatividad vigente relacionada con el agua para consumo humano.  

Cabe aclarar que este proceso de suministro está incluido en el plan anual de compras. Adicionalmente, se cuenta con los recursos aprobados en la presente vigencia para adelantar el respectivo proceso de contratación.

4. PRESUPUESTO DEL PROCESO

Fuente de financiación:    Recursos Propios ( Funcionamiento)

El presupuesto estimado de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP para la ejecución del objeto de la presente invitación es la suma de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS ($29.209.068.000) M/CTE. IVA INCLUIDO, de acuerdo con lo establecido en el formato de presupuesto, el cual forma parte integral de este documento, discriminado de la siguiente manera:

	ÍTEM
	PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL ACUERDO MARCO
	PRESUPUESTO ESTIMADO PARA DOCE (12) MESES DE EJECUCIÓN DEL ACUERCO MARCO

	ÍTEM 1 - POLICLORURO DE ALUMINIO 14-16 % Al2O3
	$18.832.464.000
	$6.277.488.000

	ÍTEM 2 – POLICLORURO DE ALUMINIO 19-21 % Al2O3
	$10.275.840.000
	$3.425.280.000

	ÍTEM 3 – POLICLORURO DE ALUMINIO 22-23 % Al2O3
	$100.764.000
	$33.588.000

	TOTAL
	$29.209.068.000
	$9.736.356.000



El Acuerdo Marco es un negocio jurídico de cuantía indeterminada.  El valor total del Acuerdo Marco corresponderá a la suma del valor de las Órdenes de Compra que sean expedidas durante su vigencia.

El proponente podrá presentar oferta para uno (1), varios o la totalidad de los ítems objeto de la presente invitación. En caso de resultar adjudicatario del Acuerdo Marco, únicamente podrá participar en las Órdenes de Compra que se emitan respecto de los ítems para los cuales haya presentado oferta y haya sido habilitado dentro del proceso de selección.

No obstante, durante la ejecución del Acuerdo Marco, el proveedor podrá solicitar a la EAAB-ESP la inclusión de uno o más ítems respecto de los cuales no presentó oferta inicialmente. Dicha inclusión estará supeditada a la aprobación de la correspondiente modificación contractual por parte de la EAAB-ESP y a la aceptación expresa, por parte del proveedor, de las condiciones técnicas, comerciales y económicas establecidas en el Acuerdo Marco para los respectivos ítems, incluido el precio de referencia previamente establecido. Una vez formalizada la modificación contractual, el proveedor podrá participar en las Órdenes de Compra asociadas a los nuevos ítems incorporados.

Aplica IVA:	                          	             SI   ☒ 	NO ☐

Requiere vigencias futuras:             	SI   ☐ 	NO ☒

Fuente de financiación:			Recursos Propios ( Funcionamiento)
  
NOTA: Para efectos de la presente invitación, se estima el presupuesto de referencia descrito con anterioridad, calculado con base en las necesidades proyectadas y en las cantidades estimadas consignadas en el formato de presupuesto que hace parte integral del presente documento.

No obstante, dicho valor constituye únicamente una estimación para fines de evaluación y estructuración del proceso, por lo que no representa una obligación de compra, compromiso presupuestal ni ejecución mínima garantizada por parte de la EAAB-ESP.

El Acuerdo Marco es un negocio jurídico de cuantía indeterminada. En consecuencia, la ejecución de recursos y la constitución de compromisos presupuestales se materializarán únicamente mediante la expedición de las respectivas Órdenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo Marco, de acuerdo con las necesidades efectivas de la Empresa. 

5. [bookmark: _Hlk82808698]ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y PRECIOS DEL MERCADO: 
[bookmark: OPC_OTRS][bookmark: _Hlk197343991]El presupuesto fue elaborado mediante: Sondeo de mercado   ☒

Se solicitaron cotizaciones a las firmas SULFOQUIMICA S.A., QUIMPAC DE COLOMBIA S.AS y PQP S.A., considerando que en el mercado para suministro de Policloruro de Aluminio son los únicos proveedores que cumplen con capacidad instalada para suministrar este insumo en las cantidades requeridas por la EAAB-ESP. 

Las compañías SULFOQUÍMICA S.A. y QUIMPAC DE COLOMBIA SA respondieron afirmativamente al requerimiento emitiendo la correspondiente cotización para los productos requeridos. Por su parte, la empresa PQP S.A. respondió vía correo electrónico informando que se abstenían de presentar la oferta económica justificando lo descrito a continuación: “no contamos con las condiciones necesarias para presentar una oferta económica competitiva y alineada con las expectativas del proceso”, lo anterior sustentado en que el Policloruro de aluminio de 14-16% AL2O3 no cumple con las especificaciones técnicas requeridas y para el producto en concentración de 22-23% las cantidades son muy pequeñas y no son competitivos. 

Por lo mencionado, se determinó el presupuesto para esta invitación teniendo en cuenta la cotización enviada por las 2 empresas que presentaron cotización, teniendo en cuenta que las cotizaciones recibidas corresponden a proveedores del sector con capacidad para atender el objeto contractual, y considerando que reflejan las condiciones actuales del mercado para los insumos requeridos. 

A continuación, se describen los valores unitarios cotizados por cada una de las empresas en mención, así mismo se adjuntan las respectivas cotizaciones y el cuadro comparativo de precios en su formato versión vigente:
 
[image: ]

Las cotizaciones incluyen transporte y todos los costos derivados para la entrega del producto químico en las instalaciones de las plantas de la EAAB-ESP. 

Para determinar el presupuesto oficial de la invitación se tomó el valor promedio de cada ítem cotizado por las firmas SULFOQUÍMICA y QUIMPAC DE COLOMBIA S.A, cuyo valor se multiplicó por las cantidades previstas a suministrar, las cuales resultan del consumo promedio mensual de cada insumo en las plantas de tratamiento por el plazo del contrato.
 

Las necesidades estimadas de las plantas son las siguientes:

· Policloruro de Aluminio 14-16% Al2O3: El suministro estimado es de aproximadamente 8.568 Toneladas durante los treinta y seis (36) meses para los que se proyecta el acuerdo marco.

· Policloruro de Aluminio 19-21% Al2O3: El suministro estimado es de aproximadamente 4.014 Toneladas durante los treinta y seis (36) meses para los que se proyecta el acuerdo marco.

· Policloruro de Aluminio 22-23% Al2O3: El suministro estimado es de aproximadamente 36 Toneladas durante los treinta y seis (36) meses para los que se proyecta el acuerdo marco.

6. [bookmark: _Hlk82808735]CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES –RUP

	Código UNSPSC
	Descripción

	47101600
	Consumibles para el tratamiento de agua

	73101600
	Producción de químicos y fertilizantes

	12352300
	Compuestos inorgánicos

	12352400
	Mezclas



7. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo total para la ejecución del Acuerdo Marco es de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio.

Durante este periodo de vigencia, las partes podrán suscribir una o varias órdenes de compra conforme con las necesidades que vayan surgiendo por parte de la Empresa, pero no existirá obligación para la EAAB-ESP de suscribir alguna si no es requerida.

En ningún caso se podrán emitir órdenes de compra que superen la vigencia del Acuerdo Marco, para lo cual tanto el contratista como el supervisor deberán tener en cuenta los tiempos de entrega con el fin de que estos no superen el plazo de ejecución aquí establecido.

Nota:  

Para el caso en que resulten más de dos (2) adjudicatarios, el acta de inicio se suscribirá una vez al menos dos (2) de ellos hayan cumplido la etapa de verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos para dar inicio al contrato (aprobación de garantías, verificación de especificaciones técnicas, entre otros). En este escenario, el plazo de ejecución de los contratos será de treinta y seis (36) meses.

Si alguno de los adjudicatarios restantes cumple con los requisitos en una fecha posterior, se procederá a suscribir el acta de inicio correspondiente, con un plazo de ejecución equivalente al tiempo restante de los contratos que iniciaron previamente.

8. FORMA DE PAGO:

La EAAB-ESP pagará el valor de las Órdenes de Compra que se lleguen a celebrar, y de acuerdo con las cantidades efectivamente entregadas a satisfacción del supervisor de la Orden de Compra de EAAB.

[bookmark: ANT_OBR]Los pagos se realizarán a los treinta (30) días calendario, siguientes a la radicación de la factura, previa presentación del informe y soportes de cuenta respectivos debidamente documentados y aprobados por el Supervisor de la Orden de Compra. 

8.1 ANTICIPO

       Aplica Anticipo:	                          	SI   ☐    	NO ☒
[bookmark: PANT_COM_SUM]
8.2 PAGO ANTICIPADO

Aplica pago anticipado para el proyecto a ejecutar:	Si aplica   ☐     No aplica ☒  

8.3 PRECALIFICACIÓN:

La invitación pública será adelantada con precalificación

Si aplica   ☐   No aplica ☒  

En caso afirmativo señala el tipo

Precalificación con oferta  ☐   No Precalificación ☒ 

9. CUPO DE CRÉDITO 

Si aplica   ☐   No aplica ☒  

10. [bookmark: _Hlk82810266]FORMULA DE AJUSTE: 

El contrato requiere ajuste                 SI   ☒ 	NO ☐
Cada seis (6) meses del desarrollo del contrato o cuando las condiciones del mercado lo ameriten, se realizará ajuste del valor unitario de referencia establecido para las órdenes de compra de los productos químicos, empleando la siguiente formula:
 
 

Donde: 

P = Precio Ajustado ($/Kg) 
Po = Precio pactado en el Contrato ($/Kg) o último precio vigente (en caso de tener actualizaciones)

IPPN 34240 = Índice de precios Productor Nacional DANE (IPP), del grupo 34240 – Producción Nacional “Fosfatos de triamonio; sales y peroxisales de ácidos inorgánicos y metales n.c.p. (excepto el cloruro de amonio que se incluye en la subclase 34653)” que incluye la subclase 3424019 “Policloruro de Aluminio”.

Subíndice “i” = período de revisión i (índice del último mes que tenga valor definitivo en anexo publicado por el DANE en el mes en el que se realice la actualización del ítem.

Subíndice “0” = período base (índice del mes de cierre del proceso de selección).
Notas:
1. Esta fórmula es susceptible de revisión por parte de la EAAB-ESP en el momento que se requiera, ya sea por cambio en la normativa existente o en los índices usados para su estructuración.
2. Los valores ajustados no constituyen en ninguna forma el reconocimiento de perjuicios económicos a favor del contratista, por consiguiente, no generarán intereses de mora, ni corrientes, solo representan un mayor valor en el precio tope de cada uno de los ítems del contrato de acuerdo marco, sin afectar el valor estimado del contrato de acuerdo marco, ni de las órdenes de compra expedidas antes de la fecha de ajuste.
3. Para el cálculo del ajuste se tomarán todos los decimales relacionados en los anexos publicados por el DANE, por tanto, el Índice Precios al Consumidor no será objeto de redondeo.
4. Una vez adjudicada la orden de compra el valor ofertado no será objeto de ajuste.

Revisión extraordinaria de precios

a. Una vez suscrito el Acuerdo Marco, en cualquier momento la EAAB-ESP podrá verificar en el mercado los precios de los insumos objeto del contrato. En caso de identificarse una diferencia frente a los precios actuales del mercado que implique una variación superior al 10% frente a los valores ya ajustados, se procederá a negociar un ajuste con los proveedores adjudicatarios. Dicho ajuste se formalizará mediante la suscripción de la respectiva acta de modificación entre la EAAB-ESP y los proveedores.

Si no se alcanza un acuerdo, la EAAB-ESP se reserva la facultad de dar por terminado anticipadamente el Acuerdo Marco.

b. El proveedor únicamente podrá solicitar ajustes de precios adjuntando los soportes que justifiquen la actualización, los cuales deberán corresponder a variables económicas y no a circunstancias imputables al proveedor. La EAAB-ESP analizará la solicitud y, de considerarlo procedente, adelantará la respectiva negociación, aceptación o negación. En caso de no lograrse un acuerdo, la EAAB-ESP podrá eliminar el ítem del Acuerdo Marco.

Los ajustes se formalizarán mediante modificación del contrato suscrito entre la EAAB-ESP y los contratistas. La solicitud solo se entenderá radicada si se presenta acompañada de los documentos soporte de la actualización, tales como:

· Facturas de compra de insumos, productos y/o materiales necesarios para la fabricación del elemento objeto del ajuste, con fecha de expedición no anterior al inicio del contrato.

· Estructura de costos que especifique claramente el porcentaje de impacto del insumo, producto y/o material cuyo incremento se acredita.

El análisis de la solicitud únicamente iniciará cuando se cuente con soportes de al menos el 60% de los contratistas del Acuerdo Marco.

Si transcurren más de treinta (30) días calendario desde la fecha de la solicitud sin que se alleguen los documentos soporte, esta se entenderá desistida
VISITA Y/O CONFERENCIA TÉCNICA: 

SI   ☒ 	       NO ☐

Lugar de reunión: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Modalidad: Virtual

Hora:  De acuerdo con lo establecido en el cronograma de las Condiciones y Términos de la Invitación Pública. 

Nota: El hecho de no asistir a la visita o conferencia técnica no generará reclamación posterior por desconocimiento del sitio a intervenir o actividades a realizar.

11. [bookmark: ABO_OBR]ABONO DE LA OFERTA: 

SI   ☐ 	     NO ☒
 
12. REQUISITOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

Las exigencias señaladas a continuación se formulan teniendo en cuenta la naturaleza del objeto, el valor, el tipo de contrato a celebrar y las actividades a contratar, especialmente teniendo en cuenta las necesidades de la Entidad, exigencias que resultan proporcionales para el proceso y que garantizan a la Entidad la selección objetiva del futuro contratista, el que a través de su propuesta demuestre satisfacer en mejores condiciones la necesidad de la Entidad.
[bookmark: _Hlk82809194]
13. REQUISITOS HABILITANTES: 

13.1 EXPERIENCIA

Aplica circular de experiencia vigente 

SI   ☒ 	     NO ☐

a) [bookmark: _Hlk82809757][bookmark: _Hlk82809858]La experiencia requerida se deberá acreditar con la suma de máximo CUATRO (4) contratos que se encuentren relacionados en el Registro Único de Proponentes - RUP, inscritos en cualquiera de los códigos estipulados en la siguiente tabla, ejecutados y terminados en los últimos treinta (30) años anteriores a la fecha de cierre de la presente Invitación:

		Código UNSPSC
	Descripción

	47101600
	Consumibles para el tratamiento de agua

	73101600
	Producción de químicos y fertilizantes

	12352300
	Compuestos inorgánicos

	12352400
	Mezclas






La sumatoria del valor de los contratos deberá ser igual o superior a los valores que se listan a continuación, dependiendo del ítem para el cual presenta oferta:

	ÍTEM PARA EL CUAL PRESENTA OFERTA
	VALOR A ACREDITAR

	Para cada ítem individual
	55% del presupuesto estimado para 12 meses de ejecución del ítem en SMMLV vigentes.


	Para combinaciones de dos ítems
	55% de la suma de los presupuestos estimados para 12 meses de ejecución de los ítems en SMMLV vigentes.

	Para los tres items en conjunto
	55% de la suma de los presupuestos estimados para 12 meses de ejecución de los tres ítems en SMMLV vigentes.




b) El objeto o alcance de los contratos con los cuales acredita esta experiencia debe permitir evidenciar la venta o suministro en Policloruro de Aluminio, cumpliendo las siguientes condiciones dependiendo del ítem para el cual presenta oferta:

	ÍTEM PARA EL CUAL PRESENTA OFERTA
	VALOR A ACREDITAR

	Únicamente ítem 1 – Policloruro de Aluminio 14-16 % Al2O3
	Mínimo promedio de 130,9 toneladas mensuales de Policloruro de Aluminio durante un periodo de tiempo de al menos tres (3) meses continuos.

	Únicamente ítem 2 – Policloruro de Aluminio 19-21 % Al2O3
	Mínimo promedio de 61,32 toneladas mensuales de Policloruro de Aluminio durante un periodo de tiempo de al menos tres (3) meses continuos.

	Únicamente ítem 3 – Policloruro de Aluminio 22-23 % Al2O3
	Mínimo promedio de 550 Kilogramos mensuales de Policloruro de Aluminio durante un periodo de tiempo de al menos tres (3) meses continuos.

	Combinaciones de ítems
	El promedio mensual mínimo será la suma de los valores exigidos para cada ítem



Nota:

· Para acreditar la cantidad mensual de Policloruro de Aluminio suministrado, puede aportar las certificaciones de los contratos, órdenes de compra, facturas y/o cualquier otro documento expedido por la empresa contratante que permita evidenciar esta información.

· Los documentos deberán contener la información suficiente para determinar el suministro mensual durante los tres meses consecutivos mínimos solicitados

· El promedio mensual equivalente a la suma de los valores exigidos para cada ítem se podrá calcular así: 

Ejemplo:
· Ítem 1 + Ítem 2 → 192,22 toneladas mensuales.
· Ítem 1 + Ítem 3 → 131,45 toneladas mensuales.
· Ítem 2 + Ítem 3 → 61,80 toneladas mensuales.
· Ítems 1 + 2 + 3 → 192,77 toneladas mensuales.

13.2 [bookmark: PON_CON_INT]REQUISITOS PONDERABLES:  No aplica

14 CONDICIONES PARA LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

14.1 [bookmark: _Hlk82810619]VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

[bookmark: _Hlk82808791]Si aplica   ☐ 	   No aplica    ☒              

15 SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL: 

15.1 ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO MARCO:

La Dirección de Contratación y Compras, estará a cargo de la Administración del Acuerdo Marco, quién entre otras, realizará las siguientes actividades:

· Recibir las Solicitudes de Orden de Compra por parte de las diferentes áreas de la Empresa, en las cuales se debe especificar tiempo de entrega y frecuencia.
· Adelantar las Invitaciones para Propuestas de Descuento a los proveedores que suscriban el Acuerdo Marco 
· Realizar la verificación de los porcentajes de descuento ofertados por cada uno de los proveedores, a efectos de determinar quién resultará elegido para la ejecución de la Orden de Compra.
· Seguimiento de las estadísticas del Acuerdo Marco
· Seguimiento de las pólizas que amparan el Acuerdo Marco
· Las demás que se establezcan dentro del procedimiento de Administración de Acuerdos Marco de la EAAB-ESP

15.2 SUPERVISIÓN ÓRDENES DE COMPRA DERIVADAS DEL ACUERDO MARCO:

La EAAB-ESP  ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de la Órdenes de Compra a través del supervisor de la orden de compra, designado por quien se encuentre facultado para tal efecto en el área receptora del servicio, de acuerdo con la normatividad vigente,  quien velará por los intereses de la misma y tendrá las responsabilidades que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias, las cuales se estipulan en el Manual de Interventoría de la EAAB-ESP, que entre otras establece las siguientes:

· Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico y legal exigidos por la EAAB-ESP en los términos de la Invitación como requisito indispensable para suscribir el Acta de Inicio del contrato.
· Levantar y firmar las actas respectivas.
· Informar al Gerente y Director del Área sobre el desarrollo de la Orden de Compra.
· Elaborar oportunamente el acta de ejecución de la Orden de Compra.
· Reportar al administrador del acuerdo marco los incumplimientos del PROVEEDOR.
· Las demás que por ley, el Manual de Interventoría de la EAAB-ESP o el contrato le correspondan.

Nota: El recibo de Solicitudes de Trámite de Órdenes de Compra, la solicitud de descuento a los Proveedores que suscriban el Acuerdo Marco y el seguimiento de las estadísticas de este, estará a cargo de la Dirección de Contratación y Compras.

16 GARANTÍAS CONTRACTUALES: 

        Si aplica    ☒ 	       No aplica   ☐
    
        Nota: Las garantías a aplicar deberán estar acordes a lo establecido en la Circular vigente

17 CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

        Si aplica    ☒ 	       No aplica   ☐

18 [bookmark: _Hlk82810559]DESCUENTOS POR MORA O ATRASOS EN LAS OBLIGACIONES     CONTRACTUALES / CONTROL DE PLAZOS PARCIALES:

[bookmark: _Hlk106876332]En los contratos celebrados por la EAAB - ESP se estipulará una cláusula de descuentos por mora o atrasos de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación. 

	DESCRIPCIÓN
	PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO
	% DESUENTO INMEDIATO EN FACTURA

	Entrega del insumo a suministrar
	Fecha establecida en la Orden de Compra y/o el Supervisor de la Orden de Compra a través de solicitud escrita, verbal, telefónica o medio electrónico (Máximo ocho (8) días calendario).
	1% del valor de la orden de compra por cada día de atraso en la entrega

	Demora en la reposición del insumo 
	Fecha establecida con el supervisor para la entrega del producto a través de solicitud escrita, verbal, telefónica o medio electrónico (Máximo ocho (8) días calendario).
	1% del valor del lote rechazado o a reponer por cada día de atraso en la entrega.

	Cumplimiento de acuerdo de calidad (ficha técnica adjudicada)
	El proveedor debe cumplir en la totalidad del tiempo de la orden de compra las condiciones de calidad pactadas para su adjudicación de la orden de compra
	1% del valor del lote que incumpla el acuerdo de calidad pactado para la adjudicación de la orden de compra

	Reposición del insumo
	En cada orden de compra adjudicada
	Se aplicará un porcentaje del CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%) de descuento adicional al ofertado, por cada reposición requerida en la orden ejecutada inmediatamente anterior por parte del mismo proveedor, sin superar un descuento adicional del DOS POR CIENTO (2%)



19 CLÁUSULA COMPROMISORIA

        Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒

20 [bookmark: PED_CON_INT]TALLER DE PEDAGOGÍA 

        Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒

21 RIESGOS PREVISIBLES 

Se adjunta matriz de riesgos a la presente solicitud.

22 [bookmark: DIS_OBR_CON_INT]DISEÑOS, PROYECTOS Y PLANOS 

Especifique si aplica los estudios y diseños:  Si aplica    ☐      No aplica   ☒

23 [bookmark: GES_OBR_CON_INT]GESTIÓN PREDIAL

Especifique si existe afectación predial:        Si aplica    ☐        No aplica   ☒

Constancia de la declaratoria de utilidad pública:  Si aplica    ☐        No aplica   ☒
Trámite de inicio de expropiación por vía administrativa: Si aplica    ☐        No aplica   ☒

Constancia de medida cautelar:  Si aplica    ☐        No aplica   ☒

El proyecto requiere incluir el anexo de información predial definido por la Dirección de Bienes Raíces de la EAAB- ESP. Si aplica    ☐        No aplica   ☒
[bookmark: AMB_NOLIC]
24 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

No aplica

24.1 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒ 

24.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

¿Requiere Plan de Manejo Ambiental?       Si aplica    ☐        No aplica   ☒ 

· Si el proyecto requiere plan de manejo ambiental, se debe indicar si la Empresa cuenta con este plan 

¿La obra tiene Plan de Manejo Ambiental?      Si aplica    ☐        No aplica   ☒ 

25 [bookmark: CTEC_OBR_INT]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

ÍTEM 1 – POLICLORURO DE ALUMINIO 14-16%

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

El Policloruro de Aluminio será entregado en las plantas de acuerdo con las necesidades de cada una de ellas. Las necesidades de entrega para cada planta serán coordinadas por el supervisor de cada orden de compra y con el PROVEEDOR de acuerdo con las necesidades de operación de las plantas, por lo que el cronograma de entregas expuesto puede tener cambios por la operación propia.

	Cronograma de entregas estimado

	Mes
	Planta
	Ton/mes
	Ton/año

	1 a 36
	Tibitoc 
	204
	2.448

	
	Dorado
	34
	408

	TOTAL ESTIMADO PARA 12 MESES
	2.856

	TOTAL ESTIMADO PARA 36 MESES
	8.568



El cronograma aquí planteado representa una proyección de las necesidades. Sin embargo, en el marco de la ejecución de las órdenes de compra se definirán las fechas y cantidades, que pueden variar según la necesidad operativa de las plantas de tratamiento. 

La EAAB-ESP, planea adelantar órdenes de compra para un plazo de ejecución estimado de 4 meses. Sin embargo, se podrán adelantar órdenes de compra con plazos de ejecución diferentes dependiendo de las necesidades puntuales de las plantas.

ÍTEM 2 – POLICLORURO DE ALUMINIO 19-21%

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

El Policloruro de Aluminio será entregado en las plantas de acuerdo con las necesidades de cada una de ellas. Las necesidades de entrega para cada planta serán coordinadas por el supervisor de cada orden de compra y con el PROVEEDOR de acuerdo con las necesidades de operación de las plantas, por lo que el cronograma de entregas expuesto puede tener cambios por la operación propia.

	Cronograma de entregas estimado

	Mes
	Planta
	Ton/mes
	Ton/año

	1 a 36
	Wiesner 
	76,5
	918

	
	Yomasa
	1
	12

	
	Dorado
	34
	408

	TOTAL ESTIMADO PARA 12 MESES
	1.338

	TOTAL ESTIMADO PARA 36 MESES
	4.014



El cronograma aquí planteado representa una proyección de las necesidades. Sin embargo, en el marco de la ejecución de las órdenes de compra se definirán las fechas y cantidades, que pueden variar según la necesidad operativa de las plantas de tratamiento. 

La EAAB-ESP, planea adelantar órdenes de compra para un plazo de ejecución estimado de 4 meses. Sin embargo, se podrán adelantar órdenes de compra con plazos de ejecución diferentes dependiendo de las necesidades puntuales de las plantas.

ÍTEM 3 – POLICLORURO DE ALUMINIO 22-23%

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

El Policloruro de Aluminio será entregado en las plantas de acuerdo con las necesidades de cada una de ellas. Las necesidades de entrega para cada planta serán coordinadas por el supervisor de cada orden de compra y con el PROVEEDOR de acuerdo con las necesidades de operación de las plantas, por lo que el cronograma de entregas expuesto puede tener cambios por la operación propia.

	Cronograma de entregas estimado

	Mes
	Planta
	Ton/mes
	Ton/año

	
	Yomasa
	1
	12

	TOTAL ESTIMADO PARA 12 MESES
	12

	TOTAL ESTIMADO PARA 36 MESES
	36



El cronograma aquí planteado representa una proyección de las necesidades. Sin embargo, en el marco de la ejecución de las órdenes de compra se definirán las fechas y cantidades, que pueden variar según la necesidad operativa de las plantas de tratamiento. 

La EAAB-ESP, planea adelantar órdenes de compra para un plazo de ejecución estimado de 4 meses. Sin embargo, se podrán adelantar órdenes de compra con plazos de ejecución diferentes dependiendo de las necesidades puntuales de las plantas.


CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

· Código producto. 2138
· Descripción de cada Ítem solicitado: Policloruro de Aluminio que cumpla con las especificaciones técnicas mencionadas.
· Referencias Equivalentes: No se aceptan otras referencias, diferentes a las contempladas dentro del estudio de mercado del presente proceso.
· Garantía mínima exigida: Las establecidas en las especificaciones técnicas del producto.
· Certificaciones de Lote: Se debe entregar certificado de calidad por lote entregado.
· Cronograma de entregas: El policloruro de aluminio será entregado en las plantas. 
Las necesidades de entrega para cada planta serán coordinadas por el supervisor de la orden de compra con el PROVEEDOR de acuerdo con las necesidades de operación, por lo que el cronograma de entregas puede tener cambios por la operación propia.

CARGUE, TRANSPORTE Y DESCARGUE

El Policloruro de Aluminio deberá ser entregado y descargado en las bodegas de la planta Wiesner, Tibitoc, El Dorado y/o Yomasa para su almacenamiento, los costos del transporte, descargue en que incurra el PROVEEDOR no tendrán medida ni pago por separado y se consideran que están incluidos en los valores unitarios indicados en la oferta, ya que será el único pago que se realizará por el suministro del bien contratado.

El proveedor debe garantizar el cumplimiento de la normatividad existente para el transporte de sustancias químicas existentes en el país, como las concernientes sobre tipo de vehículos, peso, tamaños estipulados por el ministerio de Transporte (Decreto 1609 del 2002 del Ministerio de Transporte, y demás leyes o decretos que la reemplacen o modifiquen)

El PROVEEDOR deberá contar y suministrar los elementos para proteger el producto contra daño o deterioro en el transporte, siendo responsable por daño o deterioro causado por el transporte inadecuado.

Con cada remisión el contratista debe enviar ficha técnica del producto, un certificado de análisis de calidad del lote entregado certificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como la respectiva ficha de seguridad del producto.

En caso de incumplimiento con las características exigidas el Acueducto de Bogotá devolverá el lote completo para su restitución.

[bookmark: ALT_OBR]ALTERNATIVAS TÉCNICAS

Cumpliendo con los requisitos mínimos se solicita indicar si el proyecto a ejecutar requiere de alternativas técnicas constructivas o nuevas tecnologías y si se aceptan:

Si se requieren y se aceptan     ☐        No se requieren   ☒

26 [bookmark: SUM_OBR_INT]SUMINISTROS POR PARTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP:

Si se requieren    ☐        No se requieren   ☒

27 [bookmark: EQP_OBR_CON_INT]EQUIPO A UTILIZAR 

No aplica

28 [bookmark: PER_OBR_CON_INT]PERSONAL Y PERFILES 

No aplica

28.1 [bookmark: PERF_OBR_CON_INT][bookmark: PERFNO_OBR_CON_INT]PERFILES PARA EL PERSONAL PROFESIONAL

No aplica

28.2 PERFILES PARA EL PERSONAL NO PROFESIONAL 

No aplica

29 [bookmark: OBL_OBR_CON_INT]OBLIGACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATISTA 

GENERALES

· Cumplir con el objeto la invitación, conforme a los documentos de la invitación, la oferta y el contrato que se suscriba.

PARTICULARES: 

· Suministrar en el sitio indicado las cantidades de producto con su respectivo certificado de calidad del lote entregado.
· Realizar acompañamiento por medio de visitas técnicas para verificar el desempeño del producto con distintas calidades de agua cruda. La periodicidad de las asistencias técnicas debe ser coordinadas con el supervisor de la orden del acuerdo marco, conforme la solicitud que realice cada profesional de tratamiento de las plantas. La asistencia técnica puede incluir desarrollo de ensayos a nivel de jarras o pruebas en planta piloto, así como un informe de la asistencia técnica frente al desempeño del producto dosificado, conforme lo requerido por el supervisor de la orden del acuerdo marco, conforme la solicitud que realice cada profesional de tratamiento de las plantas
· Transportar el producto cumpliendo con todas las normas nacionales vigentes, identificando el transporte con las siglas de seguridad correspondientes al producto a transportar, y contar con todos los elementos de seguridad para el transporte por carretera, así como asumir el cargue y descargue del producto en las bodegas de las plantas de tratamiento de la EAAB-ESP.
· Contar y suministrar los elementos para proteger el producto contra daño o deterioro en el transporte, siendo responsable por daño o deterioro causado por el transporte inadecuado.
· Restituir el lote completo máximo 8 días calendario después que el supervisor informe sobre el incumplimiento de las características exigidas por la EAAB-ESP
· Garantizar durante el transporte y descargue de los productos químicos, que el personal cumpla con las medidas de seguridad.
· Presentar el certificado de calidad para las entregas a realizar, así como la ficha técnica del producto y la respectiva hoja de seguridad.

REQUISITOS TÉCNICOS PARA INICIO DE CONTRATO

Previo a la suscripción del acta de inicio, el CONTRATISTA debe presentar los Catálogos y/o Fichas Técnicas de Fabricante con el fin de que la EAAB-ESP pueda validar el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas para cada uno de los insumos alcance del objeto del contrato.


30 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El producto debe cumplir las siguientes especificaciones técnicas: 

Los requisitos químicos de aceptabilidad del Policloruro de Aluminio para cada planta de tratamiento será conforme el acuerdo de calidad pactado a través de los ensayos y definición con cada profesional de tratamiento de cada planta y estará en el marco de alguno de los siguientes rangos de contenido de Al2O3 %:

1.	14-16 contenido de Al2O3, %
2.	19-21 contenido de Al2O3, %
3.	22-23 contenido de Al2O3, %

Se entiende que en cada referencia pueden variar el rango de Al2O3, %, la basicidad y la densidad del producto, sin embargo, se requiere lo siguiente, de acuerdo con las necesidades de las plantas de tratamiento de agua potable: 

1. POLICLORURO DE ALUMINIO 14-16 % Al2O3

· La basicidad debe ser de mínimo de 35 % de OH hasta 45% de OH. 
· La densidad del producto debe ser de mínimo de 1,28 mg/l 
· Debe tener una solubilidad en agua del 100% 

2. POLICLORURO DE ALUMINIO 19-21 % Al2O3

· La basicidad debe ser de mínimo de 70 % de OH. 
· La densidad del producto debe ser de mínimo de 1,29 mg/l 
· Debe tener una solubilidad en agua del 100% 

3. POLICLORURO DE ALUMINIO 22-23 % Al2O3

· La basicidad debe ser de mínimo de 70 % de OH. 
· La densidad del producto debe ser de mínimo de 1,32 mg/l 
· Debe tener una solubilidad en agua del 100% 

Respecto al acuerdo de calidad establecido se pagará el producto de acuerdo con el valor asociado a su contenido de Al2O3 %

El reemplazo de este producto con respecto a la dosis total de Sulfato de Aluminio usado en planta deberá ser mínimo (2 a 1), es decir que 1 ppm de PAC aplicado en planta reemplace mínimo 2 ppm de sulfato aplicado.

Los requisitos químicos de aceptabilidad del Policloruro de Aluminio serán conforme a la evaluación de las fichas técnicas del fabricante, adicionalmente, la EAAB requerirá la ejecución de ensayos de jarras en las plantas de tratamiento a los proveedores previo a su vinculación al acuerdo marco. 

A continuación, se relacionan las referencias que cumplen con las características técnicas y cuentan con las verificaciones a través pruebas y/o ensayos en la PTAP Francisco Wiesner, Tibitoc y El Dorado descritas previamente y que no requieren nuevos ensayos:

	PRODUCTO
	FIRMA QUE ENSAYÓ EL PRODUCTO

	POLICLORURO DE ALUMINIO 14-16% Al2O3
Ref 5500
	QUIMPAC

	POLICLORURO DE ALUMINIO 19% Al2O3
	SULFOQUIMICA SA

	POLICLORURO DE ALUMINIO 19% Al2O3
Ref Ultrafloc 100 
	PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS

	POLICLORURO DE ALUMINIO 19-21 % Al2O3
Ref 2800
	QUIMPAC

	POLICLORURO DE ALUMINIO 21-23% Al2O3
	QUIMPAC

	POLICLORURO DE ALUMINIO 21-23% Al2O3
	SULFOQUÍMICA



Cada lote de producto entregado en planta debe venir con su correspondiente certificado de calidad. 





RESTITUCIÓN

Si la relación de sustitución del PAC respecto al sulfato de aluminio no alcanza el mínimo de 2 a 1, el proveedor debe restituir cantidades de PAC de acuerdo con las consideraciones del o los profesionales de tratamiento de las plantas, con base en las determinaciones del supervisor de la orden de compra. 

Para lo anterior, el proveedor en conjunto con el profesional de tratamiento de las divisiones podrá adelantar pruebas de jarras, en planta piloto o mediante verificación de dosis y cantidades aplicadas de producto en planta, para determinar el cumplimiento de la relación mínima de sustitución establecida. En caso de que el proveedor cuente con informes ya realizados deberá presentarlos revisados por el profesional de tratamiento de la planta.

La diferencia porcentual entre los resultados de análisis de calidad realizados en planta frente al acuerdo de calidad será el % de descuento aplicado al ítem presente incumplimiento. 

CRITERIOS DE RECHAZO

· Porcentaje de alúmina. Si el porcentaje es menor que el establecido en el acuerdo de calidad de la planta receptora del producto el lote se rechaza.
· Porcentaje de basicidad. Si el porcentaje no está dentro del rango establecido en el acuerdo de calidad de la planta receptora del producto el lote se rechaza.
· Incumplimiento de los parámetros mínimos y máximos de Acidez como Al2O3. el lote se rechaza.

MUESTREO 

Por cada producto o lote de producto suministrado a la EAAB-ESP, el proveedor debe remitir el certificado de calidad de conformidad del producto entregado, con las especificaciones técnicas definidas por la EAAB-ESP.

· Se toma la muestra durante el proceso de descargue del tanque transportador.
· Cada muestra se rotula y debe ser firmada por quien efectúa el muestreo y quien entrega la remisión.

[bookmark: _Int_jxnnBTOW]En caso de que un lote se reciba en diferentes remisiones, el muestreo se realizará en el tanque depósito.

Métodos de prueba. El muestreo y los métodos de prueba se deben realizar de acuerdo con lo especificado en la norma NTC 4760 de 2013.

EMPAQUE

Será enviado en carrotanques. Los carrotanques deben tener una condición tal que les permita transportar la solución del POLICLORURO DE ALUMINIO sin alterar su naturaleza y sin producir ningún efecto que reduzca la posibilidad de uso. Estos carrotanques deben estar dotados de un sistema de bombeo ya que el proveedor debe realizar el trasvase del producto desde el vehículo hasta los tanques de almacenamiento de las plantas

CARGUE, TRANSPORTE Y DESCARGUE

Ver anexo 1

30.1 NORMAS TÉCNICAS APLICABLES

	NOMBRE
	CODIGO
	VERSION

	Productos Químicos, Policloruro de Aluminio líquido para tratamiento de agua
	NTC 4760
	2013
VIGENTE

	Transporte. Transporte de mercancías peligrosas definiciones, clasificación, marcado, etiquetado y rotulado
	NTC 1692
	VIGENTE



30.2 INFORMACIÓN ADICIONAL

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
[bookmark: _Hlk106875565]
Para el presente proceso de selección EAAB -ESP no estableció valores unitarios tope, sino valores de referencia, resultado del análisis del sector realizado para la apertura de esta invitación.  

Dato vez que el Acuerdo Marco constituye un negocio jurídico y una herramienta de agregación de demanda, su finalidad es generar economías de escala e incrementar el poder de negociación de la Empresa. 

En consecuencia, la oferta económica presentada por los oferentes definirá los valores máximos de los insumos durante el plazo de ejecución del Acuerdo Marco. Se entiende como oferta económica los valores ingresados por los oferentes en el formulario de la plataforma SAP-ARIBA, como respuesta a las preguntas diseñadas para tal fin por la EAAB-ESP.

CONDICIONES PARA LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

a. ADJUDICACIÓN CONTRATO DE ACUERDO MARCO

Dado que el Acuerdo Marco es un negocio jurídico sin cuantía y constituye ser mecanismo de agregación de demanda, la EAAB-ESP suscribirá un contrato de Acuerdo Marco con todos los proponentes que cumplan la totalidad de las fases de evaluación jurídica, técnica, financiera y económica, siempre que se supere un mínimo de dos (2) proveedores.

No obstante, en caso de que un oferente supere las evaluaciones jurídicas, técnica, financiera y económica, la EAAB-ESP podrá, considerando las necesidades de la Empresa, continuar con tramite de adjudicación del Acuerdo Marco. En este caso, el plazo de ejecución no será superior a un (1) año.  Dicho plazo podrá ampliarse si, durante la ejecución del Acuerdo Marco, se adhieren proveedores o si las necesidades de la Empresa y las condiciones del mercado hacen conveniente su continuidad. 

b. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA DERIVADAS DEL ACUERDO MARCO

Plazo máximo para presentación de ofertas de descuento: un (1) día hábil 

Para la selección definitiva del PROVEEDOR con quien se celebrarán las ordenes de compra de cada uno de los insumos objeto de la invitación, la EAAB-ESP adelantará una Invitación a Presentar Oferta de Descuento con la totalidad de los proveedores que hacen parte de acuerdo marco.

A continuación, se detallan los criterios para selección de oferta:

	CRITERIO
	PUNTAJE

	OFERTA ECONÓMICA
	800 PUNTOS

	COMPONENTE TÉCNICO
	200 PUNTOS

	PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE
	1000 PUNTOS

	(-) FACTOR DE DESEMPEÑO ASOCIADO LA ÚLTIMA ORDEN DE COMPRA EJECUTADA POR EL PROVEEDOR
	MÁXIMO 300 PUNTOS



Para lo anterior, se tendrán en cuenta los siguientes criterios para cada uno de los insumos objeto del acuerdo marco:


i) OFERTA ECONÓMICA

El mayor puntaje se le otorgará al proveedor cuyo resultado después de aplicar el porcentaje de descuento ofertado ofrezca el menor precio, empleando la siguiente fórmula:


Donde,

Po es el puntaje obtenido
Vo es la oferta económica ofertada
Vm es la menor oferta económica ofertada por los proveedores que participaron en la invitación

ii) COMPONENTE TÉCNICO

Para la primera orden de compra derivada del acuerdo marco de cada uno de los insumos objeto del Acuerdo Marco, y hasta tanto la totalidad de los contratistas del Acuerdo Marco no hayan sido adjudicatarios de al menos una orden de compra, se emplearán los siguientes criterios:

1. POLICLORURO DE ALUMINIO 14-16 % Al2O3

	Al2O3 (%)
	PUNTAJE

	Menor a 14% o mayor de 16% de Al2O3
	0 puntos

	Mayor o igual a 14 o menor o igual a 16 % Al2O3
	80 puntos

	Basicidad (% de OH)
	PUNTAJE

	Menor a 35% o mayor 45%
	0 puntos

	Entre 35% - 45%
	80 puntos

	Densidad (mg/l)
	PUNTAJE

	Menor a 1,28 mg/l
	0 puntos

	Mayor o Igual a 1,28 mg/l
	40 puntos



2. POLICLORURO DE ALUMINIO 19-21 % Al2O3

	Al2O3 (%)
	PUNTAJE

	Menor a 19% o mayor de 21% de Al2O3
	0 puntos

	Mayor o igual a 19 o menor o igual a 21 % Al2O3
	80 puntos

	Basicidad (% de OH)
	PUNTAJE

	Menor a 70 %
	0 puntos

	Mayor o Igual a 70 %
	80 puntos

	Densidad (mg/l)
	PUNTAJE

	Menor a 1,29 mg/l
	0 puntos

	Mayor o Igual a 1,29 mg/l
	40 puntos



3. POLICLORURO DE ALUMINIO 22-23 % Al2O3

	Al2O3 (%)
	PUNTAJE

	Menor a 22 % o mayor de 23% de Al2O3
	0 puntos

	Mayor o igual a 22 o menor o igual a 23 % Al2O3
	80 puntos

	Basicidad (% de OH)
	PUNTAJE

	Menor a 70 %
	0 puntos

	Mayor o Igual a 70 %
	80 puntos

	Densidad (mg/l)
	PUNTAJE

	Menor a 1,32 mg/l
	0 puntos

	Mayor o Igual a 1,32 mg/l
	40 puntos



Estos valores se calcularán con las Fichas Técnicas que deberán ser presentados para iniciar los contratos de Acuerdo Marco. Cada ficha técnica suministrada deberá permitir identificar con claridad a qué ítem corresponde. Para efectuar las pruebas de jarras se debe tener en cuenta lo descrito en el Instructivo MPMA0211I10 Ensayo de Tratabilidad.
	
	
	
	
	



Una vez todos los CONTRATISTAS del Acuerdo Marco hubiesen resultado adjudicatarios de al menos una orden de compra, los criterios de calificación se tomarán con base en el comportamiento del producto entregado en la última orden ejecutada por el cada uno de los contratistas, así:

La EAAB-ESP, asignará un puntaje ponderado por:

· POLICLORURO DE ALUMINIO 14-16 % Al2O3

1. La medición de Al2O3 (%) de los lotes aleatoriamente analizados en la última Orden de Compra ejecutada por el proveedor, aplicando la siguiente fórmula:



Donde,

Po, es el puntaje obtenido
n≥14;≤16, es el número de lotes con el resultado de Al2O3 (%) mayor o igual a 14% y menor o igual al 16%.
N, es el número total de lotes para los cuales se tomó la muestra

2. La medición de Basicidad (% en peso) de los lotes aleatoriamente analizados en la última Orden de Compra ejecutada por el proveedor, aplicando la siguiente fórmula:



Donde,

Po, es el puntaje obtenido
n[≥35%;≤45%]., es el número de lotes con el resultado de Basicidad (% de OH) mayor o iguala 35% y menor o igual 45%
N, es el número total de lotes para los cuales se tomó la muestra

3. La medición de Densidad (mg/l) de los lotes aleatoriamente analizados en la última Orden de Compra ejecutada por el proveedor, aplicando la siguiente fórmula:




Donde,

Po, es el puntaje obtenido
n≥1,28, es el número de lotes con el resultado de Densidad (mg/l) mayor o igual a 1,28 mg/l
N, es el número total de lotes para los cuales se tomó la muestra

POLICLORURO DE ALUMINIO 19-21 % Al2O3

1. La medición de Al2O3 (%) de los lotes aleatoriamente analizados en la última Orden de Compra ejecutada por el proveedor, aplicando la siguiente fórmula:



Donde,

Po, es el puntaje obtenido
n[≥19%;≤21%]., es el número de lotes con el resultado de Al2O3 (%) mayor o igual a 19% y menor o igual al 21%
N, es el número total de lotes para los cuales se tomó la muestra

2. La medición de Basicidad (% en peso) de los lotes aleatoriamente analizados en la última Orden de Compra ejecutada por el proveedor, aplicando la siguiente fórmula:



Donde,

Po, es el puntaje obtenido
n≥70%, es el número de lotes con el resultado de Basicidad (% de OH) mayor o igual a 70%
N, es el número total de lotes para los cuales se tomó la muestra

3. La medición de Densidad (mg/l) de los lotes aleatoriamente analizados en la última Orden de Compra ejecutada por el proveedor, aplicando la siguiente fórmula:



Donde,

Po, es el puntaje obtenido
n≥1,29, es el número de lotes con el resultado de Densidad (mg/l) mayor o igual a 1,29 mg/l
N, es el número total de lotes para los cuales se tomó la muestra

POLICLORURO DE ALUMINIO 22-23 % Al2O3


1. La medición de Al2O3 (%) de los lotes aleatoriamente analizados en la última Orden de Compra ejecutada por el proveedor, aplicando la siguiente fórmula:



Donde,

Po, es el puntaje obtenido
n[≥22%;≤23%]., es el número de lotes con el resultado de Al2O3 (%) mayor o igual a 22% y menor o igual al 23% 
N, es el número total de lotes para los cuales se tomó la muestra

2. La medición de Basicidad (% en peso) de los lotes aleatoriamente analizados en la última Orden de Compra ejecutada por el proveedor, aplicando la siguiente fórmula:



Donde,

Po, es el puntaje obtenido
n≥70%, es el número de lotes con el resultado de Basicidad (% de OH) mayor o igual a 70%
N, es el número total de lotes para los cuales se tomó la muestra

3. La medición de Densidad (mg/l) de los lotes aleatoriamente analizados en la última Orden de Compra ejecutada por el proveedor, aplicando la siguiente fórmula:


Donde,

Po, es el puntaje obtenido
n≥1,32, es el número de lotes con el resultado de Densidad (mg/l) mayor o igual a 1,32 mg/l
N, es el número total de lotes para los cuales se tomó la muestra

Para lo anterior, las Plantas de Tratamiento de Agua Potable entregarán el informe del resultado de las pruebas en el momento de solicitar el trámite de orden de compra.


1. FACTOR DE DESEMPEÑO ASOCIADO A LA ÚLTIMA ORDEN DE COMPRA EJECUTADA POR EL PROVEEDOR

La EAAB-ESP descontará del puntaje obtenido hasta un máximo de 300 puntos de acuerdo con los siguientes criterios:

	CRITERIO DE DESCUENTO
	PUNTAJE PARA DESCONTAR

	INCUMPLIMIENTO EN LA PROGRAMACIÓN DE ENTREGA
	MÁXIMO 150 PUNTOS

	APLICACIÓN DE CRITERIOS DE RECHAZO DE PRODUCTO
	MÁXIMO 150 PUNTOS



Descuento por Incumplimiento en la Programación de Entrega:

Si en la última orden de compra ejecutada por el proveedor incumplió las fechas de entrega pactadas en el plan de entregas establecido y acordado con el Supervisor de la Orden de compra, se empleará la siguiente fórmula:

Donde:

D es el puntaje por descontar
EI es el número de entregas de la programación inicial en el que hubo incumplimiento
E es el número de entregas programadas

Lo anterior, con base en la información reportada por el Supervisor de la Orden de compra en el Acta de Ejecución de esta.


Descuento por aplicación de criterios de rechazo de producto:

Si durante la ejecución de la orden de compra se realiza la aplicación de los criterios de rechazo de producto:


Donde,

D es el puntaje por descontar
PD es el porcentaje producto sobre la cantidad total del insumo establecida en la orden de compra

Lo anterior, con base en la información reportada por el Supervisor de la Orden de compra en el Acta de Ejecución de esta.

c. ADJUDICACIÓN PARCIAL DE LAS ÓRDENES DE COMPRA:

La EAAB-ESP podrá adjudicar órdenes de compra parciales por insumo por requerimiento del Ordenador del Gasto sustentado en casos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificado en la solicitud de trámite. Para este caso la adjudicación se adelantará de la siguiente forma:

· El 60% del presupuesto estimado para la Orden de Compra por insumo será adjudicado al proveedor que haya obtenido primer lugar del orden de elegibilidad.

· El 40% restante será adjudicado al proveedor que haya obtenido el segundo lugar en el orden de elegibilidad, siempre y cuando el proveedor acepte que el valor unitario de la orden de compra corresponda al menor valor ofertado para dicha orden.

Durante el plazo en el que el informe de evaluación esté sujeto a observaciones, el proveedor que ocupa el segundo lugar del Orden de Elegibilidad deberá manifestar por escrito, mediante el Buzón de Mensajes de la Invitación en Ariba, si acepta o no las condiciones planteadas por la EAAB-ESP para la adjudicación parcial.  

Nota: La aceptación de las condiciones de adjudicación parcial no será obligatoria cuando el valor ofertado sea igual en ambas propuestas.

Si el proveedor acepta la adjudicación parcial se procederá las órdenes de compra a ambos proveedores.  En caso contrario, se expedirá el 100% del presupuesto estimado de la Orden de Compra al proveedor que ocupó el primer lugar en el orden de elegibilidad.

d. ADJUDICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA CUANDO EL ACUERDO MARCO ESTÁ CONFORMADO POR UN ÚNICO PROVEEDOR

La orden de compra se generará por el 100% del presupuesto estimado al valor ofertado por el PROVEEDOR, salvo que en el Informe de ejecución de la Orden de Compra inmediatamente Anterior entregado por la Dirección de Abastecimiento reporte que se haya solicitado reposición de al menos uno de los lotes entregados.  En este caso, se aplicará un porcentaje del CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%) de descuento adicional al ofertado, por cada reposición requerida, sin superar un descuento adicional del DOS POR CIENTO (2%).

Nota: Este criterio se aplica cuando la invitación a presentar propuesta de descuento sea tramitada para algún ítem en la que exista la figura de único proveedor. 

31 [bookmark: BAMB_NOLIC]BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN MATERIA AMBIENTAL

Reducción en la base gravable del impuesto a la renta por inversiones en mejoramiento o control del medio ambiente:  Si aplica    ☐                No aplica   ☒ 

Reducción en la base gravable del impuesto a la renta por inversiones en investigación y desarrollo tecnológico:           Si aplica    ☐                No aplica   ☒

Bienes excluidos del impuesto sobre las ventas (IVA): Si aplica  ☒    No aplica   ☒

32 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

   SI   ☐              	NO ☒

33 ENTREGA DE BIENES:

          SI   ☐              	NO ☒

34 GENERACIÓN DE ACTIVOS: 
 
          SI   ☐              	NO ☒

35 ANEXOS

a) Cotizaciones que sean soporte del presupuesto 
b) PRESUPUESTO OFICIAL elaborado en el formato MPFB120F02, en medio magnético, suscrito por el Gerente Corporativo.
c) Matriz de Riesgos Previsibles 
d) [bookmark: _Hlk75943660]Justificación Clausulas Excepcionales 
e) Estudio del Sector 

	CONCLUSIÓN  


Elaborados los estudios previos se evidencia la necesidad de adelantar el proceso de contratación público.

APROBACIÓN
La información consignada en este documento fue estructurada y verificada por las siguientes personas:

	[bookmark: _Hlk111726305]Funcionario/Contratista
	Nombre
	Fecha

	Proyectado por:
	Johanna Lizeth Moncada Barragán
	13/10/2026

	Revisado por:
	Germán García Marrugo 
	15/10/2026

	Aprobado por:
	Diego Germán Montero Osorio 
	16/10/2026



Revisada la información, la Gerencia Corporativa Sistema Maestro, aprueba la solicitud de contratación en los términos previstos en este documento.



Persona de contacto: Johanna Lizeth Moncada Barragán– Stefania Linares
Ext:7697- 7151
E-mail: jmoncadab@acueducto.com.co , jlinaresg@acueducto.com.co 
































ANEXO TÉCNICO 1

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

En el marco de la presente solicitud, el proveedor deberá tener en cuenta que, en caso de resultar adjudicatario, el suministro de los productos estará condicionado al cumplimiento de los requisitos documentales, legales y de seguridad que apliquen según se relaciona a continuación.

· Decreto 1079 de 2015
· Decreto 1496 de 2018
· Resolución 773 de 2021
Resolución 0001 de 2015 y su modificatoria la Resolución 0004 de 2022, 

Y la demás normatividad que durante la vigencia del acuerdo marco remplace, sustituya o complemente la mencionada.

El cumplimiento de estos requisitos es de carácter obligatorio y constituye condición habilitante e indispensable para la entrega, recibo e incorporación de los productos en las instalaciones de la EAAB-ESP. En caso de ser requerida, el proveedor deberá presentar la evidencia documental correspondiente de forma completa y vigente en cualquier momento en que la EAAB-ESP la solicite.

I. REQUISITOS DOCUMENTALES DE LA SUSTANCIA QUÍMICA

1. Ficha de Datos de Seguridad (FDS/SDS). También denominada SDS (Safety Data Sheet), de cada producto. El productor, distribuidor, fabricante o contratista de sustancias químicas, materiales o mercancías peligrosas deberá actualizar cada cinco (5) años las fichas de datos de seguridad de los productos suministrados, cuando estos se sustituyan o adicionen, o cuando se cuente con información actualizada sobre sus peligros y riesgos, indicando la fecha de elaboración y la fecha de revisión. La FDS deberá ser entregada en medio físico y magnético, en idioma castellano.
Documento requerido: Ficha(s) de Datos de Seguridad (FDS) actualizada(s) del material.

1. Tarjeta de emergencia. Junto con la FDS, el oferente remitirá la tarjeta de emergencia de cada material peligroso, atendiendo lo establecido en el Decreto 1496 de 2018 y la Resolución 773 de 2021 del Ministerio del Trabajo, por los cuales se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos –SGA– para la clasificación y comunicación de peligros de los productos químicos. El transporte terrestre automotor de productos químicos estará sujeto a lo dispuesto en la regulación vigente contenida en la Sección 8 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Decreto 1079 de 2015, o aquel que lo adicione o sustituya, incluyendo lo aplicable del SGA. Adicionalmente, la tarjeta de emergencia deberá cumplir la Norma Técnica Colombiana NTC 4532 y lo establecido en el Decreto 1079 de 2015 del Ministerio de Transporte, "Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte". Ambos documentos deberán ser presentados en idioma castellano.
Documento requerido: Tarjeta(s) de emergencia actualizada(s) del material.

II. REQUISITOS DEL EMPAQUE Y EMBALAJE

1. Recipientes intermedios para gráneles superiores a 450 L (isotanques).
Documento requerido: Identificación ONU en dos lados opuestos.

III. REQUISITOS DEL TRANSPORTE Y DEL CONDUCTOR

1. Condiciones del vehículo. El vehículo deberá presentar buenas condiciones mecánicas generales y no presentar goteos, derrames o fugas visibles.
Documentos requeridos: Certificado de revisión tecno-mecánica vigente del vehículo y registro fotográfico de las llantas en buen estado; evidencia de que el vehículo no presenta goteos, derrames o fugas visibles (tecno-mecánica vigente e inspección visual); y verificación física del kit de derrames, extintor vigente y botiquín de primeros auxilios completos en el vehículo.
1. Plan de contingencia, kit de emergencias y rotulado del vehículo. Toda empresa que realice transporte de mercancías peligrosas deberá contar con un plan de contingencia para las emergencias que incluya la atención de emergencias en carretera, así como con un kit de atención de emergencias dotado de los elementos necesarios según el material transportado. El vehículo deberá disponer de las etiquetas de identificación de las Naciones Unidas "UN" correspondientes al material relacionado en la hoja de seguridad y la tarjeta de emergencia. Nota: los rótulos (rombos de 25 cm × 25 cm) y las placas UN (30 cm × 12 cm), fijos o removibles, deberán ubicarse a una altura media que permita su lectura, encontrarse en buen estado y estar situados en las caras visibles del vehículo: frontal, trasera y laterales derecha e izquierda. 
Documentos requeridos: rótulos (rombos 25×25 cm) y placas ONU (30×12 cm) ubicados en las cuatro caras visibles del vehículo, en buen estado y a la altura reglamentaria; y Plan de Contingencia documentado para emergencias en carretera, vigente.

IV. REQUISITOS ADICIONALES

1. Requisitos adicionales. Los requisitos adicionales se refieren a las normas locales vigentes, las cuales incluyen empaques con las marcas, certificaciones y etiquetas para los empaques interiores y exteriores; los permisos de conducir de los transportistas; la identificación y el equipo de transporte; y todos los demás requerimientos fijados por el fabricante y el transportador, los cuales son de estricto cumplimiento.

La EAAB-ESP podrá realizar inspecciones aleatorias a los materiales peligrosos recibidos y a los vehículos que los transporten. Las no conformidades detectadas serán comunicadas al proveedor para las acciones correctivas correspondientes; el incumplimiento reiterado podrá dar lugar al no recibo del insumo o material.
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