# PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTOS DE REDES DEL ACUEDUCTO

# La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se permite informar que, para realizar trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, se suspenderá el servicio de agua en los siguientes sectores y fechas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Localidad** | **Barrios** | **Lugar** | **Inicio y**  **duración** | **Trabajos** |
| **Lunes 09 de marzo de 2020** | | | | |
| Kennedy | Casa Blanca, Pastrana y Roma. | De la calle 45 Sur a la avenida calle 55 Sur, entre avenida Primero de Mayo (carrera 79C Bis A) a la avenida carrera 80.  De la avenida calle 43 Sur a la calle 45 Sur, entre transversal 78H Bis A a la avenida carrera 80.  De la carrera 79 a la carrera 78, entre calle 53B Sur a la calle 56A Sur.  De la avenida calle 55 Sur a la calle 58 Sur, entre carrera 79C a la avenida carrera 80.  De la carrera 79 a la carrera 79C, entre calle 55 Sur a la calle 57D Sur. | 08:00 a. m.  24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
| **Martes 10 de marzo de 2020** | | | | |
| Ciudad Bolívar | Castillo, Lucero, Bellavista, La Estrella, Capri y Bogotá. | De la calle 70 Sur a la calle 65 Bis Sur, entre carrera 17N a la carrera 18N. | 08:00 a. m.  16 horas | Instalación accesorios |
| Compartir. | De la carrera 18M a la carrera 19, entre calle 64D Sur a la calle 68C Sur. |
| Puente Aranda | San Rafael industrial, San Rafael, Barcelona, Colón, San Gabriel, La Trinidad y La Pradera. | De la avenida calle 3 a la avenida Américas, entre avenida carrera 50 a la avenida carrera 68. | 10:00 a. m.  24 horas | Renovación red acueducto |
| Soacha | Múltiples Colmena, El Cipres, Rincón de San Alejo, El Altico, San Germán, Los Pinos, Los Alpes, Villa Santa Isabel y Divino Niño. | De la calle 6 Sur a la calle 13, entre carrera 5A Este a la carrera 4. | 08:00 a. m.  24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
| Suba | San Rafael, Prado Rincón, Santa Helena, La Sultana, Prado Pinzón, Taragona, Villa Morena, San José Spring y Los Libertadores**.** | De la calle 128 a la calle 144A, entre Autopista Norte a la carrera 52. | 2:00 p. m.  2 horas | Verificación metrológica |
| **Miércoles 11 de marzo de 2020** | | | | |
| San Cristóbal | Montecarlo, San Cristóbal Sur, Gran Colombia y Las Gaviotas. | De la carrera 11 Este a la carrera 24 Este, entre calle 8 Sur a la calle 17 Sur. | 08:00 a. m.  16 horas | Empates red de acueducto |
| Kennedy | Britalia, Carmelo Norte y Jorge Uribe Botero. | De la avenida calle 43 Sur a la calle 54 Sur, entre avenida carrera 80 a la avenida carrera 86. | 08:00 a. m.  24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
| Usaquén - Chapinero | Seminario, Refugio, Toscana, Los Rosales, Los Cerros, Los Olivos, Compresor, El Bosque Calderón, Tejada, El Castillo, Mariscal, Chapinero Alto, Dakota y Sucre (parte baja). | De la calle 51 a la calle 96, entre carrera 3 a la carrera 7. | 2:00 p. m.  2 horas | Verificación metrológica |
| Chapinero | El Chicó, Chicó Norte y Chicó Norte 2do Sector. | De la calle 88 a la calle 100, entre carrera 7 a la carrera 11. | 10:00 a. m.  24 horas | Empates red de acueducto |
| Kennedy | El Amparo, Villa Nelly, Ciudad Kennedy Norte, Ciudad Kennedy Central, Cuadrante, Nuevo Techo, Francisco José de Caldas, El Olivo, La Concordia, Banderas, Corporación de Abastecimiento de BogotáCorabastos y CAMI Patio Bonito. | De la calle 3 a la calle 43 Sur, entre carrera 78H a la avenida Ciudad de Cali. | 10:00 a. m.  24 horas | Mantenimiento correctivo |
| **Jueves 12 de marzo de 2020** | | | | |
| San Cristóbal | El Pinar, Libertadores y La Belleza. | De la diagonal 49 Sur a la calle 71 Sur, entre carrera 1 a la carrera 15A Este. | 08:00 a. m.  16 horas | Instalación accesorios |
| Los Mártires | Voto Nacional, La Pepita, La Estanzuela y La Sabana. | De la avenida calle 6 a la avenida calle 13, entre avenida carrera 14 a la carrera 21. | 10:00 a. m.  24 horas | Cambio de accesorios de medidor |
| Kennedy | Lusitania. | De la avenida calle 10A a la avenida calle 13, entre avenida carrera 68 a la carrera 68G. | 10:00 a. m.  24 horas | Cambio de medidor |
| Villa Alsacia, Cooperativa de Suboficiales, Marsella, Hipotecho, Pio 10, Provivienda Oriental, La Igualdad, Las Américas, Portal de Techo, Villa Claudia, Carvajal, Fundadores, Villa Verónica, Milenta, El Ferrol, Aloha, Villa Adriana, C.C. Plaza de Las Américas, clínica de Occidente y parque Mundo Aventura. | De la calle 8 a la avenida Primero de Mayo, entre avenida carrera 68 a la avenida Boyacá. | 10:00 a. m.  12 horas | Mantenimiento correctivo |
| **Viernes 13 de marzo de 2020** | | | | |
| Kennedy | Class, La Paz y Carmelo Sur. | Avenida carrera 80 a la carrera 82G Bis, entre calle 54 Sur a la calle 58A Sur.  De la carrera 82A Bis a la avenida carrera 86, entre calle 54 Sur a la calle 60 Sur. | 08:00 a. m.  24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
| Municipio de Tocancipá y Sopo | Municipio de Tocancipá y Sopo. | Municipio de Tocancipá y Sopo. | 10:00 a. m.  6 horas | Verificación metrológica |

**Nota:** Verificación Metrológica, es una prueba que se debe realizar para verificar el funcionamiento de los macromedidores que miden el agua entregada a un sector determinado de la ciudad.

* Mantenga en perfecto estadolas instalaciones internas del agua potable y aguas residuales (tuberías, grifos y sanitarios, entre otros).
* Lave los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año.
* Almacene en los tanques suficiente agua para el tiempo que dure la suspensión del servicio.
* Si almacena agua en vasijas, manténgalas tapadas y consúmala antes de 24 horas.

El Acueducto prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la **Acualínea 116.**

|  |
| --- |
|  |